采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc20480][bookmark: _Toc26457][bookmark: _Toc9631]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	货到采购人指定地点安装调试完毕并经采购人委托蚌埠市产品质量监督检验研究院验收合格后，在收到供应商发票后7个工作日内付至合同金额的100%。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同签订后并接到采购人供货通知后30日内到货并安装调试完毕。

	4
	免费质保期
	 3年 
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二、货物需求（一包）
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	所属行业
	园所名称

	1
	65寸幼教一体机
	一、硬件屏体
1．整机外观尺寸宽度≥1450mm，高度≥900mm。
2．整机采用内置摄像头、麦克风，支持无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹。
3．整机支持前置物理接口不少于5个，含HDMI接口、USB3.0接口、Type-C接口、USB-Type-B接口等。
4．整机后置物理接口需不少于10个，包含≥HDMI2.0、≥USB 2.0、≥RS232、≥RJ45、≥TOUCH USB、≥Mic in 、≥LINE out、≥Coax等。
5．整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理。
6．整机≥八核处理器，内存≥4GB，存储空间≥32GB。
7．整机内置AI语音操控模块。
8．整机需内置 2.1 或2.2声道扬声器。
9．整机屏体需支持亮度≥350cd/m²，屏体需采用物理防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果，蓝光防护等级达到RG0。
10．整机全通道需支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整，支持牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸纸质纹理，支持透明度调节和色温调节。
11．需支持WiFi6，为提高无线信号接发稳定性并避免信号遮挡，整机需内置2.4G、5GHz双频wifi、整机需内置蓝牙模块。
12．整机配备高清广角摄像头，摄像头像素≥1300万像素，摄像机拍摄视频的分辨率为4K以上。
13．整机需内置非独立外扩展麦克风阵列，麦克风数量≥8个，可用于对教室环境音频进行采集，整机拾音距离≥12m，拾音角度≥180°。
二、OPS
14．整机OPS电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，抽拉式安装，无需工具就可快速拆卸电脑模块。
15．CPU≥8核12线程，主频≥2GHz，内存≥8G，硬盘≥256G SSD。
16．USB接口要求需：USB3.0和USB2.0 ≥6个。其他接口要求需：含支持网络接口、DP输出接口、HDMI、耳机输出接口、麦克风输入接口。
17．支持Wi-Fi 6及蓝牙功能。
三、智慧教学系统软件；教学系统内容资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成，教学课件涵盖健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，必须适合幼儿园小班、中班、大班教学场景使用，系统资源内容不含有小学化倾向内容。
	台
	24
	工业
	唐集镇幼儿园8台、褚集镇幼儿园4台、陈集镇幼儿园6台、赵集幼儿园6台

	2
	单色条屏
	半户外P10；尺寸约：宽3.61米，高2.01米 
1.像素点间距≤10mm
2、单元板分辨率≥512Dots
3、刷新率≥60Hz
4、像素构成：1R
5、驱动方式：恒流驱动
6、控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示
7、维护方式：前后双向维护
8、整屏平整度≤0.07；模组平整度≤0.04；模组套件采用热铆工艺套件；模组结构为灯驱合一
9、反光率≤1%；亮度≥800cd/m²；亮度调节：0-100%亮度可调；亮度均匀性≥97%；色温1000-18000K；色温误差：色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K
显示屏开关电源；
1、输入电压：Vac176-264VAC
2、输出电压：4.2-4.5Vdc/40A-50A
3、输入频率范围：47Hz/63Hz±5%
异步控制系统；单色:32*768  48*512
1、多平台控制：支持 PC、手机、Pad 等多种用户终端控制。
2、传输速率快：每秒可达 2~3M。
3、操作简单：精简 UI 设计，零学习成本。
4、WiFi 通讯：免布线可通过 WiFi 传输字幕数据。
5、测试按键：一键检测屏幕。
6、多节目：多节目，自由编辑，定时播放。
框架结构及装饰；屏体结构 大屏边框系统、标准工艺、采用焊接角铁、方管的方式组成框架，再进行有效而统一的装饰处理，一定要按照结构图准确定位其安装要求。
	平方米
	7.3
	工业
	唐集镇幼儿园

	3
	单色条屏
	半户外P10；尺寸约：宽2.97米，高1.69米 
1、像素点间距≤10mm
2、单元板分辨率≥512Dots
3、刷新率≥60Hz
4、像素构成：1R
5、驱动方式：恒流驱动
6、控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示
7、维护方式：前后双向维护
8、整屏平整度≤0.07；模组平整度≤0.04；模组套件采用热铆工艺套件；模组结构为灯驱合一
9、反光率≤1%；亮度≥800cd/m²；亮度调节：0-100%亮度可调；亮度均匀性≥97%；色温1000-18000K；色温误差：色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K
显示屏开关电源；
1、输入电压：Vac176-264VAC
2、输出电压：4.2-4.5Vdc/40A-50A
3、输入频率范围：47Hz/63Hz±5%
异步控制系统；单色:32*768  48*512
1、多平台控制：支持 PC、手机、Pad 等多种用户终端控制。。
2、传输速率快：每秒可达 2~3M。
3、操作简单：精简 UI 设计，零学习成本。
4、WiFi 通讯：免布线可通过 WiFi 传输字幕数据。
5、测试按键：一键检测屏幕。
6、多节目：多节目，自由编辑，定时播放。
框架结构及装饰；屏体结构 大屏边框系统、标准工艺、采用焊接角铁、方管的方式组成框架，再进行有效而统一的装饰处理，一定要按照结构图准确定位其安装要求。
	平方米
	5
	工业
	唐集镇幼儿园

	4
	网络硬盘录像机1
	1、 采用嵌入式操作系统，支持不少于32路视频接入；
2、 内置不少于8个SATA硬盘接口，单盘最大20T。
3、 支持同时接入不少于2路普通的网络摄像机，触发人脸检测报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录。
4、 支持调节接入网络摄像机的图像属性，具体属性包括：图像模式、亮度、对比度、饱和度、曝光时间、锐度、伽马值、灵敏度；
5、 ★支持设置接入网络摄像机的功能参数，具体功能包括：图像增强、字符叠加、隐私遮蔽、3D降噪、曝光、背光模式、白平衡和日/夜模式、支持录像目标检索功能，目标检索录像支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放、预览均支持精准检索快速入口要求。
	台
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	5
	网络硬盘录像机2
	1、 采用嵌入式操作系统，支持不少于16路视频接入，内置不少于8个SATA硬盘接口，单盘最大20T；
2、网络性能支持≥384Mbps接入、≥384Mbps储存、≥384Mbps转发。
★支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现，支持独立的智能文搜应用模块，具有文搜高频热词，如：人的上装颜色、下装颜色、随身物品、性别等；车的颜色、类型、品牌等；其他的抽烟、打电话、玩手机等；非机动车的颜色、类型等；动物的颜色、类型等；物品的颜色、类型等要求。
	台
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	6
	网络高清摄像球机
	1、不低于400万像素，内置靶面尺寸≥1/2、8英寸CMOS传感器；
2、镜头焦距：5mm~125mm；支持≥25倍光学变倍，≥16倍数字变倍。
3、★可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作，前盖玻璃检验:样机镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角要求。
	台
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	7
	网络高清半球摄像机
	1、采用不低于400万像素CMOS传感器，最大分辨率2688*1520。
2、支持内置MIC，支持POE供电。
	台
	20
	工业
	唐集镇幼儿园

	8
	网络高清枪机
	1、采用≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
2、内置MIC，最大可输出400万(2560*1440)@25fps。
	台
	20
	工业
	唐集镇幼儿园

	9
	路由器
	1、标准1U机箱，多核非X86架构，支持固化千兆电口≥6个，固化千兆光口≥1个，内存≥2GB。
	个
	4
	工业
	唐集镇幼儿园

	10
	监控专用硬盘
	单盘容量：≥4TB；硬盘接口：SATA；转速：≥5400RPM；缓存：≥256MB。
	块
	5
	工业
	唐集镇幼儿园

	11
	无线AP
	1、支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式；
2、支持4条空间流,整机最大无线速率≥2.97Gbps。
	个
	27
	工业
	唐集镇幼儿园

	12
	4口POE
	1、二层非管理PoE交换机；
2、交换容量：14Gbps，包转发率：8.92Mpps。
	个
	20
	工业
	唐集镇幼儿园

	13
	8口POE
	1、二层非管理PoE交换机；
2、交换容量：20Gbps，包转发率：14.88Mpps。
	个
	10
	工业
	唐集镇幼儿园

	14
	五口千兆交换机
	1、二层非管理交换机；
2、交换容量：10Gbps，包转发率：7.44Mpps。
	个
	4
	工业
	唐集镇幼儿园

	15
	八口千兆交换机
	1、二层非管理交换机；
交换容量：16Gbps；包转发率：11.90Mpps；
2、8个RJ4510M/100M/1000M；工作温度：0℃～45℃。
	个
	4
	工业
	唐集镇幼儿园

	16
	显示器
	1、面板尺寸：≥43英寸；2、亮度：≥350cd/m²。
	台
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	17
	网络机柜
	22U标准网络机
	台
	3
	工业
	唐集镇幼儿园2台、陈集镇幼儿园1台

	18
	辅材
	含施工所需要的所有材料（含机柜、线槽、电源线、水晶头、扎带等）。
	项
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	19
	系统集成服务
	系统集成服务。
	项
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	20
	无轨电动伸缩大门
	铝合金材料，尺寸长8.5米×高1.6米，门排间距≤35cm(防夹幼儿）
	组
	1
	工业
	褚集镇幼儿园

	21
	可移动多媒体教学会议一体机（86寸）
	1、整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屛，显示比例16:9，屏幕图像分辨率3840*2160，外观简洁，无推拉式结构及外露连接线。2、采用红外触控技术，多点触控。3、整机提供多种接口，整机前置接口：HDMI≥1，Touch USB≥1，TYPE-C≥1，USB3.0≥3，整机支持USB锁功能，开启后整机自带所有USB接口均被锁定，无法读取外接设备，可自行开启或关闭。4、整机前置物理按键含电源、设置、音量+、音量-等不少于6个。5、整机CPU不低于8核，内存RAM不低于4GB，存储空间ROM不低于32GB。并支持存储空间扩展升级，最高支持扩展至64G。6、整机内置无线网络模块，支持双频2.4G和5G WiFi无线上网连接和AP无线热点发射。7、整机内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，支持无线传屏设备与整机匹配后实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。8、含移动配套支架。内置电脑1、整机采用插拔式模块电脑架构，插入结构稳固具有防震功能，整机与插拔式电脑无单独接线。电脑配置：不低于i5  12代处理器，内存:≥8G，内存类型：DDR4，硬盘:≥256G SSD固态硬盘。2、有线网络：RJ45≥1（10/100/1000M）；支持无线网络。
电子白板软件1、书写工具：至少提供铅笔、毛笔、马克笔、印章笔、纹理笔、粉笔等多种书写工具;可自由调节书写粗细、颜色、线型，方便板书及批注。2、粉笔书写：为还原真实粉笔板书体验，要求白板软件具有粉笔书写功能，不仅能模拟粉笔笔迹，同时带有粉尘下落效果。3、漫游：可扩大屏幕板书区域，并且通过缩略图导航，可快速定位，方便查询。4、页面管理：支持新建页面，页面切换、页面预览；支持在预览模式下选择页面进行二分屏、四分屏对比讲解；支持在对比模式下批注、擦除，并可将对比页面以图片的形式保存。5、辅助功能：提供放大镜、聚光灯、幕布、板中板、截图等功能。移动授课助手1、支持手机投屏，可以将手机的桌面发送到整机端，并支持批注与擦除。2、支持课件控制，支持在手机端对服务端PPT进行播放，退出，翻页，批注，擦除等多种操作，手机端可以对PPT进行缩略图预览。3、★ 支持手机摄像头麦克风直播，支持直播时拍照编辑发送，可对图片进行裁剪旋转等操作要求。
	台
	1
	工业
	褚集镇幼儿园

	22
	室内2.0 高
刷全彩屏
	一、显示屏
净屏尺寸：4.58m×2.74m。
1、 像素点间距：≤2mm
2、像素密度：≥250,000 Dots/㎡
3、为了提高整屏安装的平整度和安装效率，采用模组尺寸为≥320*240mm
4、刷新率：≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项
5、像素构成：1R、1G、1B；驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护；
6、灰度等级≥16bit，可达65536级；白平衡亮度：≥550cd/㎡；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥99.5%；对比度≥11000：1；反光率：≤1%
二、控制卡
1、采用12路HUB75接口，输出信号至LED模组
2、支持单卡最大带载192×1024（不同应用或有差异）
3、支持智能调节屏幕亮度和对比度，降低暗处亮度以节能，增强明亮处细节并提升对比度，优化显示效果的同时减少能耗
三、视频处理器
1、采用1U标准机箱，配置≥6路千兆网口，单路网口≥655360像素点，输出连接LED屏幕；
2、支持单机最大带载390万像素点，最宽8192或最高4096像素；支持最大输入分辨率1920×1200@60Hz；
3、支持≥1路HDMI1.4、≥2路DVI、≥1路SDI视频信号输入；
4、支持≥3画面显示，画面大小和位置可自由调节；支持视频信号任意裁剪、切换、缩放；支持≥16个场景的保存和调用；
5、具有帧率同步功能
6、要求所投视频发送器与LED显示屏为同一品牌。
四、配电柜
1、输入电压：380V，输出电压：220V，额定功率：15KW，2.输出回路：3 个单相回路（AC220V）
2、配电箱，采用三相五线三相五线 220V50Hz；
五、配套钢结构及包边
防氧化处理，包边，依据现场定制，要求结构稳固
6、 安装调试
工程师现场调试、指导使用，运输管理等
7、 备用板材
每套显示屏免费提供同批次模组2 张和屏体内配套线材
八、综合布线，超五类网线、电缆线、HDMI等。
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	室外4.0 高
刷全彩屏
	整屏尺寸或净屏尺寸：4.9m×2.02m。
1、 像素点间距：≤4mm,像素密度：≥62500Dots/㎡；
2、 封装方式：SMD表贴三合一；灰度等级≥16bit；水平视角和垂直视角：≥175°；对比度：≥15000:1；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能
3、 白平衡亮度:≥5000cd/㎡；亮度鉴别等级：满足SJ/T11141-2025 5.11.7 C级规定；色坐标：X、Y坐标符合SJ/T11141-2025 5.11.6规定；基色主波长误差值符合SJ/T11141-2025中C级规定
4、 ★模组尺寸≥320mm*240mm*17.3mm±0.1mm，采用大尺寸模组设计，显示点数提升≥50%，单平方米模组数量缩减≥30%；装配效率提升≥25%，刷新率：≥7680Hz要求。
5、 防水工艺设计：防：采用双面灌胶设计，灯板正面灌胶、背面灌胶；隔：底壳与箱体之间用防水橡胶圈隔离；导：模组顶部与两侧，设有倒水槽，顶部防水槽倾斜向前；排：模组底部设有排水孔
6、 产品采用高端芯片，支持芯片级低压供电，采用IDES智慧节能技术，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能70%以上
7、 采用DPS节能技术，从根源上降低热积累，较常规产品使用时，温度可降10°C以上。
8、 采用DPS节能技术，采用双路负低压精准供电，相对普通5V单路供电更节能40%以上；在-4.0*（1±10%）Vdc & -3.2*（1±10%）Vdc范围内能正常工作
二、控制卡
1、单卡带载512×512，具有12个HUB75接口。
2、单卡24组RGB数据组输出模式，且通过拓展模式可达到128组串行数据组输出。
3、接收卡搭配发送设备，可通过调试软件对色温进行2000K-10000K范围调节，可适配场景、护视力、优化显示拍摄效果，通过改变光色温满足多样需求。
4、通过调试软件可快速标示出对应主控、网口、网口下接收卡实际硬件连接序号，方便设置屏体的连接关系。
5、接收卡支持通过调试软件进行设置箱体画面，以90 °/180 °/270 ° 角度进行旋转，配合部分主控可实现箱体画面任意角度旋转显示。
三、视频处理器
1.视频输出接口及带载：网口≥2个；整机最大带载≥130万像素，宽度可达到4096点，高度可达到2048点；单网口≥65万像素点。
2.视频输入接口：支持多种数字信号接口，包括≥2路HDMI1.3，≥1路DVI-D和≥1路USB。
3.独立音频接口:支持3.5mm独立音频输入和3.5mm独立音频输出接口。
4.U盘播放功能:支持USB播放，插入U盘即可播放视频或图片文件。
5.控制端口:支持 USB 及串口控制，支持通过 RS232 协议连接中控设备。
6.发送和处理二合一：LED发送卡与视频处理器二合一，减少连线，提升稳定性与兼容性。
7.★任意串线功能：网线任意串线，带载不受矩形限制，留空不计入带载，提高利用率要求。
8.输入信号音频解码：设备信号接口支持音频输入，音频解码后可通过音频输出口或网口输出。
9.网口音频传输：支持将音频信号加嵌至网口输出信号中传输，可通过多功能卡进行音频解码
10.EDID配置管理：支持EDID的读取、修改、自定义。
11.USB控制台：支持 USB 控台模式，可对 U 盘播放进行素材切换、暂停等操作
12.画面冻结：支持画面冻结功能，可将播出画面定格，并可一键解除冻结
13.亮度、对比度调节：可调节设备亮度与对比度，调节范围 0–255。搭配多功能卡后，可随环境自动调光。
14.画面缩放、裁剪功能：可对画面进行任意缩放，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪；具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制并保留图像细节，减轻画面大幅放大后出现的模糊、失焦现象
四、配电箱，采用三相五线三相五线 220V50Hz；
为确保产品的稳定性，要求所投产品与LED显示屏为同一品牌
五、框架结构及包边装饰
1、名称：大屏钢结构及包边
2、技术参数：100×100×5mm、100×50×3mm、40*40*3mm热镀锌方管，满焊焊接，焊接点做防腐、防锈处理。屏体四周做放水处理，包边材料为不锈钢，5cm/边，颜色根据装饰颜色而定，壁挂安装
6、 安装调试
工程师现场调试、指导使用，运输管理等
7、 备用板材
每套显示屏免费提供同批次模组2 张和屏体内配套线材
八、综合布线，超五类网线、电缆线、HDMI等。
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	音箱
	1、额定功率（AES）：300W
2、额定阻抗：8Ω
3、额定频率范围：60Hz~19000Hz（-10dB）
4、低音扬声器：1×10〞
5、高音扬声器：1×1.35〞
6、特性灵敏度：96dB
7、最大声压级：126dB
8、输入接口：NL4×2
	只
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	功放
	1、额定功率：2×450W/8Ω，2×675W/4Ω
2、频率响应：20Hz～20kHz ±1dB；
3、输入灵敏度：0dBu（775mV）；
4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ；
5、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%；
6、信噪比(A计权)：≥100dB；
7、串音衰减(1kHz)：≥70dB；
8、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz
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	调音台
	1、10路输入，4个单声道话筒+3个立体声道
2、通道3段参量均衡器
3、99DSP混响效果器，USB播放，录音，蓝牙播放等功能
4、双10段电平监视
5、SUB1/2编组输出
6、监听独立输出，耳机监听输出,一组辅助/效果发送
7、PAN声像定位，静音开关，信号失真监控灯
8、主声道L/R，SUB编组，SOLO监听等母线信号分配按钮，60mm高精度电平衰减推子
9、48V幻像电源，低切
	台
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	数字音频处理器
	1、4路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电软开关;4路平衡式／线路输出
2、高性能AD/DA编解码器，提供24bit/48kHz的音质；
3、优化的前级增益，具有0dB,10dB,20dB,30dB,40dB多级调节，适用MIC和LINE电平；
4、USB2.0音频接口，支持接U盘录制和播放；
5、自适应反馈消除AFC，高速浮点的数字算法为每路麦克风提供反馈抑制，抑制系统啸叫；
6、自动增益控制AGC，确保音响系统的输出音量平稳，不受演讲者距话筒忽远忽近而影响观众区的音量；
7、智能闪避器DUCKER，可通过话筒轻松压制背景音乐信号，更突显人声；
8、即时响应的限幅器，可完美保护后级设备；
9、增益分享型自动混音AM，轻松管理多支麦克组合输出；
10、多种参量均衡类型可选，包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP,可灵活应用于更多的场合
11、自适应回声消除AEC，快速消除视频会议中产生的回声；
12、直观友好的用户界面，USB,RS485等多种方式与上位机连接
13、自带中文操作上位机，直观、图形化软件控制界面;
14、开放的第三方控制协议，通过TCP\UDP或RS-232\RS-485管理、控制音频处理器；
	台
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	反馈抑制器
	1、最大输入电平≥18dBu
2、频率响应：80Hz～15kHz ±2dB
3、总谐波失真（1kHz）：≤0.01%
4、信噪比（A计权）：≥105dB
5、串音：≥100dB
6、过载源电动势≥6.1V
7、陷波器数量不少于双通道18段
8、不少于12段参量均衡，内置高低通滤波器
9、监测速度：高/中/低可选
10、输出电平：高/中/低可选
11、配备4个场景保存调用功能
12、前面板2英寸液晶显示屏
13、支持密码锁功能
14、中英文语言选择功能
15、支持PC软件全功能控制
	台
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	电源时序器
	1、LED数码管，可实时显示当前电压，编辑通道状态
2、8路通道每通道额定2.2KW电源，通道延时1秒
3、采用新国标5孔电源插座
4、配置RS232接口，支持外部中控设备控制
5、配置RS485级联接口，最大支持32台设备级联
6、通道支持时序开、时序关、直通等状态
7、配置短路输入接口，支持自锁开关控制。
	台
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	U 段可调频一
拖二手持
	1、采用UHF超高频段，全新音频电路构架，数字静音、数字音量调节；
2、先进的自动对频技术，仅需一键操作即可自动同步接收、发射工作频率，方便客户使用；
3、独特ID码设计，具有身份识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象；
4、采用真分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。
5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：
6、接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作；
7、高端液晶显示屏采用全新的背光补亮方式，使接收机及发射器的工作状态一目了然；
8、理想环境操作半径大于50米，适用于多种场合；
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	AI体育游戏化运动角（室内版）
	功能参数
一、1、系统单设备单摄像头支持20款以上幼儿趣味游戏与体能运动项目体验，支持单人练习及多人同步协同、竞技训练场景。
2、支持项目自动循环显示，常态化同步更新各类趣味运动项目排行榜，实时展示上榜幼儿姓名、班级及对应成绩，有效激发幼儿运动参与兴趣。
3、支持AI视觉检测技术，全程识别幼儿运动动作、违规行为及训练过程，可自动记录运动时长、动作完成度、参与频次等全过程过程数据，实现个体化运动数据精准采集与归档。
4、支持高清显示端实时展示幼儿运动项目倒计时、测试状态、动作违规情况、站位偏移情况，全程可视化展示过程性数据与最终测试成绩，设备无人值守时自动轮播班级、个人运动榜单。
5、系统UI界面支持卡通化动态展示，测试画面同步呈现幼儿模拟动画形象，训练过程搭配趣味卡通声效实时播报，贴合幼儿认知特点，提升运动趣味性。
6、支持运动中断响应机制，可实时检测幼儿中途离开测试区域、脱离识别范围等行为，系统自动终止本次测试并返回主界面，杜绝无效数据记录。
7、支持本地化部署运行，系统算法识别、数据运算、数据存储均在本地完成，不依赖外网网络，无网环境下可稳定完成运动识别、成绩检出与数据录入，彻底避免数据丢失、漏检问题，保障常态化教学稳定性。
8、系统采用B/S架构，无需安装客户端程序，支持主流浏览器访问；幼儿测试结果无需电脑中转，可直接实时上传至体育角数据平台云端，数据上传高效、稳定、便捷。
[bookmark: _GoBack]9、★不少于 5 张移动端 APP 和后台数据管理真实功能要求，支持可视化数据图表展示，可直观呈现幼儿运动数据、运动次数等核心数据；可展示个人、班级、年级单项数据榜单；可实时展示最新运动记录，包含所属班级、年级、学生姓名、时间及最终运动数据及录像记录。
二、配套硬件参数
（一）AI体育视觉摄像头
1、摄像头像素≥800万，分辨率≥1080P，支持4K主码流及多码流输出；
2、支持H.265、H.264视频编码格式；
3、镜头支持自动变焦，镜头焦距≥6mm；
4、支持POE、DC12V双供电方式；
5、具备背光补偿、强光抑制、宽动态图像增强功能；
6、支持多路视频流并发输出，满足幼儿多项目运动识别、视频采集需求。
（二）AI边缘计算盒子
1、处理器：采用八核64位高性能处理器，主频≥2.4GHz，制程工艺≤8nm；
2、图形算力：AI算力≥6TOPS；
3、图形标准：支持OpenGL ES3.2图形计算标准，保障动态游戏画面流畅运行；
4、网络配置：配备千兆自适应以太网接口，支持有线网络稳定传输；
5、★核心能力：设备图形处理器需支持多种图形渲染协议，浮点运算能力强，内置AI算力充足，满足室内人体动作识别、算法推演、图像运算处理要求。
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	AI体育一体机
	1、 显示规格：≥65英寸;
2、 亮度画质：峰值亮度≥350cd/m2，支持4K超高清分辨率、≥60Hz刷新率；
3、显示技术：支持HDR高动态显示，具备低延迟显示能力；
4、接口规格：支持HDMI 2.1接口，兼容VRR、ALLM功能；
5、音效系统：音响系统功率≥50W，支持多声道音效输出；
6、智能功能：支持无线投屏功能，适配教学展示场景；
7、节能参数：整机待机功耗≤0.5W，满足长期常态化节能运行要求。
	1
	台
	工业
	陈集镇幼儿园




备注：
1.核心产品：65寸幼教一体机。
2.标有“★”的参数为关键性技术参数，必须无条件满足，如有一项不能满足，视为未实质性响应采购需求。
3.未标“★”的参数为非关键性技术参数，如三项及以上不满足，视为未实质性响应采购需求。
4.无论谈判文件中是否要求，供应商所投货物涉及国家强制性标准的参数，供应商应无条件满足，否则视为重大偏离。★条款，供应商在成交后，签订合同前提供相对应的认证证明等材料，供业主备查。
5.采购需求中未设置偏离值的尺寸参数，可以偏离，偏离范围为±5%。采购需求中设置偏离值的尺寸参数，按采购需求约定。
三、报价要求
供应商的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试和交付后约定期限内维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。
四、其他要求
1.投标供应商在响应文件投标响应表中按实际偏离情况填写即可，如供应商虚假响应，采购人有权追究投标以及成交供应商相关责任，供应商承担由此产生的一切后果及责任。
2.中标人供货完毕后（所有货物应该是完好无损未拆封的），采购人将组织进行验收，如验收不合格，采购人有权要求中标人重新供货，并且由此产生的一切费用和损失由中标人承担。如二次验收仍然不合格的，将由中标人承担本次采购活动的违约责任，除终止本次采购活动的合同外，采购人将联合相关监管部门、职能部门依据《政府采购法》《民法典》等相关法律法规追究违约单位的法律责任。
3.在质保期内，成交产品有任何质量上的缺陷或损坏，成交单位应及时无条件更换新的配件，当损坏程度达到更换新的配件仍无法正常使用时，成交单位需及时更换新的产品。未按照合同供货期及质保要求做好售后服务的中标人，将会被追究其违约责任。
4.供应商需在响应文件中明确所投产品的技术参数及品牌和型号，否则响应无效。  
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