采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc9631][bookmark: _Toc20480][bookmark: _Toc26457]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	货到采购人指定地点安装调试完毕并经采购人委托蚌埠市产品质量监督检验研究院验收合格后，在收到供应商发票后7个工作日内付至合同金额的100%。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同签订后并接到采购人供货通知后30日内到货并安装调试完毕。

	4
	免费质保期
	 3年 
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二、货物需求（二包）
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	所属行业
	园所名称

	1
	不锈钢排烟罩
	1、 采用优质不锈钢制作；长2000×宽1200×高500mm（±1%）。
2、烟罩采用 1.2mm 不锈钢板，加强筋 1.0mm不锈钢板；
3、配双层隔油网，滴油杯及 LED 防潮灯。
	台
	5
	工业
	唐集镇幼儿园1台、河溜镇大成村幼儿园4台

	2
	油烟净化一体机
	1、尺寸：长2000×宽1200×高1000mm（±1%）
2、烟罩、静电净化、抽排、岗位新风、UV除味为一体
3、全机身采用不锈钢材质制作箱体，板材厚度1.0mm
4、内置电场，优选三系铝铁合金组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效;
5、油烟分离矩阵装置：油烟颗粒物拦截率达 98%。
6、纳米疏水涂层箱体；
7、智能高频高压电源，动态功率调节（50-200W 自适应），油烟浓度实时监测；
8、254nm高能 UV 模组：异味降解率 85%（针对丙烯醛、苯并芘等有害物）；光触媒涂层持续分解有机物，避免二次污染。
9、 ★产品油烟净化设备依据GB/T 21551.3-2024《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 第 3 部分：空气净化器的特殊要求》，接通电源,开启设备，预热5min后，用紫外辐射照度计测量距离设备周围 30cm 处的紫外线强度为≤0.5μW/cm2；出风口20cm处TVOC质量浓度（mg/m3）≤0.02，PM10质量浓度（mg/m3）≤0.06；在30m3环境试验舱，仪器采样气管距离样机出风口5cm，测试20min的臭氧浓度，其平均值均＜0.01mg/m3的检测要求；                                      10、★产品油烟净化设备依据GB/T21551.3-2024《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能第3部分：空气净化器的特殊要求》附录A，环境温度20℃～25℃，相对湿度（50～70）RH，在密闭的30m3环境试验舱里，插上电源，运行时间1h，平均除菌率Kt（%）≥98的检测要求。                            11、★产品油烟净化设备依据GB/T 2423.65-2024《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验：盐雾 / 温度 / 湿度 / 太阳辐射综合》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准，盐雾 / 温度 / 湿度 / 太阳辐射综合试验：试验阶段 Z3：湿热和盐雾条件，试验条件：盐雾浓度：（1000±300）ng/m³、温度：（35±2）℃、相对湿度：（85±3）%，持续时间：120h，外观无剥落，无功能异常，中性盐雾试验（NSS）法等级判定为10 级检测要求。
	台
	4
	工业
	唐集镇幼儿园2台、河溜镇大成村幼儿园2台

	3
	双眼大锅灶
	1.尺寸2000*1100*800+400（±1%）
2.炉面板、侧板、挡板， 背板； 采用优质不锈钢板， 厚度≥1.0mm；
3.功率：20KW*2/380V；
4.采用进口IGBT模块，性能稳定，更持久。
5.超静音系统设计，营造清净惬意的烹饪环境。
6.国家专利聚能超大线圈盘，火力强劲均匀。
7.独有超宽工作电压设计，运行稳定更安全。
8.独有电路防磁干扰EMC模块设计，保护电网及电器设备。    
9.国家IP44防护等级安全保护，使用更放心。
10.三重立体屏蔽辐射设计，防止磁场泄露
11.机箱采用密封结构设计，有效防止虫、水、油污侵蚀。
	台
	4
	工业
	唐集镇幼儿园2台、河溜镇大成村幼儿园2台

	4
	双门蒸饭车
	1、 尺寸：1410*600*1600mm（±1%）；说明：整机发泡保温；额定电压:380V；
2、蒸饭车内胆采用不锈钢制作，蒸车箱体为高密度，高压整体发泡；
	台
	3
	工业
	唐集镇幼儿园1台、河溜镇大成村幼儿园2台

	5
	双层工作台
	1、尺寸：长1200×宽700×高800mm（±1%）；1、全部采用 304 优质不锈钢制造；
2、台面：采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；
3、下平板型层板 1.0mm 厚；面板下衬中密度板，板厚≥18mm，下加加强筋厚度1.0mm 加强处理。
4、配圆柱Φ38*1.0mm 不锈钢管制作；
5、配不锈钢管配 4 套不锈钢子弹头调节脚。
	台
	6
	工业
	唐集镇幼儿园2台、河溜镇大成村幼儿园4台

	6
	不锈钢切菜板
	规格:400×600×15mm（±1%）
304抗菌不锈钢，易清洗无残留。
	套
	6
	工业
	唐集镇幼儿园2套、河溜镇大成村幼儿园4套

	7
	电子秤
	1. 电源：干电池、蓄电池两用（可选，具体以产品实际配置为准）。干电池：3节1号电池；蓄电池：4V 4AH（内置）；充电器：输入为AC（交流）220V/50Hz（市电），输出为DC（直流）6V-500mA。
2. 环境温度：存储-10℃～50℃，工作0℃～40℃；环境湿度：≤85%RH。
3. 显示特性：重量窗5位，单价窗5位，金额窗6位；显示屏有液晶（LCD）与数码（LED）两种。
4. 本产品采用高精度AD转换器，具有99次累计、计数、取样、一键防抖及智能省电等功能。
5. 产品执行标准符合GB/T7722-2020。
6.称重范围;10-30GK.
	套
	2
	工业
	唐集镇幼儿园1套、河溜镇大成村幼儿园1套

	8
	幼儿分格餐盘
	幼儿标准款优质加厚食品级304不锈钢，圆形三格，加深款
	个
	700
	工业
	唐集镇幼儿园300个、河溜镇大成村幼儿园400个

	9
	刀具
	1、厨房桑刀，343mm×105mm；2斩切刀，长32cm，宽9cm，每种刀各两把。
	个
	8
	工业
	唐集镇幼儿园4个、河溜镇大成村幼儿园4个

	10
	不锈钢勺子
	不锈钢304。
	个
	640
	工业
	唐集镇幼儿园240个、河溜镇大成村幼儿园400个

	11
	不锈钢碗
	直径：12cm。不锈钢304。
	个
	641
	工业
	唐集镇幼儿园241个、河溜镇大成村幼儿园400个

	12
	开水器
	技术参数：功率 380V/9KW  水胆容量60L  供水量 90L/小时。定时开机，关机，微电脑控制。
	套
	2
	工业
	河溜镇大成村幼儿园2套

	13
	六门铜管冰箱
	1.制冷方式：直冷；温度调节范围：冷冻室-18℃～-6℃/冷藏室0℃～+10℃；数显电子温控；电源：220V/50Hz；功率≥385W；门数：四门。
2.门板、侧板、内板材质采用 201 不锈钢板；配可调节可拆卸网架6个；带自动回归关门；带可刹停万向脚轮。
3.箱体整体发泡，柜体发泡层厚度≥58mm，具备良好保温效果；使用环保冷媒，节能压缩机，稳定的制冷系统，在≥38度的极端温度环境下也能正常制冷。
4.规格、尺寸（±1%）：长 1810mm×宽 725mm×高 1935mm。
5.净容积：≥609L/609L； 
6. 门封条防霉抗菌符合GB/T2423.16-2022标准。
	套
	1
	工业
	河溜镇大成村幼儿园1套

	14
	留样柜
	1.制冷方式：直冷；温度调节范围：+2℃～+10℃；数显电子温控；电源：220V/50Hz；功率:380W；门数：铝合金两大玻璃门。
2.门板、侧板、内板材质采用 201 不锈钢板；配可调节可拆卸网架6 个；带自动回归关门；带可刹停万向脚轮。
3.箱体整体发泡，柜体发泡层厚度≥58mm，具备良好保温效果；使用环保冷媒，节能压缩机，稳定的制冷系统，在≥38度的极端温度环境下也能正常制冷。
4.规格、尺寸：长1220mm×宽725mm×高1935mm（±1%）。
5.净容积：≥837L； 
6.产品技术要求：
冰箱内胆不锈钢板材符合GB/T 2423.17-2024 。
	套
	2
	工业
	唐集镇幼儿园1套、河溜镇大成村幼儿园1套

	15
	四层货架
	1、 尺寸：长1200mm×宽500mm×高1550mm（±1%）；全部采用 304 优质不锈钢制造；
2、采用 1.2mm 平板型层板，下衬加强筋厚度 1.0mm，加强处理。 四边经过反向折弯压边处理，没有毛刺点裸露于手掌接触的地方。
3、配圆柱Φ38×1.0mm 不锈钢管制作；
4、配不锈钢管配 4 套不锈钢子弹头调节脚。
	套
	4
	工业
	唐集镇幼儿园1套、河溜镇大成村幼儿园3套

	16
	加深双眼水池
	1、 尺寸：长1200mm×宽600mm×高800mm+100mm（±1%）；全部采用 304 优质不锈钢板制作；
2、台面采用 1.2mm 不锈钢板制作；
3、星盆斗及其它采用 1.0mm 不锈钢板制作；水斗底部用方管加固。
4、水斗深度 240mm，配置不锈钢提篮落水器；让垃圾与排污管道隔离方便清理；
5、腿采用Φ38*1.0mm 不锈钢管；配不锈钢调节脚
	套
	8
	工业
	唐集镇幼儿园4套、河溜镇大成村幼儿园4套

	17
	三层餐车
	1、 尺寸：长900mm×宽500mm×高800+100mm（±1%）；优质不锈钢 304 板 1.2mm 制造,使用方便，清洁卫生，推把采用 304 不锈钢 1.0mm管整体弯制成型；
2、配 4 寸耐磨万向脚轮。
	套
	6
	工业
	河溜镇大成村幼儿园6套

	18
	灭蝇灯
	电源：220～230V/50Hz，灯管功率：8W，灭蚊蝇范围：60～100 平方米,功率：220v/8W
	套
	12
	工业
	唐集镇幼儿园6套、河溜镇大成村幼儿园6套

	19
	紫外线消毒灯
	220V/30W；
1、采用优质石英玻璃灯管制造；
2、无死角杀菌，消毒半径大，消毒效率高
	套
	28
	工业
	唐集镇幼儿园18套、河溜镇大成村幼儿园10套

	20
	大勺
	304不锈钢。
	个
	5
	工业
	唐集镇幼儿园1个、河溜镇大成村幼儿园4个

	21
	大铲
	304不锈钢。
	个
	5
	工业
	唐集镇幼儿园1个、河溜镇大成村幼儿园4个

	22
	大舀
	304不锈钢。
	个
	5
	工业
	唐集镇幼儿园1个、河溜镇大成村幼儿园4

	23
	切菜机
	380V/1.5KW
1.模拟手工切菜， 品质可靠；
2.切片厚薄可调节，切丝粗细可调节；
3.更换刀片可切制片，丝，丁，曲线，菱形花样；
4.标配防鼠网、紧急停止按钮和 YZW 耐油橡套电源线。
	台
	2
	工业
	唐集镇幼儿园1台、河溜镇大成村幼儿园1台

	24
	米面架
	尺寸：长1200mm×宽500×高300mm（±1%）。
1、采用优质 304 不锈钢制造；
2、采用 50mm×25mm 格栅型层板；排挡间距不大于 70mm；
3、配 50mm×50mm×1.0mm 不锈钢腿。
	个
	5
	工业
	唐集镇幼儿园1个、河溜镇大成村幼儿园4个

	25
	不锈钢菜盆
	食品级304不锈钢,直径约45cm.
	个
	20
	工业
	唐集镇幼儿园10个、河溜镇大成村幼儿园10个

	26
	不锈钢烟管
	1、采用优质不锈钢板制作 ;
2、板材厚度 1.0mm；
3、烟管联接处在内部做防漏油处理；
4、机械压制五线加强筋。
	节
	60
	工业
	唐集镇幼儿园30节、河溜镇大成村幼儿园30节

	27
	高温消毒柜
	产品尺寸：长1300mm×宽610mm×高1935mm（±1%）
220V/4KW
消毒温度：125 度，柜门采用不锈钢，坚固美观； 内置五层不锈钢内架，节能，高效，环保。
	套
	4
	工业
	唐集镇幼儿园2套、河溜镇大成村幼儿园2套

	28
	衣帽柜
	尺寸长1800mm×宽900×高420mm（±1%）。
1、采用优质不锈钢制作厚度0.8mm，坚固耐用防腐防锈
2、透气孔设计，通风防潮，及时排除柜内异味
3、六门带锁，保证储物安全
	套
	2
	工业
	河溜镇大成村幼儿园2套

	29
	小拖车
	1、优质不锈钢304板1.2mm 制造,使用方
便，清洁卫生，推把采用 304 不锈钢 1.0mm
管整体弯制成型；
2、配 4 寸耐磨万向脚轮。
	辆
	2
	工业
	河溜镇大成村幼儿园2辆

	30
	加热净水机
	一、1、尺寸：长800mm×宽390mm×高1350mm（±1%）
2、电源： 220V 50Hz
3、功率：≥3KW
4、水胆容量：≥27L；开水：≥30L/H；温开水：≥150L/H
5、出水方式：1开2温开水，温开水45℃～55℃可调温
6、净水流量：≥2.3L/min，额定总净水量≥18000L
二、产品材质
1、门板、侧板、背板、底板、顶板采用304不锈钢，厚度≥1.0mm
2、内胆、水槽、防涨板、水箱采用304不锈钢，厚度≥1.2mm
3、饮水机箱体应平整、光滑、无气泡、无斑点及明显划痕
4、其易触及的不锈钢零部件棱边和尖角圆滑设计或用塑料包角加以防护
5、橡胶件的结构应致密，不得有脱层、裂纹和异味
6、纹管厚度≥0.25mm。
7、不锈钢内胆、水槽、水位电极探针应符合GB/T6461-2002要求，锈蚀等级≥10级
三、过滤工艺
1、采用四级工艺（PP棉碳棒复合+颗粒活性炭+压缩活性炭+RO膜）：
2、★出水水质应符合《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005；38项检测指标要求（感官性状4项、一般化学指标13项、毒理学指标15项、细菌学指标6项）检测要求。
四、安全技术
1、具有安全泄压阀故障自动报警功能，当安全阀失效后，可发出信号给主板显示安全阀故障
2、缺水状况下，具有来水自动工作、缺水自动停止工作系统
3、具有漏电检测报警在线管理功能
4、具有自动断水功能
五、节能技术
1、应采用恒温恒流技术
2、内胆采用聚氨酯发泡保温技术，六面立体保温，减少热量散失
3、能耗及保温性能，单位水量能耗值≤0.1kw.h/L，加热至制水停止，其4h后温度下降≤10℃
六、智能技术
1、具备排空和消毒技术，可自动控制排空水箱储水且把水加热至100℃对管道进行高温循环消毒，避免储存时间过长受污染，确保饮水卫生安全
2、采用智能控制液晶中文显示系统：具备制水、开机、关机、滤芯情况、流量、消毒、冲洗、TDS值、北京时间、定时、水位显示、加热提示等数码一体化控制功能，方便使用管理
3、设备出水水嘴具有防尘、防喷水功能，防止取水时的二次污染及喷水烫伤。

	台
	2
	工业
	河溜镇大成村幼儿园2台

	31
	不锈钢打菜勺
	优质304不锈钢。
	个
	27
	工业
	唐集镇幼儿园15个、河溜镇大成村幼儿园12个

	32
	不锈钢打饭勺
	优质304不锈钢。
	个
	12
	工业
	河溜镇大成村幼儿园12个

	33
	微波炉
	规格:45cm×36cm×26cm;6档火力调节。0-30分钟灵活控时。
	套
	1
	工业
	河溜镇大成村幼儿园1套

	34
	班级小保温桶
	304不锈钢,40L.
	个
	20
	工业
	唐集镇幼儿园8个、河溜镇大成村幼儿园12个

	35
	长方形带盖打菜盆
	规格：45cm×35cm×20cm ,304不锈钢材质。
	个
	24
	工业
	河溜镇大成村幼儿园24套

	36
	和面机
	尺寸；长800mm×宽550mm×高850mm 
1.面斗内外及外壳均为优质不锈钢材质；
2.搅拌器为304不锈钢；
3.采用特别订制的油封，解决了和面机易漏油挤黑的传统难题；
4.面斗盖采用铰链式设计，同时设有开盖断电保护装置；
5.电源线采用国标YZW耐油橡套电缆；
6.底部设防鼠网；
7.操控方式为急停+按钮+接触器，且按钮防水防尘设计
	套
	2
	工业
	唐集镇幼儿园1套、河溜镇大成村幼儿园1套

	37
	碎肉机
	380V/1.1KW
1、整机采用了201 不锈钢材料制造
2、外形更加美观，性能更加优秀，更是极大地延长了设备的使用寿命
3、能绞切猪肉、牛肉、羊肉及其他各种肉类，所绞肉质细腻，所切肉片厚度均匀适中。
4、结构紧凑，性能可靠，效率高，操作简单方便。
	套
	2
	工业
	唐集镇幼儿园1套、河溜镇大成村幼儿园1套

	38
	餐厅桌椅
	外型尺寸：长1200mm×宽1370mm×高750mm（±1%）。
1. 桌面：采用优质304不锈钢板折弯制作，板材厚度0.8mm，下衬18mm多层板加强制作，台面成型尺寸长1200mm×宽600mm×高25mm。
2.支架：主体采用201不锈钢50mm×50mm方管焊接制做，管材厚度1.3mm，底部安装防噪音、防滑脚垫。
3.条凳：采用优质304不锈钢板折弯制作，板材厚度0.8mm，下衬18mm多层板加强制作，台面成型尺寸长1100mm×宽200mm×高25mm。
	套
	12
	工业
	河溜镇大成村幼儿园12套

	39
	烤箱（商用）
	尺寸；长1240mm×宽800mm×高600 mm
1、采用微电脑控制，面火加装均火网款，使上层受热更均匀
2、黑色钛金拉丝板，品质保证，全玻璃炉门带大视窗设计配有照明灯，可随时了解烘烤情况。
3、全封闭式整体环保耐高温材料，保温性能优越。
4、数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等
5、炉面火、炉底火温度独立控制、个采用九条发热管，使食物烘烤更均匀。
6、万象脚轮设计，移动更便捷、更省力。
	套
	1
	工业
	河溜镇大成村幼儿园1套

	40
	加热榨汁机 15
升以上
	304不锈钢、不小于功率2200W，容量15L 。 
	个
	3
	工业
	河溜镇大成村幼儿园3个

	41
	灭火器（4 千克
以上）
	干粉，≥4公斤。
	个
	30
	工业
	唐集镇幼儿园10个、河溜镇大成村幼儿园20个

	42
	水电气布线（装修部分）
	根据设备的规格，现场摆放的位置定制进排水，设备的电气安装。
	批
	1
	工业
	溜镇大成村幼儿园1批

	43
	不锈钢切菜台
	1、尺寸：长约1200mm×宽700mm×高800mm（±1%）；
2、采用304不锈钢板制造；台面：采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；
3、下平板型层板 1.0mm 厚；面板下衬中密度板，板厚≥18mm，下加加强筋厚度1.0mm 加强处理。
4、配圆柱Φ38*1.0mm 不锈钢管制作；
5、配不锈钢管配 4 套不锈钢子弹头调节脚。
	台
	3
	工业
	唐集镇幼儿园3台

	44
	调料架
	1、采用304不锈钢板。
2、台面：采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；
3、下平板型层板 1.0mm 厚；下加加强筋厚度1.0mm 加强处理。
4、配立柱30mm×30mm×1.0mm 不锈钢管制作；
	台
	1
	工业
	唐集镇幼儿园1台

	46
	直饮机
	1.外形尺寸：长650mm×宽470mm×高1140mm（±20mm）；
功率：≥2KW；
电源：220V，50Hz；
出水方式：两龙头出水，
2、出水量：温开水80L/H；
3、热胆容量： ≥18L，采用食品级304不锈钢材质，保证饮水健康。水胆涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；
4、过滤方式：采用5级反渗透过滤系统(PP棉+颗粒炭+炭棒+RO膜+后置碳)，搭配不低于3.2加仑压力桶，净水流量≥0.2L/min，额定总净水量≥12000升；
5、所投产品水槽具有自动排水功能，设备废水可自动有效排走，无需专人清倒；
6、所投产品具有智能杀菌系统：能对饮水设备进行智能高温杀菌消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可常无副作用。
7、所投产品采用高性能的整体聚氨脂发泡保温，大大提高保温效果，热损失极低，减少热量散失，节能省电。
8、所投产品具有防漏电、防干烧、防爆、防开盖、防蒸气、防缺水等多重安全保护；
9、产品采用中文显示屏，可显示时间、水温、进水状态、可饮用状态、水位、滤芯寿命提醒、水质TDS显示、加热提示功能等一体化控制功能；具备故障自动诊断功能，能够及时检测故障并及时报警显示相应故障代码，方便检修；

	台
	3
	工业
	唐集镇幼儿园3台

	47
	四门冰箱
	1.制冷方式：直冷；温度调节范围：冷冻室-18℃～-6℃/冷藏室0℃～+10℃；数显电子温控；电源：220V/50Hz；功率:385W；门数：四门。
2.门板、侧板、内板材质采用 201 不锈钢板；配可调节可拆卸网架4个；带自动回归关门；带可刹停万向脚轮。
3.箱体整体发泡，柜体发泡层厚度≥58mm，具备良好保温效果；使用环保冷媒，节能压缩机，稳定的制冷系统，在≥38度的极端温度环境下也能正常制冷。
4.规格、尺寸：长1220mm×宽 725mm×高 1935mm（±1%）。
5.净容积：≥396L/396L； 
	台
	1
	工业
	唐集镇幼儿园1台

	48
	手提塑料桶
	1.尺寸：约30cm×20cm（±1%）；
2.材质：PP材质,细节无毛刺。
	个
	12
	工业
	唐集镇幼儿园12个

	49
	304铁托盘
	规格约40cm×30cm×4.8cm，304不锈钢。
	个
	21
	工业
	唐集镇幼儿园21个

	50
	大型电饼铛双面烙饼机
	380V/5500KW，尺寸约64cm×78cm×90cm。
1、采用不锈钢面板制作
2、优质铝制面锅表面经过纹路处理，受热均匀，不易粘连
3、采用旋钮控温装置，更加准确控制所需温度，双面加热控温。
	台
	2
	工业
	唐集镇幼儿园2台

	51
	304小铁盆
	食品级不锈钢一次冲压成型，直径约60cm
	个
	10
	工业
	唐集镇幼儿园10个

	52
	手提铁桶
	304不锈钢
	个
	20
	工业
	唐集镇幼儿园20个

	53
	80不锈钢盆带盖
	品级不锈钢一次冲压成型，直径约80cm
	个
	2
	工业
	唐集镇幼儿园2个

	54
	消毒保洁柜(班级用）
	1.规格： 720*280*1170mm
2.容量≥200L
3.消毒方式：红外线+臭氧
4.载重量：每层不低于15KG
5.口杯放置数量：不少于 42 个
6.适用范围：消毒口杯，
7.材质要求：不锈钢无磁箱体，钢化玻璃门。 双门口杯消毒柜。
	个
	8
	工业
	唐集镇幼儿园8个

	55
	不锈钢水壶
	304不锈钢。
	个
	8
	工业
	唐集镇幼儿园8个

	56
	可移动消毒灯
	移动紫外线杀菌灯车：紫外线波长为253.7A，电源电压220V50Hz，功率为2×30W，灯臂可以调节，调节角度0-180度。采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。灯架部位采用定位装置，灯管两端接触性良好。
	台
	12
	工业
	褚集镇幼儿园12台

	57
	电热水器
	[bookmark: OLE_LINK674][bookmark: OLE_LINK675]1.电压/频率：220V/50Hz。
2.容量：≥60L，双胆，内胆材质为搪瓷。
3.加热功率：≥3200W，加热方式为双管加热。
4.防水等级：IPX4。
5.控制方式：触摸屏，APP远程控制，具有预约加热功能。
6.能效等级：一级。
7.产品尺寸：≤长810mm×高617mm×厚367mm。
	台
	10
	工业
	褚集镇幼儿园10台

	                      感统训练室
	
	

	1
	t型架（大）
	材质：实木多层板
尺寸：长130cm×宽130cm×高100cm（±1%）
规格：一套2个
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板实木多层板。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。
3.表面光滑无毛刺，木质细腻，韧性强，不易开裂变形
4.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于感官运动使用
	套
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	2
	t型架（小）
	材质：实木多层板
尺寸：长100cm×宽100cm×高45cm（±1%）
规格：一套2个
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板实木多层板。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。
3.表面光滑无毛刺，木质细腻，韧性强，不易开裂变形
4.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于感官运动使用
	套
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	3
	攀爬板
	材质：实木多层板
尺寸：长215cm×宽20cm×高10cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板实木多层板。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.表面及边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。
3.定位球采用胶木材质，坚固耐用耐高温，镜面抛光，精细加工无毛刺，一体成型。
4.五金件选用优质环保五金件，安全耐用。
5.下方固定1.5mm镀锌方管，高承重，不易变形，耐候性强，优质环保。
6.表面光滑无毛刺，木质细腻，韧性强，不易开裂变形。
用途：用于感官运动使用
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	4
	跳跳板
	材质：实木多层板
尺寸：长215cm×宽20cm×高7cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板实木多层板。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.表面及边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。
3.定位球采用胶木材质，坚固耐用耐高温，镜面抛光，精细加工无毛刺，一体成型。
4.五金件选用优质环保五金件，安全耐用。
5.下方固定1.5mm镀锌方管，高承重，不易变形，耐候性强，优质环保。
6.表面光滑无毛刺，木质细腻，韧性强，不易开裂变形
用途：用于感官运动使用
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	5
	触摸板
	材质：实木多层板
尺寸：长215cm×宽20cm×高8cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板实木多层板。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.表面木柱及边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。
3.定位球采用胶木材质，坚固耐用耐高温，镜面抛光，精细加工无毛刺，一体成型。
4.天然猪鬃毛刷，环保无味，韧性强，坚固耐用。
5.五金件选用优质环保五金件，安全耐用。
6.下方固定1.5mm镀锌方管，高承重，不易变形，耐候性强，优质环保。
7.表面光滑无毛刺，木质细腻，韧性强，不易开裂变形
用途：用于感官运动使用
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	6
	蛇形袋板
	材质：实木多层板
尺寸：长215cm×宽20cm×高10cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板实木多层板。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.表面及边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。
3.加厚帆布面料，平米克重270g，舒适透气，制造紧密，自然环保。
4.定位球采用胶木材质，坚固耐用耐高温，镜面抛光，精细加工无毛刺，一体成型。
5.五金件选用优质环保五金件，安全耐用。
6.下方固定1.5mm镀锌方管，高承重，不易变形，耐候性强，优质环保。
7.表面光滑无毛刺，木质细腻，韧性强，不易开裂变形
用途：用于感官运动使用
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	7
	摇摇板
	材质：实木多层板
尺寸：长215cm×宽20cm×高12cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板实木多层板。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.表面及边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。
3.定位球采用胶木材质，坚固耐用耐高温，镜面抛光，精细加工无毛刺，一体成型。
4.橡胶减震，圆弧设计，优质橡胶，大承重，高弹力，强耐磨，减震效果好。
5.五金件选用优质环保五金件，安全耐用。
6.下方固定1.5mm镀锌方管，高承重，不易变形，耐候性强，优质环保。
7.表面光滑无毛刺，木质细腻，韧性强，不易开裂变形。
用途：用于感官运动使用
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	8
	斜梁扭板
	材质：实木多层板
尺寸：长215cm×宽20cm×高15cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板实木多层板。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.表面及边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。
3.定位球采用胶木材质，坚固耐用耐高温，镜面抛光，精细加工无毛刺，一体成型。
4.五金件选用优质环保五金件，安全耐用。
5.表面光滑无毛刺，木质细腻，韧性强，不易开裂变形。
用途：用于感官运动使用
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	9
	圆盘顶板
	材质：实木多层板
尺寸：长215cm×宽20cm×高12cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板实木多层板。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.表面及边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。
3.定位球采用胶木材质，坚固耐用耐高温，镜面抛光，精细加工无毛刺，一体成型。
4.橡胶减震，圆弧设计，优质橡胶，大承重，高弹力，强耐磨，减震效果好。
5.五金件选用优质环保五金件，安全耐用。
6.下方固定1.5mm镀锌方管，高承重，不易变形，耐候性强，优质环保。
7.表面光滑无毛刺，木质细腻，韧性强，不易开裂变形。
用途：用于感官运动使用
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	10
	圆盘底座
（大）
	材质：实木多层板
尺寸：26cm×7cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板实木多层板。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.表面光滑无毛刺，木质细腻，韧性强，不易开裂变形。全面采用圆角设计，结构稳固。
3.各边角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。 
4.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于增加平衡木高度
	个
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	11
	圆盘底座
（中）
	材质：实木多层板
尺寸：22cm×7cm（±1%）
1.主框架1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板实木多层板，板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.表面光滑无毛刺，木质细腻，韧性强，不易开裂变形。全面采用圆角设计，结构稳固。
3.各边角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。 
4.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于增加平衡木高度
	个
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	12
	圆盘底座
（小）
	材质：实木多层板
尺寸：18cm×7cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板实木多层板。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.表面光滑无毛刺，木质细腻，韧性强，不易开裂变形。全面采用圆角设计，结构稳固。
3.各边角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。 
4.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于增加平衡木高度
	个
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	13
	鹅卵石桥
	材质：实木多层板
尺寸：120cm×12cm×5cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板实木多层板。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.超清环保环氧树脂胶，硬度达85HD以上。
3.桥面鹅卵石质地坚硬，精致抛光，天然原料，绿色环保。
4.表面光滑无毛刺，木质细腻，韧性强，不易开裂变形。全面采用圆角设计，结构稳固。
5.各边角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。 
6.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于感官运动使用
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	14
	木柱桥
	材质：实木多层板
尺寸：120cm×12cm×10cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板实木多层板。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.桥面彩色圆木部分及边角均有安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。
3.表面光滑无毛刺，木质细腻，韧性强，不易开裂变形。全面采用圆角设计，结构稳固。
4.各边角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。 
5.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于感官运动使用
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	15
	镜面桥
	材质：实木多层板
尺寸：120cm×12cm×5cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板实木多层板。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.镜面桥面为2mm不锈钢面板平整光滑，表面精细处理，无毛刺，防水防锈，坚固耐用。
3.表面光滑无毛刺，木质细腻，韧性强，不易开裂变形。全面采用圆角设计，结构稳固。
4.各边角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。 
5.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于感官运动使用
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	16
	毛毯桥
	材质：实木多层板
尺寸：120cm×12cm×5cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板实木多层板。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.桥面毛毯加厚缓震，平整耐磨，环保无味防滑。
3.表面光滑无毛刺，木质细腻，韧性强，不易开裂变形。全面采用圆角设计，结构稳固。
4.各边角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。 
5.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于感官运动使用
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	17
	树皮桥
	材质：实木多层板
尺寸：120cm×12cm×5cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板实木多层板。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.超清环保环氧树脂胶，硬度达85HD以上。
3.桥面采用天然树皮，精致抛光，绿色环保。
4.表面光滑无毛刺，木质细腻，韧性强，不易开裂变形。全面采用圆角设计，结构稳固。
5.各边角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。 
6.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于感官运动使用
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	18
	金字塔桥
	材质：实木多层板
尺寸：120cm×12cm×8cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板实木多层板。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.桥面设有彩色金字塔阶梯块，表面光滑无毛刺，木质细腻，韧性强，不易开裂变形。全面采用圆角设计，结构稳固。
3.各边角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。 
4.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于感官运动使用
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	19
	昆虫感官车
	材质：实木多层板
尺寸：60cm×60cm×8cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板实木多层板。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。
3.下方设置万向轮，转向灵活，方便移动。
4.表面光滑无毛刺，木质细腻，韧性强，不易开裂变形。
用途：用于感官运动使用
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	20
	高跷
	材质：木质，绿色，动物脚丫形状。
尺寸：约：135mm×115mm×80mm  环保材质，安全无味，韧性好，强度高，承重强。
用途：用于感统训练
	套
	6
	工业
	唐集镇幼儿园

	21
	动物套圈玩具
	材质：松木、棉线圈
尺寸：约13cm×8cm

用途：用于手眼协调训练
	组
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	22
	彩虹隧道
	材质：牛津布、弹性钢丝
尺寸：约120cm

用途：用于方向感训练
	个
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	23
	揪尾巴
	材质：魔术贴、编织带
尺寸：腰带约77cm
尾巴33cm

用途：用于本体觉训练
	套
	5
	工业
	唐集镇幼儿园

	24
	东南西北跑
	材质：摇粒绒、橡胶管
尺寸：约350cm

用途：用于感统训练，平衡感训练
	条
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	25
	形状地垫
	材质：水晶绒+点塑防滑底
尺寸：140cm×200cm
不翘边，整齐锁边不开线。
用途：用于游戏使用
	张
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	26
	体能敏捷圈
	材质：PP材质
尺寸：约50cm
PP材质、手感光滑、耐磨耐摔、结实韧性好。
用途：敏捷圈是一种可以提高儿童速度和身体协调性的训练用品
	个
	10
	工业
	唐集镇幼儿园

	27
	移动收纳箱
	材质：塑料
尺寸：长67cm×宽45cm×高35cm（±1%）

用途：用于收纳玩教具，搬运和移动玩教具
	个
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	                        阅览室
	
	

	1
	软体组合书柜
	材质：橡胶木、PVC夹网布、珍珠棉
尺寸：长240cm×宽60cm×高97cm（±1%）
双层书柜 
46cm×30cm×72cm（±1%）
田字格书柜
60cm×35cm×97cm（±1%）
书座柜
46cm×30cm×37cm（±1%）
软体桌
55.5cm×28cm×30cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.本套柜子由六个柜子组成，造型新颖，包含扇形和五边形，柜体下方还可放置软包，软包既可以作为桌子，也可以作为凳子，六个柜子可随意组合，变换多样
3.橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。各柜角及板边均参考相关标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度避免对幼儿的伤害，打磨光滑无毛刺结构稳固，不易倾倒。
4.软包外皮材质符合GB/T 24128-2018/IS0 16869:2008、GB/T 31402-2023。
5.软包内芯材质：Epe珍珠棉。
6.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于摆放及阅读绘本书刊使用。
	套
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	2
	展示书柜
	材质：橡胶木
尺寸：长55cm×宽35cm×高115cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用环保桦木纹三聚氰胺双贴面。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.边框、侧板、置物板等采用圆角设计，各柜角及板边均参考相关标准要求
3.整体结构采用斜坡下滑式置书层
4.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于展示及阅读绘本书刊使用。
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	3
	阅读沙发柜
	材质：橡胶木，PVC夹网布，珍珠棉、UV
尺寸：长100cm×宽35cm×高130cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。边框、侧板等采用圆角设计，各柜角及板边均参考相关标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度避免对幼儿的伤害，打磨光滑无毛刺结构稳固，不易倾倒。
3.软包外皮材质：符合GB/T 24128-2018/IS0 16869:2008、GB/T 31402-2023。
4.软包内芯材质：Epe珍珠棉。
5.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于展示及阅读绘本书刊使用。
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	4
	小熊阅读柜
	材质：橡胶木，PVC夹网布，珍珠棉、UV
尺寸：长90cm×宽35cm×高105cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。边框、侧板等采用圆角设计，各柜角及板边均参考相关标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度避免对幼儿的伤害，打磨光滑无毛刺结构稳固，不易倾倒。
3.★软包外皮材质：符合GB/T 24128-2018/IS0 16869:2008、GB/T 31402-2023检测标准。
4.软包内芯材质：Epe珍珠棉。
5.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于展示及阅读绘本书刊使用。
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	5
	旋转柜
	材质：橡胶木、毛毡板、磁吸黑板
尺寸：长48cm×宽40cm×高110cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.立板、置物板等采用圆角设计，各柜角及板边均参考相关标准要求。
3.旋转柜左侧设有不织布及辅料盒，右侧设有磁吸黑板及辅料盒供幼儿创意绘画及摆放粉笔等辅料使用，360度旋转底座，轻巧灵活。
4.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于摆放绘本书刊及创意绘图使用。
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	6
	手偶架
	材质：橡胶木
尺寸：25cm×102cm（±1%）
1.圆盘采用1.8cm厚度，圆柱松木，直径3.5cm，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.立柱、置物板等采用圆角设计，各柜角及板边均参考相关标准要求。
3.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于悬挂手偶使用。
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	7
	移动书架
	[bookmark: _GoBack]材质：橡胶木
尺寸：长60cm×宽65cm×高60cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.侧板、把手、置物板等采用圆角设计，各柜角及板边均参考相关标准要求。
3.两侧设有把手，底部设有4个轱辘，灵便轻巧，移动方便。
4.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于幼儿摆放绘本书刊使用。
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	8
	阅读桌
	材质：橡胶木、不锈钢
尺寸：长120cm×宽70cm×高80cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.立板、桌腿、桌面等采用圆角设计，各柜角及板边均参考相关标准要求。
3.桌面角度调节器，采用冷轧钢，多档角度可调节，结实耐用；五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于幼儿阅读使用。
	个
	3
	工业
	唐集镇幼儿园

	9
	屏风书架
	材质：橡胶木、UV
尺寸：长270cm×宽15cm×高153cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.卡通图形、置物板、侧板等采用圆角设计，各柜角及板边均参考相关标准要求。
3.卡通造型采用UV上色，防水不易掉色，连接处采用优质液压不锈钢合页连接，可折叠，灵活性强，造型美观大气。
4.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于摆放绘本书籍使用。
	组
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	10
	绘之屋
	材质：橡木、钢化玻璃、亚麻纱
尺寸：长100cm×宽100cm×高120cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.立板、镂空图形、圆弧等采用圆角设计，各柜角及板边均参考相关标准要求。
3.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于幼儿创意阅读使用。
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	11
	幼儿创意书架
	材质：实木、棉麻织布
尺寸：长75cm×宽79cm×高30cm（±1%）
圆润边角设计。
用途：用于绘本收纳
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	12
	小牛凳
	材质：PU、橡木
尺寸：长30cm×宽22cm×高28cm（±1%）
环保科技面料
用途：用于幼儿阅读使用
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	13
	大象沙发
	材质：毛绒、pp棉
尺寸：长50cm×宽50cm×高45cm（±1%）
用途：用于幼儿自主阅读使用
	个
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	14
	玩偶帽
	材质：毛绒
尺寸：均码
用途：用于幼儿阅读表演使用
	个
	6
	工业
	唐集镇幼儿园

	15
	蘑菇凳
	材质：PU、棉麻布料
尺寸：32cm×25cm
用途：用于幼儿阅读使用
	个
	12
	工业
	唐集镇幼儿园

	16
	简约地毯
	材质：短绒
尺寸：200cm×300cm
柔软绒面，
用途：用于环境创设
	张
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	17
	卡通圆形地毯
	材质：短绒
尺寸：直径约160cm
柔软绒面
用途：用于环境创设
	张
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	18
	幼儿坐垫
	材质：棉麻织布、记忆棉
尺寸：直径约40cm
加厚棉麻，
用途：用于幼儿阅读使用
	个
	6
	工业
	唐集镇幼儿园

	19
	曲奇抱枕
	材质：毛绒
尺寸：直径约30cm
毛绒面料，
用途：用于幼儿阅读使用
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	20
	南瓜抱枕
	材质：毛绒
尺寸：直径约30cm
毛绒面料，
用途：用于幼儿阅读使用
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	21
	云朵抱枕
	材质：绒布
尺寸：约40cm×67cm
毛绒面料，
用途：用于幼儿阅读使用
	个
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	22
	毛绒沙发
	材质：羊羔绒
尺寸：约52cm×52cm×48cm
亲肤材质
用途：用于幼儿阅读使用
	个
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	23
	
创意手作
挂画一
	材质：油画布、珊瑚绒、亚克力、球球线、高仿皮草
尺寸：约50cm×70cm
采用多种材料，
用途：用于环境装饰
	幅
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	24
	
创意手作
挂画二
	材质：油画布、珊瑚绒、亚克力、球球线、高仿皮草
尺寸：约50cm×70cm
采用多种材料
用途：用于环境装饰
	幅
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	25
	仿真苔藓Logo
	材质：雪弗板、亚克力、毛绒布料、仿真苔藓
尺寸：直径约146cm
精选雪弗板，高分子亚克力板
用途：用于环境装饰
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	26
	手偶
	材质：pp棉
尺寸：约25cm

用途：用于幼儿角色游戏使用
	个
	6
	工业
	唐集镇幼儿园

	27
	粉笔
	材质：石膏
规格：100根/盒，5个笔套，1个板擦
圆形涂层粉笔，
用途：用于涂鸦使用
	套
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	                美工室
	
	

	1
	幼儿手工操作桌
	材质：橡胶木
整体尺寸：长200cm×宽90cm×高55cm（±1%）
盒子尺寸：长196cm×宽18cm×高10cm（±1%）
1.桌面采用3.6cm厚度,桌腿5.4橡胶木木方，ENF级优质环保，桌面橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，整体甲醛含量符合国家标准。板材漆面符合GB 28007-2024标准。
2.操作桌设有画纸收纳架、麻绳收纳架、剪刀收纳盒、画笔支架、多种材料收纳盒等，方便幼儿拿取，满足各种操作需求。画纸收纳架、麻绳收纳架、剪刀收纳盒、画笔支架、洗笔筒置物架、多种材料收纳盒等为一体，既可以放在桌子上又可以拿下来，使用方便且扩大桌面空间，利用桌面最大化；
3.橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。表面橡胶木纹耐磨、耐污、易清洁，桌面角、桌面收纳盒边角采用圆角设计，结构稳固。
4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。
5.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于幼儿操作使用
	张
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	2
	画车
	材质：橡胶木
尺寸：长76cm×宽42cm×高74cm（±1%）
1.主框架采用2.5*3.8cm木方,ENF级优质环保,天然橡胶木纹。整体甲醛含量符合国家标准。加漆面
2.画车提供了便利的存储、运输和整理功能，有助于提高活动效率和保持活动环境的整洁有序。底部万向轮设计，移动方便的同时也可锁定，顶部两侧设有把手，与柜体同宽，抓握方便，三层设计，储物便捷容量大。
3.橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。柜面、把手、立柱采用圆角设计，结构稳固，抛光工艺光滑手感舒适。
4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。
5.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于盛放材料
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	3
	画架
	材质：松木
尺寸：150cm×49cm（±1%）
1.细致打磨无毛刺，滑块可上下移动，画板高度可调节，后方支撑可多角度调节，三角支撑结构，坚实稳固经久耐用，前面置物板随意调节高度，便捷实用，经久耐用。
2.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。
3.松木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。每个支撑杆采用圆角设计，结构稳固，抛光工艺光滑手感舒适。
4.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于画画或展示作品
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	4
	彩纸收纳柜
	材质：橡胶木
尺寸：长60cm×宽30cm×高80cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度,层板厚度1.5cm，ENF级优质环保，芯板橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，整体甲醛含量符合国家标准。
2.彩纸收纳柜采用多层设计，每层设有半圆开口，方便拿取纸张，下边抽屉可以进行储物，侧面设有摆放卷纸等材料收纳处，还设有横撑，避免纸张过高而垂落，在置物板的下方，设有一个抽拉柜，增加储物空间，底部设有万向轮上方设有把手，方便移动。
3.橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。把手、置物板、侧板采用圆角设计，结构稳固。
4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。
5.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于盛放美术用纸
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	5
	涂鸦柜
	材质：橡胶木、铝
尺寸：长95cm×宽55cm×高30cm（±1%）
1.采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，整体甲醛含量符合国家标准。
2.正反两用的涂鸦板，占地空间小，储物绘画功能齐全，黑板下边设有可拆卸卷轴画纸，方便幼儿进行涂鸦绘画，底部设有万向轮，移动方便，两侧设有镂空把手，方便推动。
3.橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。侧板、置物板等采用圆角设计，结构稳固。
4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。
5.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于幼儿涂鸦使用
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	6
	艺术九格柜
	材质：橡胶木
尺寸：长120cm×宽40cm×高70cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度,ENF级优质环保，芯板橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，整体甲醛含量符合国家标准。
2.多层储物，大容量单元格，结构稳固，承重力强，可收纳各种美术材料，斜面收纳拿取方便，柜顶圆棍可轻松取下，用于收纳各类彩色线绳，同时增加柜子的美观。
3.柜门采用UV打印工艺处理，颜色鲜明不易脱落，且使用的UV打印均为环保材料。
4.橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。侧板、置物板、柜门等采用圆角设计，结构稳固。
5.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。
6.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于收纳美术材料
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	7
	移动收纳车
	材质：橡胶木
尺寸：长50cm×宽30cm×高25cm（±1%）
1.主框架采用1.5cm厚度,ENF级优质环保，芯板橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，整体甲醛含量符合国家标准。
2.大容量单元格，结构稳固，承重力强，镂空造型设计，美观实用，滚轮设计和镂空把手使收纳车方便更加移动，整体小巧灵活。
3.柜体采用UV打印工艺处理，颜色鲜明不易脱落，且使用的UV打印均为环保材料。
4.橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。背板、凳面、凳腿等采用圆角设计，结构稳固。
5.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计。
6.五金件选用环保材质，安全无毒。
用途：用于盛放纸类用品
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	8
	美术凳
	材质：橡胶木
尺寸：长52cm×宽30cm×高27cm（±1%）
1.主框架采用1.8cm厚度,橡胶木圆腿直径3.5cm,ENF级优质环保，芯板橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面。加甲醛
2.加厚板材，厚实用料不易变形开裂，凳腿增加防滑设备，安全实用，镂空造型，木质紧密，美观实用。
3.椅背设计了调色盘的造型，并使用UV打印工艺处理，颜色鲜明不易脱落。
4.橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。全面采用圆角设计，结构稳固。
5.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。
6.五金件选用环保材质，安全无毒。    
用途：用于幼儿操作使用
	个
	18
	工业
	唐集镇幼儿园

	9
	抽象环创画
	材质：PS、油画布
尺寸：60cm×90cm
规格：一套3幅
色彩鲜明的抽象艺术画作，用于环创增加教室的艺术氛围
用途：用于环境装饰
	套
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	10
	艺术装饰字-美术室
	材质：雪弗板覆亚克力
尺寸：57cm×15cm
环保亚克力材质，独特的造型结构，增加教室特色
用途：用于环境装饰
	套
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	11
	作品展示板
	材质：天然松木外框、胶合板背板，软木表层
尺寸：90cm×150cm
精选天然松木，木质紧密边缘牢固，结实耐用，色泽光亮，纹理清晰自然，光滑细腻，内芯采用优质软木板，结实耐用，不易变形，密度低，防潮防腐
用途：用于展示幼儿平面作品
	块
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	12
	迷你画架
	材质：松木
尺寸：18cm×24cm
甄选天然木料，手工抛光，防虫处理，防霉烘干，边缘光滑无毛刺，三角站立结构稳定
用途：用于小型作品立体展示
	个
	11
	工业
	唐集镇幼儿园

	13
	儿童作品素材包
	材质：铜版纸
规格：一组15张
作品展示区材料包
用途：用于丰富展示区的作品，使教室更美观，园所后期替换幼儿作品
	组
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	14
	天然树枝挂钩
	材质：原木
尺寸：约70cm
挂钩全身打磨光滑，承重力强，防腐防虫更耐用
用途：用于悬挂围裙
	个
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	15
	护衣
	材质：桃皮绒
尺寸：约58cm
口袋设计方便实用，精选优质防水布料，透气性好，舒适耐用
用途：活动操作时使用，防止弄脏衣物。
	套
	18
	工业
	唐集镇幼儿园

	16
	教学辅助材料
	★4种课程类型，循环式，结合传统节日礼仪开设，有助于孩子在美和术两方面综合练习，极大提高孩子们的创作兴趣。资源适配性:适配教师教学实训场景，兼顾“教师教学示范+学生实操练习”，难度从基础入门到进阶提升，符合学前教育、美术专业教学大纲。内容为简笔画、儿童画、折纸、剪纸、纸浮雕、综合材料创意制作、色彩理论、水墨画、中西方美术史课件、编织、扎染、泥塑、布艺、刺绣、书法共15类教学辅助材料大纲文件。
	套
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	17
	漂浮笔
	材质：pp外壳
规格：12色/盒
着色快，一擦即净，加粗笔头，持久耐磨，书写流畅，上色均匀
用途：与涂鸦板搭配使用，进行涂鸦创作
	盒
	4
	工业
	唐集镇幼儿园

	18
	水粉笔10号
	材质：狼毫笔头、桦木笔杆、镀锡铜管
尺寸：31cm×1.9cm
材料平滑耐水，笔头柔软度适中、吸水量适中，适合幼儿使用
用途：用于幼儿绘画
	支
	18
	工业
	唐集镇幼儿园

	19
	水粉笔6号
	材质：狼毫笔头、桦木笔杆、镀锡铜管
尺寸：29.5cm×0.8cm
材料平滑耐水，笔头柔软度适中、吸水量适中，适合幼儿使用
用途：用于幼儿绘画
	支
	18
	工业
	唐集镇幼儿园

	20
	海绵画刷
	材质：海绵印章、木制手柄
尺寸：直径1.5cm、1.8cm、3cm、4cm
规格：4个/套
优质海绵，弹性好不易变形，适合幼儿使用
用途：用于课程内各类绘画
	套
	12
	工业
	唐集镇幼儿园

	21
	调色盘
	材质：塑料
尺寸：直径17.5cm
优质塑料材质，易拿易清洗，不易变形
用途：用于调色使用
	个
	18
	工业
	唐集镇幼儿园

	22
	洗笔桶
	材质：TPR、PP
尺寸：约20.5cm×17cm
多功能折叠水桶，加厚结实耐用，拿取方便
用途：用于幼儿洗笔使用
	个
	8
	工业
	唐集镇幼儿园

	23
	安全剪刀
	材质：不锈钢、塑料
尺寸：约13cm
圆滑的刀头设计，安全不伤手
用途：用于多种手工制作
	个
	24
	工业
	唐集镇幼儿园

	24
	花边剪刀
	材质：不锈钢、塑料
尺寸：约13.3cm×6.4cm
花边随机，抛光刀刃，表面光泽自然，不易粘黏，剪切流畅，圆滑的刀头设计，安全不伤手
用途：用于多种手工制作
	个
	12
	工业
	唐集镇幼儿园

	25
	手指画颜料
	材质：环保颜料
规格：约500ml/瓶，12瓶/套
环保配方，温和细腻，接触不过敏，可水洗性颜料，颜色鲜艳覆盖力强，适合幼儿使用
用途：用于课程使用
	套
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	26
	双头笔
	笔头材质：纤维
尺寸：约14cm
双头勾线笔安全无毒，符合学生用品的安全通用要求，油性速干防水
用途：用于课程使用
	支
	24
	工业
	唐集镇幼儿园

	27
	白色高光笔
	材质：塑料
尺寸：约15.3cm
绘画顺畅不断墨，光泽度好，覆盖性强，防水耐腐
用途：用于课程使用
	支
	24
	工业
	唐集镇幼儿园

	28
	桌面绘画卷纸
	材质：木浆
尺寸：约30cm×10m
卷筒设计，平滑纸张，不易变形，耐擦性好，随意裁剪，取用方便
用途：用于绘画使用
	卷
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	29
	涂鸦柜绘画卷纸
	材质：木浆
尺寸：约45cm×10m
卷筒设计，平滑纸张，不易变形，耐擦性好，随意裁剪，取用方便
用途：用于绘画使用
	卷
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	30
	生宣镜面纸
	材质：宣纸
尺寸：约33cm×33cm
10张/包，吸墨性强，晕墨效果好，易产生丰富的墨韵变化
用途：用于课程使用
	包
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	31
	黑卡纸
	材质：木浆
规格：8K/230g
50张/包，环保材质，纸面光滑平整细腻，厚薄均匀，软硬适中
用途：用于课程使用
	包
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	32
	彩色卡纸
	材质：木浆
规格：8K/200g
100张/包，环保材质，颜色齐全，纸质细密，厚度适中
用途：用于课程使用
	包
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	33
	彩纸
	材质：木浆
规格：A4
100张/包，色彩稳定，还原纸张颜色，中性纸，不产生酸性气体，安全放心
用途：用于课程使用
	包
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	34
	素描纸
	材质：木浆
规格：8K/160g
100张/包，纸张中性无酸，防霉处理，不含荧光增白剂。耐擦画，可反复修改
用途：用于课程使用
	包
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	35
	牛皮纸
	材质：木浆
规格：8k/150g
100张/包，采用优质木浆原料，厚实有韧性，裁剪整齐无毛边
用途：用于课程使用
	包
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	36
	刮画纸
	材质：铜版纸
规格：A4
10张/包，采用镀膜工艺，表面黑色涂层为油墨，易刮不留痕，底色绚丽多彩
用途：用于课程使用
	包
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	37
	固体胶
	材质：PVA胶体、PP外壳
尺寸：7cm×2.2cm
无甲醛配方，持久保湿，粘性强，涂抹顺滑均匀
用途：用于课程使用
	支
	24
	工业
	唐集镇幼儿园

	38
	液体胶水
	材质：PVAL
尺寸：约13cm×2.7cm
无甲醛配方，涂抹顺滑，快干稳固粘性强，可溶于水
用途：用于课程使用
	个
	12
	工业
	唐集镇幼儿园

	39
	双面胶
	材质：棉纸
尺寸：约0.5cm×1000cm
材质优良，白色半透明棉纸黏性好，有韧性，易撕开
用途：用于课程使用
	卷
	12
	工业
	唐集镇幼儿园

	40
	活动眼睛
	材质：环保塑料
尺寸：约0.8cm、2cm
产品自带背胶，可直接粘贴
用途：用于课程使用
	包
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	41
	重彩油画棒
	材质：环保色浆
规格：24色/盒
油画质感，颜色鲜艳，遮盖力强，耐用不脏手
用途：用于课程使用
	盒
	6
	工业
	唐集镇幼儿园

	42
	24色水彩笔
	材质：纤维、塑料
规格：24色/盒
弹性水润纤维笔头，出水顺畅，色彩鲜艳丰富，安全可水洗
用途：用于课程使用
	盒
	6
	工业
	唐集镇幼儿园

	43
	超轻粘土
	材质：水、轻粉、香料
规格：12色/盒
质地细腻，拉升力强，无毒无味，绿色环保
用途：用于装饰，手工DIY
	盒
	6
	工业
	唐集镇幼儿园

	44
	彩墨
	材质：墨汁
净含量：100g/瓶
规格：8色/套
墨色均匀，色彩亮丽，颜色层次感丰富，储藏多年不变质
用途：用于课程使用
	套
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	45
	海绵纸
	材质：海绵
尺寸：约48cm×85cm
规格：10张/套
安全环保，色彩艳丽，手感柔软，立体感强
用于课程使用
	套
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	46
	瓦楞纸
	材质：木浆
规格：8K
10张/包，色彩鲜艳，瓦楞清晰，厚薄适中易裁剪，立体感强
用途：用于课程使用
	包
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	47
	皱纹纸
	材质：木浆
尺寸：约50cm×250cm
规格：10色/套
褶皱纹理，植物纤维材质，自然肌理效果，手感细腻柔软，环保材质，放心使用
用途：用于课程使用
	套
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	48
	直吸管
	材质：PP
尺寸：约19cm×6cm
规格：100支/包
食品级材质安全放心，柔韧材质，可随意DIY各种造型，切口平整光滑不伤手
用途：用于教学材料使用
	包
	1
	工业
	唐集镇幼儿园

	49
	麻绳
	材质：天然黄麻
尺寸：约0.2cm×20000cm
天然纤维少杂质，耐磨耐用，为美术课程增加更多创意
用途：用于课程使用
	卷
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	50
	彩色线圈
	材质：棉线
尺寸：约0.3cm×1000cm
颜色随机，结实耐用美观，不掉色，不易起毛变形
用途：用于课程使用
	卷
	6
	工业
	唐集镇幼儿园

	51
	扭扭棒
	材质：涤纶丝线、镀锌铁丝
尺寸：约0.6cm×30cm
规格：100根/套
颜色鲜艳，容易弯曲，适合做各种造型
用途：用于课程DIY使用
	套
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	52
	彩色纽扣
	材质：ABS塑料
尺寸：0.5cm—2.5cm
大大小小的纽扣与美术相结合，发挥幼儿想象力，增强动手制作能力
用途：用于课程使用
	包
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	53
	玉米粒
	材质：玉米淀粉、食用色素
规格：40g/包
沾湿就可以轻松做各种造型，发挥想象力提高幼儿对颜色的认知能力
用于创意美术使用
用途：用于课程使用
	包
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	54
	PP棉
	材质：优质PP棉
规格：100g/包
PP棉弹性好，蓬松度强，造型美观，适合辅助幼儿创意美术作品的制作
用途：用于课程使用
	包
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	55
	白乳胶
	材质：PVAC
规格：40ml
安全无甲醛，旋转瓶盖使用方便，可水洗，粘贴力强
用途：用于制作时使用
	瓶
	6
	工业
	唐集镇幼儿园

	                       保健室
	
	

	1
	物品柜
	规格：宽850×厚390×高1800mm（±5mm）钢制。
	个
	5
	工业
	唐集镇幼儿园

	2
	移动式紫外线灯车
	移动紫外线杀菌灯车：紫外线波长为253.7A，电源电压220V50Hz，功率为2*30W，灯臂可以调节，调节角度0-180度。
	台
	4
	工业
	唐集镇幼儿园

	3
	身高体重秤
	1、最大称量：200kg。
2、最小称量：200g。
3、分度值：10g。
4、显示：LED。
5、身高计测量范围：70cm～190cm。
   分度值：0.5cm。
	台
	4
	工业
	唐集镇幼儿园

	4
	视力表灯箱
	标准对数LED5m ;视力表灯箱采用LED光源及导光板， 三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到200~700Lx，铝合金喷漆外框，规格：900*300*10mm。 电压：220V/50hz,输入功率：≤60VA+15%，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。
	个
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	5
	对数视力表
	75cm 宽 × 260cm 高；LED 
	台
	4
	工业
	唐集镇幼儿园

	6
	高压消毒锅
	采用304不锈钢材质(2.2mm厚），采用自控联锁报警装置，快开盖结构，温度、时间可调控，灭菌结束（缺水）自动断电报警功能，配置电加热器，水位器，全启式安全阀，双刻度压力表，双层安全保护。 容积：8L, 灭菌室尺寸：Φ240x130mm。
	台
	2
	工业
	唐集镇幼儿园

	7
	电子体温计
	产品名称：电子体温计
测量范围：32.0℃~42.9℃
温度读数分辨率：0.1℃
测量单位：摄氏度和华氏度可切换
显 示 器：液晶显示
记忆功能：内建记忆，可显示前一次测量值
蜂 鸣 器：当测量完毕时有蜂鸣提示
电    源：DC1.5V(纽扣电池一颗）
电池消耗：0.15毫瓦特
使用环境：温度5~40℃/湿度≤85%
存放环境：温度-20℃~55℃/湿度≤80%
	台
	2
	工业
	唐集镇幼儿园




备注：
1.核心产品：加热净水机。
2.标有“★”的参数为关键性技术参数，必须无条件满足，如有一项不能满足，视为未实质性响应采购需求。
3.未标“★”的参数为非关键性技术参数，如三项及以上不满足，视为未实质性响应采购需求。
4.无论谈判文件中是否要求，供应商所投货物涉及国家强制性标准的参数，供应商应无条件满足，否则视为重大偏离。★条款供应商在成交后，签订合同前提供相对应的认证证明等材料，供业主备查。
5.采购需求中未设置偏离值的尺寸参数，可以偏离，偏离范围为±5%。采购需求中设置偏离值的尺寸参数，按采购需求约定。
三、报价要求
供应商的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试和交付后约定期限内维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。
四、其他要求
1.投标供应商在响应文件投标响应表中按实际偏离情况填写即可，如供应商虚假响应，采购人有权追究投标以及成交供应商相关责任，供应商承担由此产生的一切后果及责任。
2.中标人供货完毕后（所有货物应该是完好无损未拆封的），采购人将组织进行验收，如验收不合格，采购人有权要求中标人重新供货，并且由此产生的一切费用和损失由中标人承担。如二次验收仍然不合格的，将由中标人承担本次采购活动的违约责任，除终止本次采购活动的合同外，采购人将联合相关监管部门、职能部门依据《政府采购法》《民法典》等相关法律法规追究违约单位的法律责任。
3.在质保期内，成交产品有任何质量上的缺陷或损坏，成交单位应及时无条件更换新的配件，当损坏程度达到更换新的配件仍无法正常使用时，成交单位需及时更换新的产品。未按照合同供货期及质保要求做好售后服务的中标人，将会被追究其违约责任。
4.供应商需在响应文件中明确所投产品的技术参数及品牌和型号，否则响应无效。  
[bookmark: _Toc20462][bookmark: _Toc12971][bookmark: _Toc12838]五、样品要求：无。

