采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	货到采购人指定地点安装调试完毕并经采购人委托蚌埠市产品质量监督检验研究院验收合格后，在收到供应商发票后7个工作日内付至合同金额的100%。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同签订后并接到采购人供货通知后30日内到货并安装调试完毕。

	4
	免费质保期
	 3年 


货物需求

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
（单位）
	所属行业

	1
	多媒体设施
	音箱2只：

1.配置金属铁网+透声防尘棉

2.至少有1只10"低音单元1只1.35"高音

3.额定功率（AES）≥300W

4.额定阻抗≤8Ω

5.额定频率范围：60Hz~19000Hz（-10dB）

6.特性灵敏度≥96dB

7.最大声压级≥120dB

功率放大器1台；

1.具备电源软启动功能，保证开机瞬间不对电网形成冲击。

2.标准1U 机箱设计。 

3.电源采用开关电源供电，具有过压保护功能。 

4.功放具有过压保护，过温保护，过流保护，输出直流保护，输出短路保护功能。

调音台1台：

1.≥8路输入，≥4个单声道话筒+≥3个立体声道

2.双10段电平监视

3.监听独立输出，耳机监听输出,一组辅助/效果发送

4.48V幻像电源

5.内置 USB 声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置 MP3 播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。

电源时序器1台：
1.配置RS485级联接口

2.通道支持时序开、时序关、直通等状态

3.配置短路输入接口，支持自锁开关控制

4.可控电源路数≥8路

音频矩阵1台：

1.总谐波失真(1kHz)：≤0.01%；

2.等效输入噪声：＜-112；

3.增益：≥42dB

4.输出通道功能：8段参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器

一拖二无线麦克风3套：

1.频率稳定度：±0.005%
2.音频响应 : 50Hz-15kHz
3.发射器拾音头：动圈式
机柜1台; 
1.柜体采用冷轧钢板，表面防静电喷塑
2.承重≥90kg。
	1套
	工业

	2
	400万全彩摄像机
	1.具有不小于400万像素CMOS图像传感器，内置拾音器，具有不少于1个RJ45接口；
2.焦距：4.0\6.0mm可选；
3.最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx；
4.白光夜视距离检验：可识别摄像机100m处的人体轮廓；

5.摄像机支持双路iSCSI直存方式存储，包括IPSAN、云存储方式，

6.电源电压在DC12V±25%范围内变化时，摄像机应能正常工作，支持PoE供电。
	4只
	工业

	3
	400万高清半球摄像机（带拾音）
	1.采用400万像素，≥1/1.8""传感器靶面尺寸，最高分辨率≥2560*1440
2.采用定焦镜头，镜头焦距支持为2.8mm、4mm
3.最低照度彩色≤0.0005lux，黑白≤0.0001lux
4.支持暖光补光；补光距离:暖光补光≥30米
5.支持数字宽动态；支持2D降噪、3D降噪；支持自动、手动白平衡；支持自动、手动增益
6.支持运动检测，支持周界布防，越界检测、区域入侵；支持智能抓拍：定时抓拍、隔时抓拍、事件抓拍
7.支持一个10M/100M自适应以太网电口，内置1个拾音器、1个扬声器。
	12只
	工业

	4
	防油污摄像机
	1.采用600万像素，≥1/2.7""传感器靶面尺寸，最高分辨率≥3200*1800
2.采用定焦镜头，镜头焦距为4mm、6mm
3.最低照度彩色≤0.003lux，黑白≤0.001lux 4.支持红外补光，暖光补光，智能双光；补光距离≥50m
4.支防油污结构设计，防止油污影响画面效果，保障24h后厨透明化监管；磁吸可替换前盖，拆卸简单
5.支持运动检测、遮挡检测、声音检测；支持周界布防：越界检测、区域入侵
6..支持一个10M/100M自适应以太网电口，内置1个Mic，1个扬声器；支持不低于1路音频输入接口、1路音频输出接口，支持不低于1路告警输入接口、1路告警输出接口。
	6只
	工业

	5
	高清红外智能球机
	1.具有不小于400万像素CMOS图像传感器；
2.焦距范围：5.0~125.0mm电动变焦，25倍光学变倍；
3.具有1个RJ45接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个BNC模拟视频输出接口、1个RS485接口、1个TF卡槽、1个音频输入接口，1个音频输出接口；
4.最低照度：≤0.0002lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白），最大亮度等级不小于11级；
5.支持背光补偿、低拖影曝光设置、透雾、强光抑制、区域曝光、移动侦测、数字降噪功能；
6.支持智能编码功能；
7.设备支持以ISCSI直存方式进行双路传输数据；
8.设备水平方向支持360°旋转。
	2只
	工业

	6
	摄像机支架
	室外壁装支架
	23只
	工业

	7
	摄像机支架
	室外壁装支架
	2只
	工业

	8
	管理平台
	★ 1.支持接入不少于600路网络摄像机/网络录像机、100路门禁设备、150路门口机、1000路室内机、2台访客终端、200路智能通道（含人脸识别，车牌识别，混行检测）、200路云端设备、8车道、3套第三方对接协议，

2.配置不低于16GB内存，1个128GBSSD固态硬盘，具有不少于8个SATA盘位；
3.具有不少于1个eSATA存储扩展接口、4个千兆网口、16个告警输入接口、8个告警输出接口、1个直流12V电源输出接口、3个HDMI视频输出接口、1个VGA输出接口，1个RS485串口（凤凰端子）、1个RS232串口（RJ45）、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB3.0接口、2个USB2.0接口（前面板）；
4.支持在C/S客户端上对视频监控界面创建辅屏，当PC连接多个显示器时，可将辅屏拖动至其他显示器上，实现多屏幕查看视频；
5.支持双系统模式，系统启动过程中，当主程序无发启动时，可以选择从备份系统启动；
6.具备不少于1个硬盘状态灯（HDD）、1个系统运行指示灯（RUN）、1个网络状态指示灯（NET）；
7.接入带宽≥400Mbps，转发带宽≥400Mbps，存储带宽≥400Mbps；
8.支持RTSP协议的媒体流，支持RTSP转国标流；
9.支持切换主流、辅流；支持实况播放，支持轮巡、轮切，支持抓拍、连续抓拍、音量控制、数字放大、预置位、3D定位、语音喊话等功能；
10.支持查看智能相机和智能NVR下的人数统计，车辆识别，混行检测等功能的智能实况，支持在智能实况中叠加显示结构化属性，支持查看智能相机、智能NVR下的视频通道以及门禁的实况；
11.支持录像回放和录像下载，支持下载MP4和TS格式的本地录像，最多同时支持两路下载任务；
12.支持云台控制、配置云台预置位，支持云台预置位巡航、轨迹巡航，支持配置巡航计划，支持通道语音对讲；
13.支持新增、修改、删除、查询电视墙资源，支持1/3/4/6/7/8/9/10/13/16分屏，支持窗口开、关、漫游、叠加、放大、缩小、置顶、置底、分屏、全屏配置，支持虚拟LED；
	1套
	工业

	9
	智能网络录像机
	1.8盘位硬盘录像机，支持不低于32路前端摄像机的接入能力；
2.具有不少于2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网接口，2个VGA，2个HDMI视频输出接口，1入2出RCA音频接口，2个USB3.0接口，2个USB2.0接口，1个RS-485串口，16个报警输入接口，10个报警输出接口，8个SATA3.0磁盘接口，1个eSATA接口，
3.可接入最大16T容量的SATA接口硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入，支持接入固态SSD硬盘；
4.可按1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256倍速正放录像，1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速倒放录像；
5.支持异源输出，可设置HDMI和VGA异源输出视频图像，可分别控制进行预览，回放，进入系统主菜单进行配置等操作；
6.支持磁盘阵列功能，监控级和企业级硬盘创建RAID阵列，包括RAID0、RAID1、RAID5、RAID10模式，支持全局热备盘；
7.支持录像锁定，可对任一录像文件加锁和解锁，只有解锁后才可以被覆盖。
	1台
	工业

	10
	监控硬盘
	1.硬盘容量：6TB；
2.5英寸SATA接口；
3.硬盘转速：5400转，缓存：256M；
4.硬盘外部传输速率不小于6Gb/s；
5.支持RAID，非SMR硬盘。
	8块
	工业

	11
	明厨亮灶终端
	1.支持接入16/8/4路符合ONVIF、RTSP、国标协议的第三方摄像机；支持16/8/4路视频流人像抓拍、比对，支持人像行为联动；支持16/8/4路视频流行为分析。

2..支持创建≥128个人脸库。支持新建、删除，修改，查询人脸库，支持批量导入导出人脸图片，人脸图片支持添加姓名，性别，证件类型，证件号、出生年月、电子邮箱等信息，人脸图片建模速度≥10张每秒。

3.支持视频流环境安全类算法检测，功能包括明火检测、烟雾检测、逃生通道堵塞检测、物品搬移检测、鼠患检测、未盖垃圾桶检测、裸土未覆盖检测、流物料乱堆放检测，识别准确率≥99%，检出率≥99%。当监测区域内有目标时进行报警，报警时可生成图片告警，可联动报警输出，可设置多个多边形检测区域、灵敏度、上报间隔、布防时间、联动计划，可以对报警布防一键撤防，支持告警短视频

4.支持视频流人员穿戴安全类算法检测，未穿工服检测、未穿反光衣检测、未戴口罩检测、未戴厨师帽检测、未穿厨师服检测、未穿安全背带检测、赤膊检测，识别准确率≥99%，检出率≥99%。当监测区域内有目标时进行报警，报警时可生成图片告警，可联动报警输出，可设置最多4个多边形检测区域、灵敏度、上报间隔、布防时间、联动计划，可以对报警布防一键撤防，支持告警短视频。

5.支持视频流人员行为安全类算法检测，功能包括人员睡岗检测、人员离岗检测吸烟检测、打电话检测、玩手机检测、跌倒检测、攀高检测、逗留检测、打架检测、人员聚集检测、快速移动检测、多人作业检测、识别准确率≥99%，检出率≥99%。当监测区域内有目标时进行报警，报警时可生成图片告警，可联动报警输出，可设置多个多边形检测区域、灵敏度、上报间隔、布防时间、联动计划，可以对报警布防一键撤防，支持告警短视频。
	1套
	工业

	12
	高清解码器
	具有不少于1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个USB接口、3个报警输出接口、6个报警输入接口、2个HDMI输入接口、4个HDMI输出接口； 
2.支持接入第三方厂商的IPC和NVR设备，并解码上墙； 
3.支持画面拼接功能；支持多画面显示功能，可将接入的图像进行1、2、3、4、6、7、9、16画面分划显示；
4.支持走廊模式，可对画面90度旋转和宽高比调整；
5.支持回放上墙，可将回放的录像上墙显示，并可进行快进、快退、暂停、拖动、播放进度条跳转、快放慢放等操作； 
6.支持报警联动，当触发报警时，弹出红框提示信息，并可联动到指定的电视墙窗口进行显示； 
7.支持颜色标记，视频码流实时显示、录像回放、轮切、轮巡等功能可通过不同的颜色进行标记；
8.可通过键盘控制解码视频上墙、分屏、录像、回放等；
9.支持运维管理功能，可查看设备的运行状态，CPU使用率，温度等信息。

★10.支持场景组功能，可将多个场景保存到场景组，并进行场景间轮巡，切换时间30s-7200s可设置；可最多保存96个场景至场景组；支持多个场景间的切换；可将轮巡资源保存在场景中；将50路视频场景切换至另50路视频场景并正常显示的时间应≤0.5s；将64路视频场景切换至另64路视频场景并正常显示的时间应≤1s。
	1台
	工业

	13
	46寸液晶拼接屏
	1.46寸拼接显示单元；  
2.显示单元亮度≥500cd/m2；
3.物理拼缝应≤3.5mm； 
4.对比度≥4000:1； 
5.液晶单元物理分辨率不小于1920*1080；
6.具备不少于1个DVI、2个HDMI、1个VGA视频输入接口；
7.设备具有1个输入RS232接口、1个输出RS232接口、一个红外接口，1个USB； 
8.整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线； 
9.具备节能模式
10.液晶拼接显示单元具备智能光感护眼功能，液晶拼接显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度； 
11.支持自动拼缝补偿功能；  
12.投标产品其光辐射性能符合IEC/TR 62778-2014《应用IEC 62471评估光源和灯具的蓝光危害》标准； 
13.液晶拼接显示单元支持自动调校功能； 
14.液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象。 
	4台
	工业

	14
	HDMI线缆
	1.长度：10米
2.类型：HDMI线缆
3.颜色：黑色
4.材质：高纯度铜导体线材
5.工艺：360°包铜箔工艺。
	4根
	工业

	15
	大屏支架
	说明:46寸/47寸/49寸拼接屏落地式支架(标准直立式)
	4组
	工业

	16
	广播系统
	智能广播主机    1台 

1.≥4寸全触摸液晶显示，全中文与图形结合的操作菜单。

2.主机可以通过电脑软件，实现电脑TCP/ IP的网络编程，分区控制，电源控制，及查看TF卡的定时MP3文件和主机程序的读取。

3.软件带远程TCP/ IP网络播放文件功能、电脑声卡采集播放功能。

4.可外控串口通信，可与外接分区器，电源时序器，等外围设备进行联控。

5.可电脑编程，主机手动编程。

6.可编本地MP3/FM收音/外接线路的音源。

7.内置FM调频，全频段自动搜台，手动搜台。

8.不少于一路本地话筒输入、一路线路输入、四路音频输出。

9.话筒默音等级可设。

10.内置监听功能，监听音量可调。

11.消防功能，自动报警，消防短路输出。

前置放大器    1台

1.≥8路输入

2.各输入通道音量独立调节；

3.≥6路RCA莲花混合输出；

4.高低音调节；

电源时序器    1台

1.LED数码管，可实时显示当前电压，编辑通道状态
2.配置RS232接口，支持外部中控设备控制
3.配置RS485级联接口
4.通道支持时序开、时序关、直通等状态
5.配置短路输入接口，支持自锁开关控制
带前奏音麦克风    1台

1.带音乐前奏音功能。
2.金属外壳设计，轻触式开关。
3.工作指示灯。
4..换能方式：电容式。
5.指向性：心型指向。
6.MIC灵敏度：-39dB±3dB。短路输入接口，支持自锁开关控制。

教室壁挂扬声器    9只

1.额定功率：≥6W
2.灵敏度≥88dB
3.频率响应：70-20kHz
4.喇叭单元：5.5寸全频
走廊壁挂扬声器   12只

1、额定功率：≥30W。
2.灵敏度≥88dB
3.频率响应：70-20kHz
4.喇叭单元：5.5寸全频
室外防雨音柱    8只

1、额定功率：≥30W。
2.外壳主要采用铝质材料，网罩采用不锈钢钢网。
3.额定频率：130Hz-18KHz (±10%）。
4.灵敏度：89dB±3dB。
5.最大声压级：104dB±1dB。
6.喇叭单元：LF：5"×2；HF：1"吋高音。
室内功率放大器    1台

1.D类数字功率放大器。
2.具有MP3、Bluetooth播放功能,音量独立可调。
3.≥3路话筒（TRS6.35）输入、≥3组(6路)线路输入，≥1路录音输出，≥1路消防信号输入。≥3路话筒音量、线路音量独立调节，话筒高、低音独立调节功能，≥3路话筒具有+48V幻像供电选择开关，≥1路话筒具有默音可调功能。
4.≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口。
5.≥1路RS485接口：实现RS485远程监控功能。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。
室外功率放大器    1台

1.D类数字功率放大器。
2.具有MP3、Bluetooth播放功能,音量独立可调。
3.≥3路话筒（TRS6.35）输入、≥3组(6路)线路输入，≥1路录音输出，≥1路消防信号输入，≥3路话筒音量、线路音量独立调节，话筒高、低音独立调节功能，≥3路话筒具有+48V幻像供电选择开关，≥1路话筒具有默音可调功能。
4.≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口。
5.≥1路RS485接口：实现RS485远程监控功能。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。
一拖二无线手持话筒    1套

1.包含接收主机一台，手持话筒两只。
2.采用天线分集式接收及数字导音。
天线放大器 1套

1.专业用UHF频段外接延长对数天线，适用的频宽涵盖500MHz～850MHz范围

2.内建可调增益放大器以及衰减器

3.天线增益：3～5dB,增益范围：-9～+18dB。

机柜    1台

1.采用优质冷轧钢板，整个柜体采用静电喷涂
2.内置风扇、PDU电源
	1套
	工业

	17
	室外全彩显示屏
	净显示尺寸：宽2.24米，高1.28米
1.像素点间距：≤2.5mm，单元板分辨率：≥8192Dots
2.刷新率：≥4200Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项
3.像素构成：1R、1G、1B
4.反光率：≤1%；白平衡亮度：0-6500cd/㎡可调，亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，亮度均匀性≥99%
5.具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。
	2.87㎡
	工业

	18
	箱体
	配套。
	2.87㎡
	工业

	19
	控制系统
	1.单卡16组RGB数据组输出模式，且通过拓展模式可达到128组串行数据组输出。

2.接收卡搭配发送设备，可通过调试软件对色温进行2000K-10000K范围调节，可适配场景、护视力、优化显示拍摄效果，通过改变光色温满足多样需求。

3.可点亮三角形、梯形、圆形、扇形及各种不规则形状的LED模组和箱体，应用于不同造型的LED显示屏。

4.接收卡支持8bit/14bit精度的色度，亮度一体化逐点校正

5.控制系统具有修缝、十字修复功能。
	1套
	工业

	20
	显示屏开关电源
	可匹配显示屏
	1套
	工业

	21
	视频处理器
	1.输入接口：最大 1920×1080@60Hz 输入分辨率；≥5 路信号输入：2×HDMI1.4，1×DVI，1×VGA，1×CVBS；1 路 U 盘输入 

2.输出接口：2 路千兆网口输出，支持网口备份 

3.音频接口：1 路独立音频输入；1 路独立音频输出；支持 HDMI、U-DISK 音频解析输出 

4.支持OSD界面显示，外接红外接收端子，通过红外遥控器选择OSD界面中休眠与唤醒、亮度、色温调节等功能进行显示屏控制。

5.可调试显示屏的色域坐标，呈现不同坐标值的色温。
	1台
	工业

	22
	配电箱
	1.系统采用三相五线制供电,控制箱工业系统控制
2.应具有延时通断电功能，具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置                          
3.具有功能性、耐腐蚀性、外壳热稳定性、耐紫外线辐射及冲击耐受电压检测。
	1套
	工业

	23
	安装调试
	含售后服务、技术支持、操作人员培训等。
	1套
	工业

	24
	备用板材
	同批次2张备板、屏体内配套线材。
	1套
	工业

	25
	综合布线
	超五类网线、电缆线、HDMI等。
	1项
	工业

	26
	控制终端
	1.显示器：配置≥21寸LED显示器，与主机同品牌，

2.分辨率≥1920*1080，

3.刷新频率≥75Hz，

4.对比度≥3000:1，

5.亮度≥100Nit，

6.视频接口VGA+HDMI。        
	1项
	工业

	27
	彩屏外壳钢制动物造型
	长度约5米，高度约3米。钢结构地埋。

1.表面处理：全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。

2.钢管配件 材质及尺寸：外径25\28\32\48\60mm

3.五金零件 材质：不锈钢

4.螺丝塑料帽材质：ABS工程塑料。

5.接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理。五金零件为圆处理，且预防任意调整功能。

6.动物造型可选，色彩多样，框架正面预留内嵌尺寸用于安装彩屏。
	1项
	工业

	28
	室内全彩显示屏


	净显示尺寸：宽约7.36米，高2.4米
★1.像素点间距：≤2.5mm,像素密度：≥160,000 Dots/㎡
★2.为了提高整屏安装的平整度和安装效率，采用模组尺寸为≥320*240mm,刷新率：≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项
★3.可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能70%以上
4.配备智能屏幕除湿系统，用户完成设置并开机后，无需手动点击选择不同亮度与时间参数，系统将自动进入除湿模式。
5.为了系统的兼容性，要求本次项目中的LED 显示屏、接收卡、视频处理器（视频发送器）、电源均为同一品牌产品。
	17.66㎡
	工业

	29
	控制系统
	1.具有智能除湿功能，支持显示屏灯珠进行预热，蒸发 LED 灯珠内部湿气，从而达到除湿的效果；
2.支持智能调节屏幕亮度和对比度，降低暗处亮度以节能，增强明亮处细节并提升对比度，优化显示效果的同时减少能耗。
	1套
	工业

	30
	显示屏开关电源
	可匹配显示屏
	1套
	工业

	31
	视频处理器
	1.采用1U标准机箱，配置≥6路千兆网口，单路网口≥655360像素点，输出连接LED屏幕；
2.支持单机最大带载390万像素点，最宽8192或最高4096像素；支持最大输入分辨率1920×1200@60Hz；
3.支持≥1路HDMI1.4、≥2路DVI、≥1路SDI视频信号输入；
支持≥3画面显示，画面大小和位置可自由调节；支持视频信号任意裁剪、切换、缩放；支持≥16个场景的保存和调用；
4.设备通过安全防护强度试验，具备电/机械能量源防护、抗电强度测试及防火阻燃外壳，配套完整安全标识；

5.能够智能调节屏幕亮度和对比度，降低暗处亮度以节能，增强明亮处细节并提升对比度；
6.为确保产品的稳定性，要求所投视频发送器与LED显示屏为同一品牌。
	1台
	工业

	32
	配电箱
	1.系统采用三相五线制供电,控制箱工业系统控制，为了降低电网的瞬间启动电流。
2.应具有延时通断电功能，具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置。                       
3.具有功能性、耐腐蚀性、外壳热稳定性、耐紫外线辐射及冲击耐受电压检测。
	1套
	工业

	33
	框架结构及包边装饰
	专用框架，现场钢结构定制
	18.65㎡
	工业

	34
	安装调试
	含售后服务、技术支持、操作人员培训等
	18.65㎡
	工业

	35
	备用板材
	同批次2张备板、屏体内配套线材
	1套
	工业

	36
	综合布线
	超五类网线、电缆线、HDMI等。
	1项
	工业

	37
	控制终端
	1.显示器：配置≥21寸LED显示器，与主机同品牌，

2.分辨率≥1920*1080，

3.刷新频率≥75Hz，

4.对比度≥3000:1，

5.亮度≥100Nit，

6.视频接口VGA+HDMI。 
	1项
	工业

	38
	可移动教学会议一体机86寸
	1.整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，无推拉式结构及外露连接线。

2.采用红外触控技术，Windows系统下触控点数≥20点，安卓系统下触控点数≥20点。

3.为满足不同设备接入需求，智慧黑板提供多种接口，整机前置接口：HDMI≥1，Touch USB≥1，TYPE-C≥1，USB3.0≥3，整机支持USB锁功能，开启后整机自带所有USB接口均被锁定，无法读取外接设备，可自行开启或关闭。

4.整机前置物理按键不少于6个，包含电源、设置、音量+、音量-、屏幕下移、护眼等功能。

5.CPU不低于8核，内存RAM不低于4GB，存储空间ROM不低于32GB。并支持存储空间扩展升级。

6.不低于4个应用入口，包含白板书写、文件管理、内置电脑、更多应用等，

7.整机自带系统检测功能，支持对CPU温度、触摸系统、光感系统、环境系统、内置电脑等硬件模块检测，同时支持显示系统内存、存储、CPU使用率，系统检测功能支持以悬浮窗口呈现，悬浮窗口可自行开启或关闭。

8.内置无线网络模块，支持双频2.4G和5G WiFi无线上网连接和AP无线热点发射，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac。

9.内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，支持无线传屏设备与整机匹配后实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。

10.整体具有多种护眼模式，保护用眼安全，护眼模式：一键调节屏幕亮度进入护眼模式；智能感光：能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照条件下的不同亮度显示效果；护眼书写：在系统自带书写软件中书写时屏幕亮度自动调节。适应不同的使用场景，可自行开启或关闭。

11.含移动配套支架。

内置电脑

1.整机采用插拔式模块电脑架构，整机与插拔式电脑无单独接线。电脑配置：不低于I5   12代处理器，内存:≥8G，内存类型：DDR4，硬盘:≥256G SSD固态硬盘。

2.有线网络：RJ45≥1（10/100/1000M）；无线网络：WIFI≥1，支持802.11a/b/g/n/ac。

电子白板软件

1.书写工具：提供多种书写工具;可自由调节书写粗细、颜色、线型，方便板书及批注。

★2.粉笔书写：为还原真实粉笔板书体验，要求白板软件具有粉笔书写功能，不仅能模拟粉笔笔迹，同时带有粉尘下落效果。

3.漫游：可扩大屏幕板书区域，并且通过缩略图导航，可快速定位，方便查询。

4.页面管理：支持新建页面，页面切换、页面预览；支持在预览模式下选择页面进行二分屏、四分屏对比讲解；支持在对比模式下批注、擦除，并可将对比页面以图片的形式保存。

5.辅助功能：提供放大镜、聚光灯、幕布、板中板、截图等功能。

移动授课助手

1.移动助手采用C/S构架。 

2.支持手机投屏，可以将手机的桌面发送到整机端，并支持批注与擦除。

3.支持课件控制，支持在手机端对服务端PPT进行播放，退出，翻页，批注，擦除等多种操作，手机端可以对PPT进行缩略图预览。

★4.支持手机摄像头麦克风直播，支持直播时拍照编辑发送，可对图片进行裁剪旋转等操作。

智慧校园云平台软件

1.智慧校园云平台集中控制系统采用B/S架构的混合云管理系统。

2.智慧校园云平台集中控制系统支持接入平台终端设备的数据分析与展示，包括设备安装总数、实时在线终端数、故障终端数、用户数量、设备在线活跃度、使用时长排名、在线时长排名、设备状态评分排名等。

3.智慧校园云平台集中控制系统支持批量执行远程指令，消息推送等业务功能。
	2台
	工业

	39
	三通道闸机带人脸识别
	1.规格：1000mm(长)×220mm(宽)×850mm(高)

2.机箱材料：不锈钢，烤漆 

3.驱动电机：无刷电机

4.箱体材质：S30408不锈钢（厚≥1.2mm）

5.通行方向：向或双向( 可设置 )  

6.通行速率：20-60 人/分钟，受人员情况和通行模式影响； 

7.上电后进入通行状态所需时间≤3秒

8.挡板材料：有机板

9.无故障次数≧600万次以上。  

人脸识别3台：

1.≥8寸触摸屏，分辨率≥1280x800
2.双摄像头 ≥200万分辨率
3.≥10000张人脸库，≥99.99%的准确度
4.支持≥10000张卡
5.≥1.5m 识别距离
6.支持活体检测
7.支持WiFi和蓝牙
8.IP65防护等级
9.通道人脸设备支架，采用钣金喷漆材质，搭配人脸门禁一体机使用。
	1套
	工业

	40
	安防设施（八件套等等）
	多功能防爆材料柜1组

1.尺寸：约1600*1200*400mm.

2.材质：冷轧钢板

3.内包含：软质防刺背心、防暴头盔、防暴盾牌、伸缩防暴钢叉、T型防暴拐、多功能强光手电、橡胶警棍 、防割手套。
	1套
	工业

	41
	音体室、门口LED显示器
	半户外P10；尺寸约：宽7.36米，高0.32米 

1.像素点间距≤10mm

2.单元板分辨率≥512Dots

3.刷新率≥60Hz

4.像素构成：1R

5.控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示

6.维护方式：前后双向维护

7.整屏平整度≤0.07；模组平整度≤0.04

8.反光率≤1%；亮度≥800cd/m²；亮度调节：0-100%亮度可调；亮度均匀性≥97%；色温1000-18000K；色温误差：色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K

9.WiFi 通讯：免布线可通过 WiFi 传输字幕数据。

10测试按键：一键检测屏幕。

11.多节目：多节目，自由编辑，定时播放。

框架结构及装饰；屏体结构 大屏边框系统、标准工艺、采用焊接角铁、方管的方式组成框架，再进行有效而统一的装饰处理，一定要按照结构图准确定位其安装要求。
	2套
	工业

	42
	幼儿教学用触控一体机
	一、整体设计 

1.整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径不小于10mm或者倒圆弧长不小于15mm。

2.为防止儿童磕碰受伤，整机转角处采用内置硅胶防撞条设计，保护儿童安全。 

3.整机屏幕采用≥65 英寸超高清 LED 液晶显示屏，屏幕支持≥3840*2160 分辨率，支持 4K@60Hz 显示。显示比例 16:9。 

4.开启自动节能后，整机根据感应不同光照环境自动调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭。 

5.整机玻璃厚度不超过4mm，表面书写硬度≥9H，具备防眩光效果。

6.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）满足 IEC  62471-7:2023，蓝光危害 RG0 级别。 

7.整机支持纸质护眼模式，可在PC通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的调整；支持纸 质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节。 

8.整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向中高音≥2*10W，背朝向低音≥20W，额定总功率≥40W。 

9.整机支持≥40 点触控，支持多人同时操作书写。 

10.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，老师可进行课堂操作。 

11.整机内置 NFC 读卡模块。支持识别带 NFC 芯片的资源卡片，当资源卡片贴合整机NFC读卡区域，可以实现与整机内置资源进行交互。 

12.整机支持独立摄像头设计，摄像机拍摄的像素≥1300万像素数，摄像机拍摄视频的分辨率为4K，视场角≥120°。 

13.整机内置 AI 语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机开关白板软件、幼儿相机、幼教软件 、屏幕亮度、关机、待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用，在无网络环境下依然可进行语音交互。 

14.当打开自动节能模式后，在设备处于有信号状态下，遮住光感一分钟后自动息屏；在设备处于无信号状态下，一分钟息屏，再过两分钟关机。节能模式未开启后，当设备在五分钟内处于无信号 接收状态且 无人操作时，设备自动关机。 15.整机支持画屏模式，可开启/关闭画屏模式。画屏模式开启后，整机gamma曲线在50%灰度以上亮度变暗。

二、OPS 模块 

1.搭载六核心八线程或以上。 

2.内存：≥16GB DDR4 内存或以上配置。 

3.硬盘：≥512GB  SSD 固态硬盘。 

4.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps，

5.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 

6.具有标准PC防盗锁孔，PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。

7．支持Wi-Fi6及以上，蓝牙支持Bluetooth 4.2及以上。

8．USB接口要求需：USB接口不少于3个。
	8套
	工业
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	教学系统软件
	★供应商须承诺所提供全部软件及数字资源均为正版，具有合法的来源与授权。若因资源版权问题产生任何纠纷或法律风险，由供应商承担全部责任，并赔偿因此给采购人造成的全部损失。投标文件内需提供承诺函，格式自拟。

智慧教学系统软件：

1.教学系统内容资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成，教学课件涵盖健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，必须适合幼儿园小班、中班、大班教学场景使用，系统资源内容不含有小学化倾向内容。

★2.教学课件内容应包含动画、儿歌、视频、图片、音乐、故事、游戏资源形式，在教学课件资源中提供不少于800个教学活动，动画资源不少于800个，图片及插画资源不少于3000张，游戏互动资源不少于1000个，真人视频资源不少于100个。

3.教学系统内容资源应提供教师用书电子版，提供活动案例包含活动目标、活动准备、活动过程、活动延伸等部分，提供的活动案例总数不少于1000篇。

4.教学系统应包含大型活动方案、环创指导方案、区域活动方案、户外游戏活动方案等方面，方案分别包括小班、中班、大班级别，活动方案数量不少于700个，方案图片支持手动及幻灯片自动播放，支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。

5.提供不少于1000张的高清图片，图片分辨率不低于1920*1080，种类划分包含动物、科技、生活、天文地理、文化、艺术等分类，支持手动翻页全屏浏览。

★6. 教学系统提供的儿歌视频包含中文儿歌、英文儿歌、KTV儿歌、节日儿歌、律动儿歌、三字儿歌等多种形式的儿歌，国学课堂资源包含弟子规、三字经、小儿语、增广贤文。

7.教学系统提供的乐园板块应包含自然科普、儿歌、一日生活音乐、经典故事、绘本故事、国学课堂高清视频资源，经典故事资源应包含成语故事、国学故事、神话故事、童话故事、寓言故事、科学探索等多种故事形式，资源数量不少于900个，音视频总时长不少于1900分钟。

8.教学系统包含自然科普类音视频资源，包含动物、植物类自然系列生态高清视频，包含自然科普类音频，提供地球类、动物类、海洋类、花草类、泥土类、森林类、石头类、种子类，分类数量不少于8种，资源数量不少于200个。

9. 教学系统中一日生活音乐分类包含唤醒音乐、活动音乐、进餐音乐、入园离园音乐、睡前音乐、阅读音乐，数量不少于100首。

10. 支持通过教学软件一键访问Web端网站，通过手机扫码或输入账号密码登录，在线播放高清培训视频资源，线上资源包括优质示范课、公开课、名园名师、教学游戏、教具制作、律动资源等高清视频资源，资源总数不少于2000个；

11. 教学系统包含教学管理方案、家园管理方案、安全管理方案、后勤保健方案、实用表格、规章制度汇编等资源，支持下载、编辑，资源数量不少于300个。

12.教学系统提供exe格式独立安装软件版本，教师可根据需要自行选择下载所需幼教资源，无网络情况下可以满足使用，软件支持连网状态下在线升级软件版本、资源更新，年度更新不少于1次。软件安装支持的系统分辨率至少包含1920*1080和3840*2160，支持多种比例的缩放比设置。

13.教学系统支持账号、密码登录，登录后可以显示园所的名称，支持修改登陆账号密码，可个性化自定义园所的名称、不同班级名称或班级宣传语标识，主界面支持显示天气、网络连接状态、当前时间、通知信息内容。

14.教学系统支持查看硬件设备号，支持检测系统功能，检测过程中系统会自动修复已知的异常问题，通过软件自身文件管理功能，可以查看资源缓存目录和资源占用空间大小，软件资源大小不少于85G。

画板软件：

1.系统提供画板软件，专为幼儿园教学场景需要定制研发，UI设计卡通风格，简洁明了，且严格遵循教育部《3-6岁儿童学习与发展指南》相关规定。

2.画板软件在功能上应满足：包含水彩笔、铅笔、蜡笔、彩笔等多种画笔，每种笔刷不少于30种颜色设置、5种粗细线条设置，支持笔迹撤销及撤销恢复操作。

3.画板软件具备图形及贴纸插入功能，支持插入正方形、长方形、三角形、圆形等常用图形，种类不少于 10 种形状的图形，填充颜色不少于 30 种；动物类型贴纸不少于80种、卡通类型贴纸不少于40种，插入的图形及贴纸图标素材支持锁定、置顶、置底、印章、删除、放大、缩小、旋转等操作。

4.画板软件支持输入文字，并可根据情景需要设定文字颜色及大小，颜色选择不少于30种；内置触控键盘和文本框；编辑完成的文字可以进行二次编辑、删除、旋转、放大、缩小等操作。

5.画板软件绘画背景支持纯色、风景、节日等多种背景模板类型，模板数量不少于70种，教师可根据需要自主更换。

6.画板软件具有照片册功能，可对绘画内容支持保存、编辑、删除、单张导出以及批量导出等操作；导出路径可自由设置。

7.画板软件支持设置后台运行，具备小助手快捷方式，一键打开主程序，可在任意界面进行涂画标注、截屏、一键切换、退出后台运行等操作，截图画面可以直接在画板内进行再次编辑，标注笔迹颜色及粗细可调整。
	8套
	工业
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	户外音响（带大屏、话筒）
	1.额定功率：≥150W

2.低音喇叭：≥10寸+≥3寸中音*2

3.屏幕：≥14寸；

4.话筒：双充电金属话筒

5.频响范围：40Hz-18KHZ ，信噪比≥70dB；

6.电池：≥8AH锂电池

7.续航：≥6小时
	1台
	工业
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	晨检机器人
	1.双通道独立全自动无接触晨检；

2.体温、手检、口检、眼检，四大项目全覆盖；

3.涉及多项检测病症、二十多种常见幼儿流行性疾病，智能算法自动筛查疑似病症；

4.在完成入园晨检或离园流程的同时，同步完成幼儿出勤信息的收集和确认；

5.可移动使用，断电断网可正常使用；

6.入园图像及晨检完整数据全留存，晨检数据实时上传，并进行数据整合分析；遇到问题可追溯、帮助幼儿园规避潜在风险；

7.显示屏：采用≥10英寸电容触摸显示屏；屏幕分辨率≥1280×800。
	1台
	工业


备注：

1.核心产品：室内全彩显示屏
2.标有“★”的参数为关键性技术参数，必须无条件满足，如有一项不能满足，视为未实质性响应采购需求。

3.未标“★”的参数为非关键性技术参数，如三项及以上不满足，也视为未实质性响应采购需求。

4.无论谈判文件中是否要求，供应商所投货物涉及国家强制性标准的参数，供应商应无条件满足，否则视为重大偏离。★条款供应商在成交后，签订合同前提供相对应的认证证明等材料，供业主备查。

5.采购需求中未设置偏离值的尺寸参数，可以偏离，偏离范围为±5%。采购需求中设置偏离值的尺寸参数，按采购需求约定。

三、报价要求

1、供应商的响应应包含但不限于安装过程所产生的耗材均包含在内，例如：所投货物包装、加工及加工损耗、运输、现场落地及安装、免费维保等工作所发生的一切应有费用。 

2、本采购清单所列设备、材料及服务为主要内容，成交供应商须充分理解项目整体使用需求。对于清单未列明，但为保证报告厅大屏系统完整安装、正常运行、功能达标、整体交付所必需的全部设备、辅材、配件、线缆、调试及配套工作，均由成交供应商配齐、完成，相关费用已包含在总报价内。

四、其他要求

（一）本项目所有货物由成交人直接送达买方指定地址，所有产品供货时需采购方核对成交后的品牌、型号方可进行安装、调试。 

（二）合同签订后履约时，按采购人要求提供符合招标文件要求的证明材料。若成交人未在签订合同后履约时，提供采购文件中要求的证明资料或成交人提供的证明资料不能完全符合招标文件要求，则视为虚假响应，将上报监管部门处理，由此造成的一切损失由成交人承担（含社会负面影响）。 

（三）安装调试及售后要求： 

1、产品质保期内，成交人需要为采购人提供全天候(7*24 小时)售后维保服务，接到采购人售后服务通知后，应于 1 个工作日内安排售后服务人员上门服务。  

2、产品质保期内，如若产品出现非人为因素的质量问题，成交人需要及时上门维修，必要时，经采购人同意后，替换新的合格产品。 

3、产品供货完成，采购人将对所供货物进行抽样检查。如果核验不符合成交人响应文件中所响应的内容，采购人有权要求成交人进行更换，如成交人不能及时更换或经更换后，产品仍然不能满足要求，由此造成的一切损失，由成交人自行承担。 

4、设备整体免费质保期为验收合格之日起计算。在质量保证期内如果合同设备出现故障，成交供应商应免费提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。 

5、成交供应商供货及安装期间不得影响教学的开展，应有合理的质量管理体系与措施，合理安排施工供货及安装计划、人力、劳务资源、工具器械和吊装，有完善的售后服务保证措施等。施工完成后确保所有设备正常使用，如安装过程中需拆除或改动现场设施，需经采购人书面认可后方可施工。 

6、安装过程中应采用招采购人批准的方式安装。作业前成交人应编制专项施工方案和应急预案(应急处置措施)，且应为高空作业人员购买意外伤害保险。成交人必须加强对安装工作的监督、管理，尤其是对安装过程中的安全管理，必须严格按照操作流程施工，严禁野蛮施工，安装过程中由成交人原因导致的一切安全问题应由成交人负全责。 

（四）安装施工安全要求 

施工安全过程中设备、人员安全责任由成交人负责，成交人负责劳动保护、风险等相关措施，费用包含在报价中；本项目施工地点在校园内，成交人须服从招标人管理、施工过程中确保师生人身安全、财产安全，成交人承担所有安全责任。 

（五）验收 

1、采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交人予以配合； 

2、货物在验收时，产品合格证书、装箱清单等；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由成交人提供的必要文件； 

3、采购人在项目完成且收到成交人验收申请后5个工作日内组织履约验收。

