采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	货到采购人指定地点安装调试完毕并经采购人委托蚌埠市产品质量监督检验研究院验收合格后，在收到供应商发票后7个工作日内付至合同金额的100%。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同签订后并接到采购人供货通知后30日内到货并安装调试完毕。

	4
	免费质保期
	 3年 


货物需求

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
（单位）
	所属行业

	1
	不锈钢排烟罩
	1、采用优质不锈钢板制作；

2、尺寸：1750mm*1100mm*500mm（±10%）
	2台
	工业

	2
	油烟净化一体机
	1.尺寸：长2000×宽1200×高500mm（±10%）。

2.采用不锈钢板材制作；
3.油烟净化效率≥90%；

4.三级净化，达到低空排放标准；

5.功率：≥1.5KW 

6.★产品油烟净化设备依据GB/T21551.3-2024《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能第3部分：空气净化器的特殊要求》附录A，环境温度20℃～25℃，相对湿度（50～70）RH，在密闭的30m3环境试验舱里，插上电源，运行时间1h，平均除菌率Kt（%）≥98要求。
	2台
	工业

	3
	双眼大锅灶
	燃气灶:

尺寸；2000*1150*800（±10%）+400/80

1.用材标准：不锈钢；炉面采用≥1.0mm厚不锈钢 ，炮台整体拉伸成型 ，灶边柜与炉面一体折弯成型 ；背板、封板、侧板采用≥0.8mm厚不锈钢 ，双层不锈钢隔热吊桶 ；炉脚采用≥Ø50mm钢管 ，外包不锈钢套管；

2.炉膛：不锈钢材质   风机≥280W

3.炉头：高深炉头，内壁整体压铸≥6mm ，外壁厚度≥4mm节能炉头 ，直径≥100mm ；

4.主气管：采用≥3mm厚无缝优质不锈钢管外包橡胶保护隔层（ 国标管）；

5.排烟：做隔热层

6.配生铁锅
	2台
	工业

	4
	双门蒸饭车
	1.尺寸：1410*600*1600mm（±10%）；

2.整机发泡保温；
3.额定电压:380V；
4.蒸饭车内胆采用优质不锈钢制作，蒸车箱体为高密度，高压整体泡。
	2台
	工业

	5
	双层工作台
	1.尺寸：长1200×宽700×高800mm（±10%）；

2.采用S30408不锈钢板制造；层板厚≥0.8mm。
	6套
	工业

	6
	不锈钢切菜板
	1.S30408抗菌不锈钢

2.易清洗无残留。

3.尺寸：400*600*15mm
	4套
	工业

	7
	电子秤
	1电源：蓄电池。蓄电池：4V 4AH（内置）；

2.充电器：配置充电器。
3.环境温度：存储-10℃～50℃，工作0℃～40℃。

4.显示屏有液晶（LCD）与数码（LED）两种。

5.称盘材质为304不锈钢。

6.称重范围：10-30kg
	1套
	工业

	8
	不锈钢餐盘
	1.幼儿标准款加厚S30408食品级不锈钢，圆形三格，加深款， 

2.深度≥3cm;教师款加厚S30408食品级不锈钢，六格，加深款。（备注：幼儿370个、教师30个）
	400个
	工业

	9
	刀具
	1.厨房桑刀、斩切刀（材质不锈钢厨刀）；

2.每种刀各两把。
	4个
	工业

	10
	不锈钢勺子
	材质S30408食品级不锈钢。
	370个
	工业

	11
	不锈钢碗
	碗的直径12cm，不锈钢304白金碗。
	370个
	工业

	12
	开水器
	1.容量≥60L；

2.有缺水断电装置；
3.内胆选用S30408食品级不锈钢制造。

4.本机电加热管经特殊加粗，使用寿命更长；
5.具有防烫水龙头、童锁功能、防烫功能；

6.内胆采用304不锈钢制造，发热管采用316不锈钢制造，采用保温层防烫节能；

7.功率：≥6000W ；容量：90L；
	2套
	工业

	13
	六门铜管冰箱
	1、尺寸1800*700*1950mm（±5%）

2、净容积：≥1265L，不锈钢板材内外胆制成，优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度5℃～-5℃，冷冻温度0℃～-18℃，环保无氟制冷。
	2套
	工业

	14
	四层货架
	尺寸：1200×500×1550mm（±10%）；

2、层板采用≥1.0mm加厚食品级S30408不锈钢。

3、框架管径≥38×38mm，壁厚≥0.8mm

4、加粗可伸缩子弹脚，直径≥38mm。
	6套
	工业

	15
	加深双眼水池
	尺寸：1200×600×800+100mm（±10%）；

2、采用S30408不锈钢材质，板厚≥0.8mm。

3、盆体深度≥220mm，柜体板材厚度≥1.0mm。

4、配置提篮式不锈钢下水器。

5、加粗可伸缩子弹脚，直径≥38mm，稳固支撑承重强。
	4套
	工业

	16
	三层餐车
	尺寸：900×500×800+100mm（±10%）；

2、采用S30408不锈钢材质，板厚≥0.8mm。
3、加粗脚轮。
	5套
	工业

	17
	灭蝇灯
	1.幼儿园通用款式；

2.额定电压：220V；

3.光源类型：荧光玻璃灯管；

4.外观材质：铝合金+ABS塑。
	6套
	工业

	18
	紫外线消毒灯
	1.设备功率：≥30W；

2设备材质：玻璃管。
	6套
	工业

	19
	大勺
	1.手柄木柄，

2.S30408不锈钢勺头。
	4个
	工业

	20
	大铲
	1.手柄木柄，

2.S30408不锈钢铲头。
	4个
	工业

	21
	大舀
	1.S30408

2.不锈钢柄舀。
	4个
	工业

	22
	切菜机
	1.优质不锈钢材质 

2.双转向 

3.球茎类切丝切片  

4.产量；100-300 kg/h。
	1台
	工业

	23
	米面架
	1尺寸：1200*500*300mm（±10%）。

2.采用S30408不锈钢板制造；层板厚≥0.8mm
	4个
	工业

	24
	不锈钢菜盆
	1.食品级S30408不锈钢一次冲压成型，

2.直径≥45厘米。
	8个
	工业

	25
	不锈钢烟管
	1.采用不锈钢板制作；

2.—烟管采用≥0.75mm厚板。
	30节
	工业

	26
	高温消毒柜
	1.容积：1300L

2.额定功率≥2500W

3.载 重：≥25KG/层。

4.消毒温度：30~125℃

5.消毒方式：高温热风循环

6.消毒星级：二星级
	3套
	工业

	27
	衣帽柜
	1.尺寸约1800x900 x420mm；

2.厚度≥0.8mm冷轧板制作。
	2套
	工业

	28
	大保温桶
	食品级S30408不锈钢材质。
	5套
	工业

	29
	小拖车
	1.长度900mm，宽度500mm，高度900mm，厚度1.2mm （±5%）；

2.材质201不锈钢。
	7辆
	工业

	30
	净水机
	一、规格要求

1、尺寸：800*390*1350mm（±30mm）；

2、电源：220V 50Hz；

3、功率：≥3KW；

4、水胆容量：≥27L；开水：≥30L/H；温开水：≥150L/H；

5、出水方式：1开2温开水，温开水45℃～55℃可调温；

6、净水流量：≥2.3L/min，额定总净水量≥18000L。

二、产品材质

1、门板、侧板、背板、底板、顶板采用304不锈钢，厚度≥1.0mm；

2、内胆、水槽、防涨板、水箱采用304不锈钢，厚度≥1.2mm；

3、饮水机箱体应平整、光滑、无气泡、无斑点及明显划痕；

4、其易触及的不锈钢零部件棱边和尖角圆滑设计或用塑料包角加以防护。

5、橡胶件的结构应致密，不得有脱层、裂纹和异味；

6、纹管厚度≥0.25mm；

7、不锈钢内胆、水槽、水位电极探针应符合GB/T6461-2002要求，锈蚀等级≥10级；

三、过滤工艺

采用四级工艺（PP棉碳棒复合+颗粒活性炭+压缩活性炭+RO膜）：

1、RO膜：采用高性能膜分离技术浓缩和分离水溶液中的大分子物质，过滤精度≤0.0001微米。

★2、出水水质应符合《饮用净水水质标准》CJ/T 94-2005，38项检测指标要求（感官性状4项、一般化学指标13项、毒理学指标15项、细菌学指标6项）要求。
四、安全技术

1、具有安全泄压阀故障自动报警功能，当安全阀失效后，可发出信号给主板显示安全阀故障；

2、缺水状况下，具有来水自动工作、缺水自动停止工作系统；

3、具有漏电检测报警在线管理功能；

4、具有自动断水功能。

五、节能技术

1、为保证设备出水稳定温度恒温，应采用恒温恒流技术；

2、为达到节能省电效果，内胆采用聚氨酯发泡保温技术，六面立体保温，减少热量散失；

3、能耗及保温性能，单位水量能耗值≤0.1kw.h/L，加热至制水停止，其4h后温度下降≤10℃；

4、为达到节能省电效果，具有自动待机，无人使用时自我静默停止加热；

六、智能技术

1、为保障水质卫生、新鲜，设备应具备排空和消毒技术，可自动控制排空水箱储水且把水加热至100℃对管道进行高温循环消毒，避免储存时间过长受污染，确保饮水卫生安全；

2、采用智能控制液晶中文显示系统：具备制水、开机、关机、滤芯情况、流量、消毒、冲洗、TDS值、北京时间、定时、水位显示、加热提示等数码一体化控制功能，方便使用管理；

3、设备出水水嘴具有防尘、防喷水功能，防止取水时的二次污染及喷水烫伤。

七、整机涉水卫生安全批件

1、投标时须将带过滤及紫外线杀菌器在内的整机有效期内《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》响应文件中需提供扫描件。附件内容必须具备PP棉碳棒复合+颗粒活性炭+压缩活性炭+RO膜。
	5台
	工业

	31
	留样展柜
	1.尺寸：400*400*800（±5%）；

2.电压：220V。制冷范围：2度-8度。
	2套
	工业

	32
	不锈钢盛饭汤勺
	S30408不锈钢材质。
	8个
	工业

	33
	不锈钢打饭勺
	S30408不锈钢材质。
	8个
	工业

	34
	微波炉
	容量≥28L
	1套
	工业

	35
	班级小保温桶
	1.S30408不锈钢材质。

2.容量≥10L
	8个
	工业

	36
	长方形带盖打菜盆
	1.尺寸；800*550*850mm（±10%）

2.S30408不锈钢材质。
	16个
	工业

	37
	和面机
	1.和面量≥50kg；

2.与食品接触的部分（如面斗、搅拌轴）使用食品级S30408不锈钢
	1套
	工业

	38
	碎肉机
	1.尺寸：长520×宽530×高1420mm（±10%）；

2.电压：220V。

3.一切一绞 ，S30408不锈钢蛟龙，刀片单电机 
4.上置肉盆设计，可以掀开清洗里面部位。
	1套
	工业

	39
	餐厅桌椅
	外型尺寸：1200*1370*750mm（±10%）。

桌面：采用S30408不锈钢板折弯制作，板材厚度≥0.8mm，下衬≥18mm多层板加强制作，台面成型尺寸1200*600*25mm（±10%）。

2.支架：主体采用不锈钢≥50*50mm方管焊接制做，管材厚度≥1.3mm，底部安装防噪音、防滑脚垫。

3.条凳：采用S30408不锈钢板折弯制作，板材厚度≥0.8mm，下衬≥18mm多层板加强制作，台面成型尺寸1100*200*25mm（±10%）。
	12套
	工业

	40
	烤箱
	1.尺寸；1240*875*1260mmmm（±10%）   

2.温度≥400度  功率≥6KW
	1套
	工业

	41
	加热榨汁机15升以上
	1.S30408不锈钢，

2.容量≥15L 。 
	2个
	工业

	42
	水桶
	1.采用食品级S30408不锈钢制作，

2.外径≥315mm内径305mm高305mm（±10%）。
	2套
	工业

	43
	茶吊
	食品级S30408不锈钢鸣音茶吊。
	2套
	工业

	44
	灭火器
	1.干粉，大于或等于4公斤。

2.符合国标。
	40个
	工业

	45
	烘干洗衣机
	1.洗涤容量≥12kg，

2.脱水容量≥5.0kg。

3.尺寸：807*476*997mm（±10%）。
	1台
	工业

	46
	小水杯
	S30408食品级不锈钢材质，容量：300-450cc。
	370个
	工业

	47
	风柜
	1.低噪音柜式风机, 采用镀锌钢板或冷轧钢板喷漆而成。

2.具有结构牢固、运行平稳、噪声低、风量大、压力高、外型美观、易于保养、维修等特点。 具有结构新颖、造型美观、安装简便、维护方便、噪声低、耐高温、风量大等优点。

3.双进风多叶风轮。

4.功率：3KW

5.电压：380V

6.转速：≥900r/min,风压：≥380pa，风量：≥10000M3/H，噪音：≤75dB。
	1台
	工业

	保健室

	1
	诊查床
	1.材质：钢、皮革
2.尺寸：180cm*60cm*65cm，
3.床腿：32mm*32mm*650mm，厚度：1mm

4.精选优质钢材，钢板厚度：1.2mm，结实耐用，喷涂工艺，美观大方，防滑脚垫，方便实用，优质皮革，透气性强且防水，柔软度适中，耐磨性好，床面整体厚实圆润饱满，高密度回弹海绵不易变形。
	1套
	工业

	2
	身高坐高计
	1.材质：铝合金、吸塑底座
2.身高量程60cm—200cm
3.坐高量程40cm—120cm
4.分度值：0.1cm
5.烤漆加厚合金底座，不易生锈，坚固耐用，身高标尺选用高强度铝合金，结实、轻巧、耐用，加宽加大吸塑底座更稳固，毫米刻度，测量准确，可掀座板，测量身高、坐高更方便
6.用途：用于测量身高及坐高
	1套
	工业

	3
	弯盘
	1.材质：304不锈钢
2.规格：21cm*14cm*2.5cm
3.防碘附材质，具有优良的耐腐蚀性能，不易生锈
4.用途：用于换药消毒。
	1套
	工业

	4
	带盖方盘
	1.材质：304不锈钢
2.规格：24cm*16cm*5cm
3.S30408不锈钢材质，美观耐用更安全，耐腐易洗，加厚盖子一体成型耐高温，提手设计，提动更方便，匠心工艺，镜面抛光，圆润光滑不伤手，
4.用途：用于换药消毒。
	1套
	工业

	5
	医用镊子
	1.材质：304不锈钢防碘伏
2.尺寸：18cm
3.产品尺寸：一套12个（6个弯头、6个直头）
4.精选高品质不锈钢，防锈耐磨，硬度高，不易变形，圆形头部设计，内侧带有齿印，硬度加强，有效防止夹物掉落，镊身中间部分防滑设计，握拿舒适，轻松夹取物品
5.用途：用于夹取棉球等物品。
	1套
	工业

	6
	医用剪刀
	1.材质：304不锈钢防碘伏
2.尺寸：18cm
3.产品尺寸：一套12个（6个弯头、6个直头）
4.采用不锈钢制成，不易生锈，表面光滑，抗腐蚀性强，耐高温，刀口锋利易剪，硬度大不易变形，指圈圆滑，做工圆弧，长时间使用舒适不磨手
5.用途:用于剪切敷料、人体表皮组织或软组织。
	1套
	工业

	7
	血压计
	1.材质：ABS
2.测量方式：示波测量法
3.测量范围：0mmHg-299mmHg
4.测量精度血压：±3mmHg
5.采用进口芯片，加压时预先对收缩压进行判断，既舒缓手臂压迫感又提升测量准确度，一键测量，简单方便，30秒自动关机，智能省电
6.用途：用于测量血压。
	1套
	工业

	8
	听诊器
	1.材质：PVC乳胶
2.所含部件：听诊头、三通导管胶管、弹簧片、耳塞组合
3.用途：听诊人体心、肺器官等活动声响变化和高音频杂音。
	2套
	工业

	9
	卫生箱
	1.材质：铝合金、中纤板
2.尺寸：35cm*18cm*21cm
3.铝合金包边结合中纤板，结实耐用，防刮耐摔不变形，密封性强，双重安全五金锁扣，防止儿童误食，背部使用五金合页，厚实坚固，经久耐用
4.用途：用于盛放药品。
	2套
	工业

	10
	对数灯光视力表
	1.材质：ABS、高强度铝合金
2.规格：94cm*29cm
3.测量距离：5M
4.外框选用铝合金材质，造型美观，材质硬度适中，对视力表起支撑保护作用，高清PVP透光度均匀柔和，光洁度高，PVC立体丝印，颜色清晰，不褪色，磨砂面板发光不刺眼
5.用途：用于视力检测。
	1套
	工业

	11
	体温计
	1.材质：玻璃、水银
2.测量体温：35℃-42℃
3.用途：用于体温测量。
	10套
	工业

	12
	压舌板
	1.材质：不锈钢
2.尺寸：16cm
3.选材，一次成型，精细打磨，边缘光滑平整，美观实用
4.用途：用于口腔检查。
	10套
	工业

	13
	诊察凳
	1.材质：钢、海绵
2.升降高度：47cm—62cm
3.防水皮革面料，方便清理，高回弹海绵，柔软舒适，安全气杆，经久耐用，静音滑轮，方便移动。
4.用途：用于诊察操作。
	1套
	工业

	14
	药品柜
	1.材质：冷轧钢板
2.尺寸：180cm*85cm*50cm

3.厚度≥1.2mm
4.柜体采用冷轧钢板材制作，经激光切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成,牢固可靠，美观大方，耐久防锈,中间带有2个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音,采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌，上部玻璃门可以更加耐久使用。
5.用途：用于存放药品等。
	1套
	工业

	15
	健康档案柜
	1.材质：冷轧钢板
2.尺寸：180cm*85cm*39cm

3.厚度≥1.2mm
4.柜体采用冷轧钢板制作，经激光切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成,牢固可靠，美观大方，环保喷塑，柜体细腻，触感光滑，耐久防锈,中间带有2个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音,更加耐久使用。
5.用途：用于存放档案。
	1套
	工业

	16
	可移动紫外线灯
	1.电压：220V
2.灯管功率：30W*2
3.灯管数量：2支
4.紫外线波长：253NM
5.消毒定时时间：0～120分钟
6.角度调节按钮，灯臂180度多角度自由旋转，升降双卡轮，经久耐用，ABS包角设计，增加刚性，不锈钢手推杆，坚固耐用，万向脚轮，移动方便，便于推行。
	2套
	工业

	17
	电子体温计
	1.测量范围：35℃-42.9℃
2.精度：±0.2℃
3.温度单位：摄氏度（℃）华氏度（F℃）
4.非接触式，避免交叉感染，LCD液晶彩屏，三色背光，精度可达0.1℃，测量准确，智能蜂鸣报警，发烧提醒，小巧便携，操作简单，20秒无操作自动关机，节能省电。
5.用途：用于体温检测。
	5套
	工业

	18
	污物桶
	1.材质：PP原料
2.尺寸：20L
3.采用PP环保材质，坚固耐用，防滑脚踏设计，轻松一踩，灵活自如，免去弯腰的烦恼，避免脏手，减少交叉感染，插销设计，不易飞盖子，密封性好，密封桶盖，阻止细菌滋生，保持空气清新，一体成型，内壁光滑易清洗。
4.用途：用于盛放污物。
	2套
	工业

	美工室

	1
	写生画板
	适用范围：适用于美术教学使用。

规格：
规格≥600mm×450mm×18mm；

材质：双面椴木，四周实木边框；

3、要求：边框宽≥4mm直角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。
	30套
	工业

	2
	画架
	适用范围：适用于美术教学使用。

规格：

1.规格尺寸：45*45*150（190）cm，置画高度90CM,可调节高度带收纳抽屉式箱体画架；

2.材质：榉木3.高度可调，打磨抛光，表面平整光滑，适用于素描、水彩、油画、写生等。
	30套
	工业

	3
	幼儿画桌
	材质：橡胶木、耐力板、多层板
尺寸：96cm*50cm*50cm
1.主框架采用1.5cm厚度,ENF级环保，芯板橡胶木板采用三聚氰胺双贴面橡胶木。
2.可进行绘画和储物，桌面由耐力板构成，设有两个抽屉，透过耐力板可清楚看到抽屉中材料，拿取方便，操作简单。
3.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。
4.五金件选用环保材质，安全无毒。
5.用途：用于幼儿操作使用。
	6套
	工业

	4
	幼儿用椅
	1.材质：PU、木
2.尺寸：30cm*29cm
凳面采用精选PU，透气耐磨，内里填充高密度海绵，环保舒适，色泽纯正，耐污易清洁，凳腿裸露处为四点支撑，采用实木制作，坚固耐用。全面采用圆角设计，结构稳固。
	30套
	工业

	5
	一体机
	1.整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，无推拉式结构及外露连接线。

2、采用红外触控技术，Windows系统下触控点数≥20点，安卓系统下触控点数≥20点。

3.为满足不同设备接入需求，智慧黑板提供多种接口，整机前置接口：HDMI≥1，Touch USB≥1，TYPE-C≥1，USB3.0≥3，整机支持USB锁功能，开启后整机自带所有USB接口均被锁定，无法读取外接设备，可自行开启或关闭。

4.整机前置物理按键不少于6个，包含电源、设置、音量+、音量-、屏幕下移、护眼等功能。

5.CPU不低于8核，内存RAM不低于4GB，存储空间ROM不低于32GB。并支持存储空间扩展升级。

6.不低于4个应用入口，包含白板书写、文件管理、内置电脑、更多应用等，

7.整机自带系统检测功能，支持对CPU温度、触摸系统、光感系统、环境系统、内置电脑等硬件模块检测，同时支持显示系统内存、存储、CPU使用率，系统检测功能支持以悬浮窗口呈现，悬浮窗口可自行开启或关闭。

8.内置无线网络模块，支持双频2.4G和5G WiFi无线上网连接和AP无线热点发射，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac。

9.内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，支持无线传屏设备与整机匹配后实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。

10.整体具有多种护眼模式，保护用眼安全，护眼模式：一键调节屏幕亮度进入护眼模式；智能感光：能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照条件下的不同亮度显示效果；护眼书写：在系统自带书写软件中书写时屏幕亮度自动调节。适应不同的使用场景，可自行开启或关闭。

11.含移动配套支架。

内置电脑

1.整机采用插拔式模块电脑架构，整机与插拔式电脑无单独接线。电脑配置：不低于I5   12代处理器，内存:≥8G，内存类型：DDR4，硬盘:≥256G SSD固态硬盘。

2.有线网络：RJ45≥1（10/100/1000M）；无线网络：WIFI≥1，支持802.11a/b/g/n/ac。

电子白板软件

1.书写工具：提供多种书写工具;可自由调节书写粗细、颜色、线型，方便板书及批注。

★2.粉笔书写：为还原真实粉笔板书体验，要求白板软件具有粉笔书写功能，不仅能模拟粉笔笔迹，同时带有粉尘下落效果。

3.漫游：可扩大屏幕板书区域，并且通过缩略图导航，可快速定位，方便查询。

4.页面管理：支持新建页面，页面切换、页面预览；支持在预览模式下选择页面进行二分屏、四分屏对比讲解；支持在对比模式下批注、擦除，并可将对比页面以图片的形式保存。

5.辅助功能：提供放大镜、聚光灯、幕布、板中板、截图等功能。

移动授课助手

1.移动助手采用C/S构架。 

2.支持手机投屏，可以将手机的桌面发送到整机端，并支持批注与擦除。

3.支持课件控制，支持在手机端对服务端PPT进行播放，退出，翻页，批注，擦除等多种操作，手机端可以对PPT进行缩略图预览。

4.支持手机摄像头麦克风直播，支持直播时拍照编辑发送，可对图片进行裁剪旋转等操作。

智慧校园云平台软件

1.智慧校园云平台集中控制系统采用B/S架构的混合云管理系统。

2.智慧校园云平台集中控制系统支持接入平台终端设备的数据分析与展示，包括设备安装总数、实时在线终端数、故障终端数、用户数量、设备在线活跃度、使用时长排名、在线时长排名、设备状态评分排名等。

3.智慧校园云平台集中控制系统支持批量执行远程指令，消息推送等业务功能。
	1台
	工业

	6
	工具架
	1.材质：榉木、高密度复合板
2.尺寸：76cm*42cm*74cm
3.木质稳定，牢固结实，托盘采用高密度复合板承重能力强，抛光工艺光滑手感舒适，置画笔架设计，安装万向轮，轻松移动可锁定。
4.用途：用于盛放材料。
	5套
	工业

	7
	塑料材料箱（有盖）
	1.材质：PP
2.尺寸：24cm*18cm*13.5cm
3.精选加厚PP材质，结实耐用，便携把手，省力便捷，底部加固，承重更强，圆润边角设计，光滑细腻无毛刺
4用途：用于收纳材料。
	10套
	工业

	8
	挂衣架
	1.材质：原木
2.尺寸：70cm
3.挂钩全身打磨光滑，承重力强，防腐防虫更耐用
4.用途：用于悬挂围裙。
	2套
	工业

	9
	调色盘
	1.材质：塑料
2.尺寸：17.5cm
3.塑料材质，易拿易清洗，不易变形
4.用途：用于调色使用。
	30套
	工业

	10
	小画板
	1.规格：20cm
2.材质：木板棉麻混纺表层
3.用途：用于创意绘画创作。
	30套
	工业

	11
	护衣（秋冬）
	1.材质：桃皮绒
2.尺寸：58cm
3.口袋设计方便实用，精选防水布料，透气性好，舒适耐用。
4.用途：活动操作时使用，防止弄脏衣物。
	30件
	工业

	12
	护衣+袖套（夏季）
	1.材质：桃皮绒
2.尺寸：58cm
3.口袋设计方便实用，精选防水布料，透气性好，舒适耐用。
用途：活动操作时使用，防止弄脏衣物。
	30件
	工业

	13
	调色板
	1.适用范围：适用于美术教学使用。

2.规格尺寸：20x30cm椭圆形木质调色板表面封油处理，多层板，木质光滑，经过抛光打磨，光滑平整，经久耐用。
	30套
	工业

	14
	美工剪刀
	1.材质：不锈钢、塑料
2.尺寸：13cm
3.圆滑的刀头设计，安全不伤手。
4.用途：用于多种手工制作。
	30套
	工业

	15
	小水桶
	1.材质：TPR、PP
2.尺寸：20.5cm*17cm
3.多功能折叠水桶，加厚结实耐用，拿取方便。
4.用途：用于幼儿洗笔使用。
	5套
	工业

	16
	桌布桌垫
	1.材质：涤棉
2.尺寸：60cm*60cm/70cm*70cm
3.规格：2块/套
4.优选棉麻材质，厚度适中，吸水性强，耐脏耐用。
5.用途：用于环境装饰。
	20套
	工业

	17
	颜料杯
	适用范围：适用于美术教学使用。

规格：

1.24格软盖调色盒，密封性好，能有效的防止水分蒸发；

2.材质：聚丙稀（pp）；

3.要求：板厚2mm，密度0.9克/每立方米，拉伸强度34MPA，表面光滑平整，无污渍。
	30个
	工业

	18
	花样滚轮
	材质：硅胶、实木
2.尺寸：23cm
3.实木手柄，做工精细，光滑耐用，食品级硅胶，易清洗，滚轴设计，使用更省力 

4.用途：用于幼儿操作使用。
	1套
	工业

	19
	造型笔刷
	1.材质：海绵印章、木制手柄
2.尺寸：直径1.5cm、1.8cm、3cm、4cm
3.规格：4个/套
4.海绵，弹性好不易变形，适合幼儿使用
5.用途：用于课程内各类绘画。
	1套
	工业

	20
	拓印材料
	1.材质：画液粉
2.规格：10g
3.赠送随机工具，一套两包画液粉，袋装定量好调配
4.用途：用于调配画液。
	30套
	工业

	阅览室

	1
	图书桌
	1.材质：橡胶木、不锈钢

2.尺寸：120cm*70cm*80cm

3.主框架采用≥1.8cm厚度，ENF级环保，芯板橡胶木板，采用三聚氰胺双贴面。

4.橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。立板、桌腿、桌面等采用圆角设计，各柜角及板边均参考相关标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度避免对幼儿的伤害，打磨光滑无毛刺结构稳固，不易倾倒。

5.桌面角度调节器，采用冷轧钢，多档角度可调节，结实耐用；五金件选用环保材质，安全无毒。

6.用途：用于幼儿阅读使用。
	4套
	工业

	2
	一体机
	1.整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，无推拉式结构及外露连接线。

2.采用红外触控技术，Windows系统下触控点数≥20点，安卓系统下触控点数≥20点。

3.为满足不同设备接入需求，智慧黑板提供多种接口，整机前置接口：HDMI≥1，Touch USB≥1，TYPE-C≥1，USB3.0≥3，整机支持USB锁功能，开启后整机自带所有USB接口均被锁定，无法读取外接设备，可自行开启或关闭。

4.整机前置物理按键不少于6个，包含电源、设置、音量+、音量-、屏幕下移、护眼等功能。

5.CPU不低于8核，内存RAM不低于4GB，存储空间ROM不低于32GB。并支持存储空间扩展升级。

6.不低于4个应用入口，包含白板书写、文件管理、内置电脑、更多应用等，

7.整机自带系统检测功能，支持对CPU温度、触摸系统、光感系统、环境系统、内置电脑等硬件模块检测，同时支持显示系统内存、存储、CPU使用率，系统检测功能支持以悬浮窗口呈现，悬浮窗口可自行开启或关闭。

8.内置无线网络模块，支持双频2.4G和5G WiFi无线上网连接和AP无线热点发射，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac。

9.内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，支持无线传屏设备与整机匹配后实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。

10.整体具有多种护眼模式，保护用眼安全，护眼模式：一键调节屏幕亮度进入护眼模式；智能感光：能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照条件下的不同亮度显示效果；护眼书写：在系统自带书写软件中书写时屏幕亮度自动调节。适应不同的使用场景，可自行开启或关闭。

11.含移动配套支架。

内置电脑

1.整机采用插拔式模块电脑架构，整机与插拔式电脑无单独接线。电脑配置：不低于I5   12代处理器，内存:≥8G，内存类型：DDR4，硬盘:≥256G SSD固态硬盘。

2.有线网络：RJ45≥1（10/100/1000M）；无线网络：WIFI≥1，支持802.11a/b/g/n/ac。

电子白板软件

1.书写工具：提供多种书写工具;可自由调节书写粗细、颜色、线型，方便板书及批注。

2.粉笔书写：为还原真实粉笔板书体验，要求白板软件具有粉笔书写功能，不仅能模拟粉笔笔迹，同时带有粉尘下落效果。

3.漫游：可扩大屏幕板书区域，并且通过缩略图导航，可快速定位，方便查询。

4.页面管理：支持新建页面，页面切换、页面预览；支持在预览模式下选择页面进行二分屏、四分屏对比讲解；支持在对比模式下批注、擦除，并可将对比页面以图片的形式保存。

5.辅助功能：提供放大镜、聚光灯、幕布、板中板、截图等功能。

移动授课助手

1.移动助手采用C/S构架。 

2.支持手机投屏，可以将手机的桌面发送到整机端，并支持批注与擦除。

3.支持课件控制，支持在手机端对服务端PPT进行播放，退出，翻页，批注，擦除等多种操作，手机端可以对PPT进行缩略图预览。

★4.支持手机摄像头麦克风直播，支持直播时拍照编辑发送，可对图片进行裁剪旋转等操作。

智慧校园云平台软件

1.智慧校园云平台集中控制系统采用B/S架构的混合云管理系统。

2.智慧校园云平台集中控制系统支持接入平台终端设备的数据分析与展示，包括设备安装总数、实时在线终端数、故障终端数、用户数量、设备在线活跃度、使用时长排名、在线时长排名、设备状态评分排名等。

3.智慧校园云平台集中控制系统支持批量执行远程指令，消息推送等业务功能。
	1台
	工业

	3
	凳子
	1.材质：PU、木
2.尺寸：30cm*29cm
3.凳面采用精选PU，透气耐磨，内里填充高密度海绵，环保舒适，色泽纯正，耐污易清洁，凳腿裸露处为四点支撑，采用实木制作，坚固耐用。全面采用圆角设计，结构稳固。
4.用途：用于幼儿操作使用。
	30套
	工业

	4
	儿童书架
	1.材质：实木、棉麻织布
2.尺寸：75cm*79cm*30cm
3.圆润边角设计，防止磕碰，寻找更方便。
4.用途：用于绘本收纳。
	5套
	工业

	5
	地毯
	1.材质：短绒
2.尺寸：≥160*160cm
3.柔软绒面，采用棉布包边，做工精细，牢固缝合，点塑防滑底
4.用途：用于绘本馆装饰。
	2项
	工业

	6
	沙发
	1.材质：毛绒、pp棉
2.尺寸：50cm*50cm*45cm
3.亲肤材质，柔软绒毛，坐感舒适
4.用途：用于幼儿自主阅读使用。
	10套
	工业

	7
	靠垫
	1.材质：毛绒
2.尺寸厚度≥30*30cm
3.毛绒面料，触感柔软，填充饱满，不易变形
4.用途：用于幼儿阅读使用。
	30套
	工业

	8
	小帐篷
	1.材质：桃皮绒、玻璃纤维、高弹钢丝
2.尺寸：116cm*123cm
3.亲肤材质，多功能设计，好玩又有趣，给幼儿一个私密空间
4.用途：用于绘本馆装饰。
	3套
	工业

	9
	移动书架
	1.材质：颗粒板
2.尺寸：≤63cm*24cm*84cm
3.自带轮子可自由移动，大容量储物设计。
4.用途：用于摆放绘本书刊。
	5套
	工业

	10
	幼儿机器人
	1.产品为幼儿领域专用AI教学、陪伴机器人，支持无线投屏功能；内置人脸识别功能，可识别幼儿身份，用于分类管理不同幼儿创作的作品，方便查阅：
2.设备拥有语音互动功能，可以录入不同幼儿的声纹

3.借助AI互动技术，可将图片、幼儿绘制的图像通过设备摄像头拍摄上传程序
4.上传图像后程序可自动分析图中所呈现内容，并生成一段故事，由程序语音给幼儿讲述
5.幼儿说出自己想要绘画的内容，程序会自动识别并生成一张动画风格的图片，并且可以重复修改细节

6.可将图画或实时拍摄的照片自动转换为≥5种不同风格的创意图像，包括但不限于剪纸童话风、软陶黏土风、水彩插画风、像素游戏风、蜡笔涂鸦风等，图片作品可同步到电脑端系统平台和移动端微信教师小程序查看。
7.互动问答，专为3-6岁儿童设置的语音互动问答程序
显示屏≥10寸≥1280*800

内存：≥4+64G

智能语音：支持语音对话
照相：≥500万像素
电池容量：≥6000mAh

使用时间：≥4H
	1台
	工业

	建构室

	1
	幼儿园建构活动材料
	建构区材料配置明细：不少于17种玩具
1.彩虹曲板积木 1套，材质：木质，规格：12片/套；
2.彩虹玩偶 1套，材质：荷木，尺寸：3cm*6cm；
3.堆塔 1套，材质：木质，规格：积木×54、游戏盘×18、骰子×3/盒；
4.平衡叠叠乐 1套，材质：木质，规格：60块/盒；
5.积木塔 1套，材质：ABS，规格：60块/盒；
6.小积木 1套，材质：松木，规格：50块/袋；
7.叠石积木（彩色） 1套，材质：木质，规格：28块/盒；
8.彩虹汽车 1套，材质：榉木，规格：7个/盒；
9.工程车 1盒，材质：合金，规格：15个/盒；
10.条条扣拼插积木 1套，材质：塑料，规格：108块/盒；
11.拼插积木 1套，材质：PP，规格：46块/盒；
12.乐高积木 1套，材质：ABS，规格：330粒/套；
13.骨架关节积木 1套，材质：塑料，规格：70块/盒；
14.插珠积木 1套，材质：塑料，规格：150件/套；
15.大雪花片 1套，材质：塑料，规格：20片/套；
16.彩窗磁力片（小） 1套，材质：ABS，规格：45片/盒；
17.几何立体磁力积木 1套，材质：塑料，规格：32粒/盒；
18.收纳箱（灰） 2个，材质：PP，尺寸：48cm*32cm*20.5cm。
	1批
	工业

	2
	建构专用桌
	1.材质：橡胶木
2.尺寸：106cm*55cm*55cm
3.桌腿为5cm*5cm的实木木方，环保水性漆，桌面内镶嵌底板。
	6套
	工业

	3
	方桌包角垫
	1.材质：NBR
2.规格：10个/包
3.环保橡胶发泡工艺，安全无异味，防水耐油，加宽加厚，自带背胶，高粘不易脱落。
4.用途：防止幼儿磕碰。
	10套
	工业

	4
	幼儿用椅
	1.材质：橡胶木
2.尺寸：整体尺寸30cm*30cm，凳面厚度2.5cm
3.颜色分为原木色和蓝色2种，蓝色为烤漆工艺，凳脚十字形交叉固定。
	30套
	工业

	5
	三层置物柜
	1.材质：橡胶木
2.尺寸：100cm*30cm*80cm
3.环保水性漆。
	10套
	工业

	6
	欢乐大积木
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。

2.规格：（允许尺寸误差±3mm）产品由2种配件组成，包含红、黄、蓝、绿，橙5种颜色，外形尺寸分别为  ⑴ 250*125*80mm   ⑵125*125*80mm   3.件数：≥20件
	20套
	工业

	7
	特大梅花积木


	1.注塑工艺一次成型,材质：ABS食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。

2.产品包含红、黄、蓝、绿、橙5种颜色规格：直径150mm（允许尺寸误差±3mm）

3.件数：≥28件
	20套
	工业

	8
	26cm空心雪花
	1.吹塑工艺一次成型,材质：PE食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 

2.产品由粉色 蓝色 棕色 黄色 浅蓝 紫色 橙色 玫红 红色 绿色10种颜色组成. 规格：允许尺寸误差±3mm）大雪花直径：260mm≥ 25件/箱 中间孔直径66mm。
	20套
	工业

	9
	双用螺丝厚板
	1.环保ABS塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺  

2.规格：底板（25.5*25.5cm）16片1平方，配套20平方（允许尺寸误差±3mm）。
	1套
	工业

	10
	墙面插珠转轮系列
	1.环保PP塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺。（允许尺寸误差±3mm）  

2.规格：插珠940件，齿轮115件，由红、兰、黄、绿、白、紫、黑、棕、橙、果绿、浅兰11种颜色组成（插珠：21*14mm 小齿轮52*52*16mm 中齿轮：84*84*16mm 大齿轮：116*116*16mm）4箱1套。


	1套
	工业

	11
	墙面计算系列
	环保PP塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺  

2.规格：计算系列430件（基础大颗粒115颗,计算系列270颗）由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成。（允许尺寸误差±3mm）                            
	1套
	工业

	12
	墙面大小颗粒系列
	1.环保PP塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺 。                                                                   2.规格：大颗粒158件小颗粒750件，由红、兰、黄、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰10种颜色组成。（允许尺寸误差±3mm）       大颗粒2孔31*24*15mm  大颗粒4孔31*24*31mm 大颗粒6孔47*24*31mm   大颗粒8孔63*24*31mm  小颗粒1孔7*12*7mm  小颗粒2孔：15*12*7mm  小颗粒3孔：23*12*7mm  小颗粒4孔15*15*12mm  31*12*7mm  小颗粒6孔 24*12*7mm   小颗粒8孔31*12*7mm   4箱1套。
	1套
	工业

	13
	墙面齿轮系列
	环保PP塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺。 

2.规格：齿轮系列244件(基础大颗粒182颗，齿轮系列62颗)  由由红、兰、黄、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰10种颜色组成，配合多规格齿轮积木使用，内含花、草、树木、小狗、人偶等多种造型。（允许尺寸误差±3mm）大颗粒2孔31*24*15mm  大颗粒4孔31*24*31mm 大颗粒6孔47*24*31mm   大颗粒8孔63*24*31mm  花 43*25mm 兔子：42*30mm    人偶65*40mm   4.大齿轮：φ102mm    小齿轮：φ73mm  6.红旗：65*61mm    4箱1套。
	1套
	工业

	14
	墙面森林轨道系列
	1.环保PP塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺 。

2.规格：轨道系列216件（基础大颗粒130颗,轨道系列86颗） 由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、灰、橙、浅兰10种颜色组成 （允许尺寸误差±3mm）                                                                  大颗粒2孔31*24*15mm  大颗粒4孔31*24*31mm 大颗粒6孔47*24*31mm   大颗粒8孔63*24*31mm 上下C形弯轨：95*78*42mm  漏斗94*93*36mm   =长轨道127*31*19mm 中轨道63*31*19mm  大斜坡63*31*38mm  弯轨63*31*19mm    轨道球φ24mm  红旗：65*61mm     人偶65*40mm 小狗：30*50mm大象：84*31*72mm  长颈鹿：82*31*162mm鳄鱼头：70*31*49mm   4箱1套。
	1套
	工业

	15
	三角旋转积木
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。

2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫、白、粉10种颜色组成     规格（允许尺寸误差±3mm）： 54*26mm                                                                                       3.件数：≥300件
	6套
	工业

	16
	大颗粒拼装拼插积木
	1.材质 ：PP/ABS食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。

2.产品由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、灰、橙、果绿、浅兰11种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：

大颗粒2孔31*24*15mm  大颗粒4孔31*24*31mm 

大颗粒6孔47*24*31mm   大颗粒8孔63*24*31mm                                                                                         3.件数：≥316件
	6套
	工业

	17
	螺丝玩具积木
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。

2.产品由红、黄、蓝、绿4种颜色组成      规格（允许尺寸误差±3mm）：三角:帽48*44*12 

钉48*44*53  六边形：帽48*43*12 48*43*53 

正方形：帽42*42*13 钉42*42*53  

十字形：帽42*42*13 钉42*42*53                          

3.件数:≥290件
	6套
	工业

	18
	管道积木
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 

2.规格：由5种不同配件组成，产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成外形尺寸分别为（允许尺寸误差±3mm） ，⑴直通：66*22mm     ⑵十字：66*66*22mm （另一边圆直径18mm）    ⑶弯管：42*22mm  ⑷三通：66*42*22mm ⑸轮子：φ70mm                                                                                                                                                                  3.件数：≥400件。
	6套
	工业

	19
	大刺猬球积木
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。

2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫、白、粉10种颜色组成   规格（允许尺寸误差±3mm）：40*22mm                                                                                       3.件数：≥315件
	6套
	工业

	20
	四脚积木
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。

2.产品由红、黄、蓝、绿4种颜色组成    规格（允许尺寸误差±3mm）：直径41*16mm 。                                                                                       3.件数：≥660件
	10套
	工业

	21
	弯曲旋转积木
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。

2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成   规格（允许尺寸误差±3mm）：直通直径27*45mm,大弯通27*53mm. 小弯通27*28mm 。                                                                                    3.件数：≥323件
	10套
	工业

	22
	积木包
	【嵌入式软件功能描述】
1.编程模式采用蓝牙手柄编程方式，通过电子模块和基础积木拼接后，以编程手柄远程点读卡片的方式下达指令，驱动电机带动整体运作，需要手柄支持同时存储多种编程逻辑方案，可随时调取不同方案遥控积木运转。电子模块应至少包含：电源模块*1、灯环模块*1、喇叭*1、红外传感器*1、旋钮模块*1、电机A*1、电机B*1、声音传感器*1、蓝牙模块*1、编程手柄*1、编程卡片*46张，以应对不同的教学场景需要。
2.提供配套≥135节PPT+WORD格式的配套教学课件，其中小班*45篇、中班*45篇、大班*45篇。

【硬件参数】
1、普通大颗粒积木:采用长宽高尺寸不小于30mm*30mm*30mm的塑胶拼接积木，每套总数254颗，采用无毒无害环保材质，不易被儿童误食，保障安全使用；
2、玩耍功能:自由拼接搭建积木；
3、年龄标识:3岁及以上；
4、电池容量≥850mAh锂电池；
5、创作兼容性：兼容大颗粒积木；
6、传接/传输方式：蓝牙；
7、蓝牙有效使用距离:空旷环境下不少于8米；
8、编程方式：点读模式
9、配套模块：电源、灯环、喇叭、红外传感器、旋钮、电机A、电机B、声音传感器、蓝牙等模块以及无线编程手柄、卡片*46张
10、材料支持反复拆解和重组且组合牢固；
	2套
	工业

	23
	地垫
	1.尺寸;60*60*2.5cm,

2.PE 材质。

3.颜色多选，可拼接。
	10套
	工业

	音体室

	1
	钢琴
	1、高度：≥118cm

2、铸铁板：采用翻砂或真空铸造铸铁板。

3、琴键：采用亚光黑键。

4、音板：实木或复合实木音板。

★5、琴弦：依据GB/T 228.1-2021断后伸长率A（%）≥32、最大力fm（N）≥2200、依据QB/T 3832-1999中性盐雾等级为10级符合要求。

6、中盘：采用实木制作。

7、踏板连接杆：金属踏板连接杆。

8、脚轮：采用金属脚轮。

9、背柱：不低于四背柱设计。

10、缓降：内置原装键盖缓降器。

11、五金件：中性盐雾试验10级，附着力0级。

★12、符合产品标准：GB28489-2022《乐器有害物质限量》,甲醛（mg/m³）≤ 0.02、甲苯（mg/m³）≤ 0.05、二甲苯（mg/m³）≤ 0.006、总挥发有机化合物（mg/m³）≤ 0.2符合要求。

13、配套附件：每架钢琴配琴凳、擦琴布、键盘布等。
	1台
	工业

	2
	投影机
	1、显示技术：DLP或、LED

2、标准分辨率：≥1920×1080（1080P）

3、亮度：≥3300流明（商用）

4、画面比例：16:9

5、投射尺寸：30-300英寸

6、对比度：≥10000:1

7、光源寿命：≥20000小时

8、处理器：不低于Amlogic S905D 四核A53；GPU：Mali‑450 内存/存储：≥1GB DDR3 / ≥8GB eMMC

9、含电动幕布、吊架。
	1台
	工业

	3
	报告台
	1.规格：70*50*115cm

2.基材：采用优质环保三聚氰胺多层板，EO级及以上，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。

3.贴面材料：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，EO级及以上。

4.封边用材：采用优质封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍。

5.胶粘剂：采用优质热熔胶。

6.五金件：采用优质五金配件
	1套
	工业

	4
	鼓
	1.规格：≥42*23cm，                                           
2.材质：头层牛皮鼓面，木质鼓身                 
3.说明：双面鼓皮蒙面，红色木质鼓身，声音宏亮，附鼓棒2根，鼓架。
	2套
	工业

	5
	锣
	1.规格：直径15CM                                     
2.材质：黄铜                                     
3.说明：红绳系，一只手提锣，一只手握槌敲击，配敲棒1只。
	10个
	工业

	6
	小号把碰钟
	榉木手柄小号把碰钟：规格：14*3.3CM                                      2.材质：橡木手柄，纯铜亮铜碰钟   

3.说明：对装，互相撞击声音清脆，集中，绵延音长，回音效果好。含木质带孔收纳盒40*30*21CM，每个碰钟分列插入孔中摆放。
	20个
	工业

	7
	三角铁
	1.规格：边长15.2CM                                           
2.材质：45号锰钢丝                                  
3.说明：附敲棒1根，提手1个，热处理，声音清脆，集中
	10个
	工业

	8
	沙锤
	1.规格：≥20*5.8CM                                            
2.材质：木质                                      
3.说明：清漆木质手柄，头部球体彩色条纹色，内部空心置沙粒，摇晃发出沙沙声，表面彩色条纹装饰，色彩鲜艳亮丽，做工精细，无毛刺，无异味。
	10对
	工业

	9
	手偶
	1.产品材质：布艺

2.产品配置：生肖手偶一套12个（尺寸为22x18cm）。
	20个
	工业

	10
	梆子
	1.规格：≥6*4*17cm                                   
2.材质：橡木材质                                    
3.说明：长方形，两侧开口，敲击两侧可发出高低音，平放桌面或手持敲击，声音短促，干脆。
	10个
	工业

	11
	响板
	1.规格：≥22*4.6*2.8CM
2.材质：木质
3.说明：由2片拍板用弹力绳系于手柄上，手柄拍板为一体造型，防止手柄脱落，使用更安全；握住手柄使用腕部力量左右摇摆，使得拍板撞击手柄发声，声音短促，适用于打节奏。
	10个
	工业

	12
	小铃鼓
	1.规格：10*4.5CM,                                          
2.材质：木质鼓圈，                                        
3.说明：鼓圈清漆涂层，聚酯皮鼓面，卡通图案，3组金属铃片。整体光滑无毛刺，无异味。
	30个
	工业

	13
	手铃（五铃手铃）
	1.规格：12.5*11*2.5CM                             
2.材质：木质手柄，牛皮皮带，金属铃铛                 

3.说明：实木材质手柄，打磨光滑无毛刺，配半圆形棕色牛皮带，上面固定5个大号金属铃铛。
	10个
	工业

	14
	串铃
	1.规格：≥10*9CM                                
2.材质：塑料手柄，金属铃铛 。
	10个
	工业

	15
	组合柜
	尺寸：≥100*30*80cm（±2%）
1.采用橡胶木齿接板制作而成，不开裂、不易变形，面料无死节、开裂、虫眼，所有板边倒圆角、圆边，光滑，无毛刺；

2.板材厚度1.6cm；

3.表面采用漆喷涂而成，无毒无味；

4.外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
	4个
	工业

	16
	8寸非洲鼓
	规格：21*41CM，材质：PVC材质，说明：重量较轻适合幼儿儿童使用，携带方便，外贴异域风情布艺，美观大方，手感舒适，科技仿羊皮鼓面，耐敲耐候性好，整体耐摔，耐敲，耐候性好。
	4套
	工业

	17
	音乐凳
	1.参考规格：≥400mm*300mm*250mm，

2.六个面材料为密度板，密度板厚度：10mm。塑料封边、八个防滑角，颜色红黄蓝，不同视角看到的颜色不同。
	100个
	工业

	教师阅览室

	1
	长条桌
	规格：2000*1000*750mm

1.贴面材料：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面。

2.基材：采用E0级刨花板（实木颗粒板）。

3.封边用材：采用PVC封边条，应无龟裂、鼓泡、变色。

4.五金配件：采用三节静音导轨、缓冲门铰、锁具、三合一连接件，所有五金件作防锈、防腐处理。

5.桌架：钢架.表面采用喷粉烤漆工艺。                                                           
	2个
	工业

	2
	休闲椅
	规格：常规

1.面料：环保西皮覆面；

2.泡绵：阻燃Ⅱ级环保高回弹泡棉；

3.椅架：橡胶木；

4.油漆：环保水性漆，漆膜表面光洁平整。
	6把
	工业

	3
	沙发
	规格：680*680*760mm

1.面料：环保西皮。

2.海绵：阻燃Ⅱ级高密度阻燃海绵。

3.框架：采用实木框架，钢制脚架；

4.弹簧：高弹性锥形弹簧带，蛇簧加载
	10个
	工业

	4
	圆形桌椅
	规格：φ600*750mm

1.贴面材料：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面。

2.基材：采用E0级刨花板（实木颗粒板）。

3.封边用材：采用PVC封边条。

4.五金配件：采用三节静音导轨、缓冲门铰、锁具、三合一连接件，所有五金件作防锈、防腐处理。

5.桌架：钢架.表面采用喷粉烤漆工艺。                                                                 

圆桌配椅4把：常规。

1.基材：采用橡胶木椅架，                             

2.面料：采用超纤皮。

3.海棉：高密度阻燃Ⅱ级回弹海绵。    
	2套
	工业

	烘焙室

	1
	食育操作台
	食育操作桌

1.材质：橡胶木，主框架采用≥1.8cm厚度,ENF级环保，芯板橡胶木板，采用三聚氰胺双贴面橡胶木，桌面UV打印工艺处理。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，五金件选用环保材质，安全无毒。

2.整体规格：长160cm*宽83cm*高90cm（±10mm）；

3.收纳柜子规格：长62cm*宽35cm*高57cm（±10mm）；

4.操作台规格：长125cm*宽64cm*高57cm（±10mm）；
	2套
	工业

	2
	鲜奶打发机
	1.核心配置：双头可换、三档调速
2.转速：1 万转以上（1w + 高转速）
3.充电方式：Type-C 充电
4.配件：弹簧式奶泡头、打蛋器式搅拌头、Type-C 充电线
	4套
	工业

	3
	耐热手套
	1.材质：加厚棉麻
2.采用加厚隔热棉花制作。
	10副
	工业

	4
	蛋糕房模具
	产品材质：硅胶。
	10套
	工业

	5
	面粉搅拌机
	1.额定功率≥1000w
2.容量≥5L
3.面盆材质：S30408不锈钢
	2台
	工业

	6
	发酵箱
	1.电热功率≥500W
2.电机功率≥80W
3.产品尺寸：≥350mm×265mm×323mm（含把手和铰链）。
	2个
	工业

	7
	小型电烤箱
	1.额定功率≥1800w
2.产品容量≥40L
3.内胆材质：镀铝内胆
	2台
	工业

	8
	塑料揉面垫
	1.材质：食品级硅胶
2.尺寸：直径≥20cm
	10张
	工业

	9
	木质擀面杖
	1.材质：榉木
2.尺寸：≥24cm*2.5cm
	10个
	工业

	10
	塑料饼干模具
	1.材质：ABS
2.尺寸：4-7cm食品级塑料
	10套
	工业

	11
	硅胶裱花袋
	1.材质：PE食品级
2.尺寸：≥31cm*33cm*20cm
	30个
	工业

	12
	塑料量杯/量勺
	1.材质：PP
2.规格：1.25g、2.5g、5g、7.5g、15g
3.食品级PP塑料加厚用料
	10个
	工业

	13
	木质搅拌勺
	1.材质：榉木
2.尺寸：≥30cm*9cm
	10个
	工业

	14
	硅胶刮刀
	1.材质：不锈钢、PP
2.尺寸：≥32.3cm*3cm
	10个
	工业

	15
	不锈钢打蛋盆
	材质：304不锈钢
2.尺寸：直径32cm
3.精选优质不锈钢精铸而成，一次冲压成型，卷边设计，圆润边沿，表面光洁如镜，容易清洗
	10个
	工业

	16
	不锈钢刀具套装
	1.材质：小麦秸秆、不锈钢
2.尺寸：水果刀22.8cm*3.5cm
3.蔬菜刀31.5cm*4.3cm
4.厨师刀29.5cm*7.6cm
	10套
	工业

	17
	蛋糕脱模刀
	1.材质：PP
2.尺寸：≥2.2cm*22cm，食品级PP塑料加厚用料。
	10把
	工业

	18
	裱花转台
	1.材质：铝合金、硅胶
2.尺寸：≥22cm*18cm
	10个
	工业

	19
	硅胶烤垫
	1.材质：硅胶
2.尺寸：27cm食品级材质。
	10个
	工业

	20
	儿童隔热手套
	1.材质：加厚棉麻
2.尺寸：≥25cm*18cm
	20套
	工业

	21
	成人隔热手套
	1.材质：加厚棉麻
2.尺寸：≥25cm*18cm。
	3套
	工业

	22
	儿童围裙
	1.材质：涤纶
2.规格：围裙、袖套、帽子
3.尺寸：≥45cm*62cm
	30套
	工业

	23
	厨师帽
	1.材质：涤纶
2.规格：帽子
3.尺寸：≥45cm*62cm
	30个
	工业

	24
	面塑面泥
	材质：面粉、蜂蜜、糯米粉、食用色素 获得了国家食品级认证检测标准认证，规格：≥50克面泥8块
颜色：红、黄、蓝、绿、白、黑、橘、紫8种
★1、材质：纯天然材料面粉、蜂蜜、糯米粉、食用色素按比例混和制成并取得依据GB15193.3-2014针对面塑面泥材料提供对动物的急性经口毒性要求。

2、天然食品级原材料，安全无异味，质地柔软，易拉伸，轻松做造型。
3、面泥作品风干后，不霉、不裂、不变形、不褪色，可永久保存，收藏孩子们童年时期的创作，意义非凡。
	1套
	工业

	25
	仿真烘焙食材套盒
	1.材质：木质
2.尺寸：≥23.5cm*18cm
3.含面粉、鸡蛋、水果等仿真模型
	2套
	工业

	26
	木质烘焙工具玩具
	1.材质：ABS、电子元件
2.规格：22件/套
3.优选ABS材质。含玩具烤箱、模具、搅拌器等。
	2套
	工业

	27
	烘焙步骤拼图
	1.材质：木质
2.尺寸：≥31.7*20cm
	2套
	工业

	28
	食材分类配对卡
	1.材质：塑胶
2.尺寸：≥9.8cm*9cm
3.规格：≥24张/套。
	2套
	工业

	29
	数字计量玩具
	1.材质：实木
2.外包装尺寸：≥37cm*17.5cm*4cm
	2套
	工业

	木工坊

	1
	幼儿专用操作台
	1、整体规格：118cm*60cm*110cm（±10mm）；

2、洞洞板规格：120cm*48cm（±10mm）；

3、洞洞板操作台是一个集二次加工、收纳工具为一体的桌子；③桌面下方设置抽屉；④桌子底部设有储物空间。⑤对应洞洞板设有灵活置物板，收纳木工工具；

4、采用环保橡胶木，依据《木家具通用技术条件》和《木材鉴别方法通则》，所检项目均符合要求。整体甲醛含量符合国家标准；橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中，耐磨、耐污、易清洁。全面采用圆角设计，结构稳固；

5、主框架采用≥1.8cm厚度橡胶木，水性涂料喷涂，ENF级环保；

6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生；

7、木材表面涂有透明的水溶性漆料，漆料安全环保，检测结果达到GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》水性漆料（清漆）有害物质限量的技术指标要求；

8、五金件选用环保材质。
	3张
	工业

	2
	微型打磨机
	1.材质：ABS 
2.可根据不同的工件及加工表面要求选择砂纸
3.加工材料：木材、工程塑料、软金属（铝、铜等）
4.变压器具有过电流，过压、过热保护，可以用来抛光、打磨，可以手持进行各种角度研磨
	6台
	工业

	3
	工具展示墙
	1.规格：尺寸120*90cm
2.材质：实木多层板
	1套
	工业

	4
	儿童安全手锯
	1.材质：弹簧钢、TPR手柄
2.规格：≥9寸
	10个
	工业

	5
	迷你木锤
	1.材质：榉木
2.尺寸：≥24.5cm*8cm*4.5cm
	20个
	工业

	6
	儿童手摇钻
	1.材质：塑料、钢
2.尺寸：≥30cm*8.5cm
	15个
	工业

	7
	木质直角尺
	规格：≥60*35*0.4cm
	10把
	工业

	8
	砂纸套装
	1.材质：碳化硅
2.尺寸：≥23cm*28cm
	20套
	工业

	9
	木工夹（小型）
	1.规格：混装
2.材质：原木材质染色
	10个
	工业

	10
	儿童木工笔
	尺寸：≥17.7cm*1.3cm
	30个
	工业

	11
	实木木条（松木）
	1.材质：松木
2.≥2cm×3cm×30cm。
	200条
	工业

	12
	原木片
	材质：原木 

尺寸：直径5-10cm，厚度1-2cm。
	200片
	工业

	13
	环保白乳胶
	1.材质：PVAC
2.规格：≥40ml
3.安全无甲醛，旋转瓶盖，可水洗。
	20桶
	工业

	14
	安全木钉（圆头）
	1.材质：碳钢
2.尺寸：≥4cm。
	100个
	工业

	15
	彩色木珠
	1.规格：≥1cm
2.材质：环保塑料钻孔处理，幼儿手工专用。
	100个
	工业

	16
	雪糕棒/冰棒棍
	1.规格：混色，长度10cm
2.材质：木质染色，手工专用。
	200个
	工业

	17
	环保水性漆
	350g,无毒无味，环保水性漆.
	15桶
	工业

	18
	儿童护目镜
	1.材质：PP
2.尺寸：≥16cm*4.5cm
3.通风设计防止镜片起雾
	30副
	工业

	19
	防护口罩（儿童款）
	1.≥12.5*9cm，

2.三层卡通版口罩，上边沿内置固定用金属丝，便于更好地贴合脸型，适用于3-7岁幼儿。
	50个
	工业

	20
	防滑防护手套
	1.材质：纤维材质
2.规格：S码
	30双
	工业

	21
	儿童木工围裙
	1.材质：涤纶
2.尺寸：≥45cm*62cm
	30套
	工业

	22
	萌心磁吸拍拍盒
	1.材质：PETG，可磁吸。
2.尺寸：≥24.8*10.6*18cm
	1个
	工业

	23
	木屑收纳桶
	1.材质：环保PP
2.尺寸：≥23cm*25cm
	6个
	工业

	24
	木质榫卯拼接套装
	1.材质：木
2.尺寸：≥3cm*9cm
3.供幼儿在活动中使用含木片、木钉、图纸（动物/小车造型）。
	10套
	工业

	25
	木工DIY模型材料包
	1.半成品彩色拼插模型材料，

2.成品尺寸≥10*4*11cm。含木片、木钉、图纸（动物/小车造型）。
	5套
	工业

	26
	木质建构积木
	1.材质：松木
2.规格：≥100粒/套
	2套
	工业

	27
	木质工具仿真玩具套
	1.材质：木质
2.规格：8种工具/套
	5套
	工业

	28
	分层收纳柜（带抽屉）
	1.材质：榉木、高密度复合板
2.尺寸：≥76cm*42cm*74cm
	6组
	工业

	29
	作品展示架
	1.材质：颗粒板
2.尺寸：≥70cm*140cm*30cm
	2组
	工业

	30
	材料分类筐
	1.材质：草纤维手工编织、烤漆铁艺框架
2.尺寸：≥31cm*15cm*20cm
	20个
	工业

	31
	工具收纳袋（每人1个）
	1.材质：帆布
2.尺寸：≥24*31cm。
	30个
	工业


备注：

1.核心产品：钢琴
2.标有“★”的参数为关键性技术参数，必须无条件满足，如有一项不能满足，视为未实质性响应采购需求。

3.未标“★”的参数为非关键性技术参数，如三项及以上不满足，也视为未实质性响应采购需求。

4.无论谈判文件中是否要求，供应商所投货物涉及国家强制性标准的参数，供应商应无条件满足，否则视为重大偏离。★条款供应商在成交后，签订合同前提供相对应的认证证明等材料，供业主备查。

5.采购需求中未设置偏离值的尺寸参数，可以偏离，偏离范围为±5%。采购需求中设置偏离值的尺寸参数，按采购需求约定。

三、报价要求

1、供应商的响应应包含但不限于安装过程所产生的耗材均包含在内，例如：所投货物包装、加工及加工损耗、运输、现场落地及安装、免费维保等工作所发生的一切应有费用。 

2、本采购清单所列设备、材料及服务为主要内容，成交供应商须充分理解项目整体使用需求。对于清单未列明，但为保证报告厅大屏系统完整安装、正常运行、功能达标、整体交付所必需的全部设备、辅材、配件、线缆、调试及配套工作，均由成交供应商配齐、完成，相关费用已包含在总报价内。

四、其他要求

（一）本项目所有货物由成交人直接送达买方指定地址，所有产品供货时需采购方核对成交后的品牌、型号方可进行安装、调试。 

（二）合同签订后履约时，按采购人要求提供符合招标文件要求的证明材料。若成交人未在签订合同后履约时，提供采购文件中要求的证明资料或成交人提供的证明资料不能完全符合招标文件要求，则视为虚假响应，将上报监管部门处理，由此造成的一切损失由成交人承担（含社会负面影响）。 

（三）安装调试及售后要求： 

1、产品质保期内，成交人需要为采购人提供全天候(7*24 小时)售后维保服务，接到采购人售后服务通知后，应于 1 个工作日内安排售后服务人员上门服务。  

2、产品质保期内，如若产品出现非人为因素的质量问题，成交人需要及时上门维修，必要时，经采购人同意后，替换新的合格产品。 

3、产品供货完成，采购人将对所供货物进行抽样检查。如果核验不符合成交人响应文件中所响应的内容，采购人有权要求成交人进行更换，如成交人不能及时更换或经更换后，产品仍然不能满足要求，由此造成的一切损失，由成交人自行承担。 

4、设备整体免费质保期为验收合格之日起计算。在质量保证期内如果合同设备出现故障，成交供应商应免费提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。 

5、成交供应商供货及安装期间不得影响教学的开展，应有合理的质量管理体系与措施，合理安排施工供货及安装计划、人力、劳务资源、工具器械和吊装，有完善的售后服务保证措施等。施工完成后确保所有设备正常使用，如安装过程中需拆除或改动现场设施，需经采购人书面认可后方可施工。 

6、安装过程中应采用招采购人批准的方式安装。作业前成交人应编制专项施工方案和应急预案(应急处置措施)，且应为高空作业人员购买意外伤害保险。成交人必须加强对安装工作的监督、管理，尤其是对安装过程中的安全管理，必须严格按照操作流程施工，严禁野蛮施工，安装过程中由成交人原因导致的一切安全问题应由成交人负全责。 

（四）安装施工安全要求 

施工安全过程中设备、人员安全责任由成交人负责，成交人负责劳动保护、风险等相关措施，费用包含在报价中；本项目施工地点在校园内，成交人须服从招标人管理、施工过程中确保师生人身安全、财产安全，成交人承担所有安全责任。 

（五）验收 

1、采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交人予以配合； 

2、货物在验收时，产品合格证书、装箱清单等；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由成交人提供的必要文件； 

3、采购人在项目完成且收到成交人验收申请后5个工作日内组织履约验收。

