2026年怀远职业技术学校实训室设备采购及安装项目
（烹饪实训室设备采购及安装）采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
本项目强制采购清单为：台式单温龙头（需提供市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，否则其响应文件无效。）
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc20480][bookmark: _Toc9631][bookmark: _Toc26457]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	货到采购人指定地点安装调试完毕并经采购人委托蚌埠市产品质量监督检验研究院验收合格后，在收到供应商发票后7个工作日内付至合同金额的100%。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同签订后并接到采购人供货通知后30日内到货并安装调试完毕。

	4
	免费质保期
	 3年 


2、 [bookmark: _Toc25805][bookmark: _Toc23735][bookmark: _Toc8981]货物需求
	 序号
	品名
	技术规格及配置
	数量
	单位
	所属行业

	1
	单星盆水池
	1200*600*800mm 水池：500*410mm
1、采用304材质不锈钢制作；
2、台面采用304材质实厚≥1.08mm不锈钢；
3、水槽采用304材质实厚≥1.08mm不锈钢；
4、立柱采用38*38mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢方管制作；
5、其它管材采用38*25mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢管制作；
6、脚：采用不锈钢子弹可调节脚，配置渣滓隔栅、落水器；
	台
	6
	工业

	2
	台式单温龙头
	1、座台式安装，单孔单温；
2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理
3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄；
4、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。
	台
	6
	工业

	3
	双层工作台（圆腿）1.2m
	长度1200mm、宽度800mm、高度800mm
1、采用304材质不锈钢制造；
2、台面：采用304材质实际厚度≥1.08mm厚不锈钢板材制作，下加加强筋加强；
3、下格栅形层板采用304材质25*50mm不锈钢方管制作；；
4、立柱采用304材质Φ38mm厚度≥1.08mm厚的不锈钢管制作而成；
5、脚：配4套不锈钢子弹头调节脚。
	台
	6
	工业

	4
	单通移门荷台柜（1.8m）
	1800*600*800mm
1、采用304材不锈钢制造；
2、台面、侧板、层板、后背板采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
3、加强筋采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
4、推拉门采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；                                                                                                     5、柜门采用双层底辘结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生、防虫防鼠，无死角设计；
6、脚：配150mm不锈钢重力可调节脚。
	台
	6
	工业

	5
	双头单尾小炒灶（模型）
	1500*800*800+450mm
1、采用304不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚0.8mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板；  
2、炉膛口径：350mm                                                  
	台
	12
	工业

	6
	沙池
	1400*700*800mm
1、采用优质不锈钢材制作；
2、实厚≥1.0mm。
	台
	2
	工业

	7
	普通式油网烟罩
	10000*1100*670mm
1、采用优质不锈钢材制作；
2、主材为1.0mm；
3、配滴油碗、虑油板。
	㎡
	22
	工业

	8
	炉拼台
	400*1100*800+450mm
1、采用304材质不锈钢制造；
2、台面：台面采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
3、加强筋采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
4、配高背板、前挡板与炉灶连成整体；
5、立柱采用38*38mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢方管制作；
6、配4套不锈钢子弹头调节脚。
	台
	10
	工业

	9
	双头双尾小炒灶
	2000*1100*800+450mm
1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷35kW*2，额定功率：55W*2，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，排水管：DN25；
2、采用304不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚0.8mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板；
3、炉膛双层拉伸成型，内炉膛采购409不锈钢，厚度1.5外炉膛采用电解镀锌板，厚度1.5一次成型，内外炉膛中间采用40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料；
4、内外炉圈采用铸铁材质，配置全预混式节能炉头，采用无刷直流风机 ，具备一键启动功能；
5、内配铸铁反射体及厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；
6、产品额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±9%以内，能源合理利用效率54%以上；
7、产品核心部件燃气比例阀使用次数不低于10万次，产品核心部件火力大小调节开关使用次数不低于10万次；产品核心部件风机额定电压不高于36V，额定功率不高于45W；
8、设备有故障代码提示功能：设备出现故障时，会报警并且显示屏提示故障代码；设备有燃气泄漏模块功能：通过燃气泄漏模块检测漏气，检测到产品内部燃气泄漏后停止工作，电磁阀关闭。
	台
	8
	工业

	10
	单通移门荷台柜（1.5m）
	1500*600*800mm
1、采用304材不锈钢制造；
2、台面、侧板、层板、后背板采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
3、加强筋采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
4、推拉门采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；                                                                                                     5、柜门采用双层底辘结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生、防虫防鼠，无死角设计；
6、脚：配150mm不锈钢重力可调节脚。
	台
	10
	工业

	11
	单星盆水池
	1200*600*800mm 水池：500*410mm
1、采用304材质不锈钢制作；
2、台面采用304材质实厚≥1.08mm不锈钢；
3、水槽采用304材质实厚≥1.08mm不锈钢；
4、立柱采用38*38mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢方管制作；
5、其它管材采用38*25mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢管制作；
6、脚：采用不锈钢子弹可调节脚，配置渣滓隔栅、落水器；
	台
	8
	工业

	12
	台式单温龙头
	1、座台式安装，单孔单温；
2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理
3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄；
4、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。
	台
	8
	工业

	13
	厨房灭火系统
	厨房设备灭火装置，双瓶组
1、装置和控制系统为一体式设计，节约厨房空间，控制盘抗干扰性能优，确保在厨房复杂电磁环境下稳定运行。
2、支持扩展数据传输接口：RS485接口≥1个（含信号转换模块），支持电力载波通讯传输。
3、质量把控：喷嘴由水流导向阀、过滤网、卡簧、喷嘴帽构成，材质为不锈钢、铜材等耐腐蚀材料，确保长期使用无锈蚀、无堵塞，核心受力部件及与灭火剂、环境接触部件的原材料采用不锈钢、铜铝型材等耐腐蚀材料。
4、启动方式类型:灭火报警系统设备具有五种启动方式，分别是自动启动、手动启动、机械应急启动、手机远程启动、遥控器启动，五种启动方式无缝切换，可在其中一种启动失效时自动切换下一种启动方式，独立运行系统具备24小时不间断火情监控功能，实时监测厨房灶台区域火情，当发生火灾初期时，可通过自动、手动或机械应急启动方式，将火焰扑灭于初期阶段；                                            5、灭火装置具有断电和来电提醒功能：当设备断电时，设备会立即拨打指定电话语言提醒用户设备断电，同时给指定手机发送显示断电时间的短信，设备恢复送电后，设备会立即拨打指定电话语言提醒用户设备来电，同时给指定手机发送显示来电时间的短信，保证设备正常工作；   
★6、温度交变试验：为确保厨房温度不断变化情况下设备运行安全，厨房设备灭火装置须依据GB/T2423.22-2012进行二个阶段温度交变试验，高温125℃，低温-20℃，温变速率：1℃/min,每个阶段循环时间不低于360H，试验后无破裂、无裂纹，外观无变化；（投标文件内提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的合格检测（验）报告的扫描件。）
★7、盐雾耐腐蚀检测：为保障设备在厨房油烟腐蚀环境下紧急启用，厨房设备灭火装置须依据GB/T2423.17-2024进行盐雾试验，在氯化钠溶液浓度≥5%，溶液PH值6.8的试验条件下，通过不低于460小时盐雾耐腐蚀测试，且无变形、无锈穿；（投标文件内提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的合格检测（验）报告的扫描件。）                                                       
	台
	2
	工业

	14
	单通移门碗柜（1.2m）
	长1200*宽500*高1800mm
1、采用304材不锈钢制造；
2、台面、侧板、层板、后背板采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
3、加强筋采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
4、配四扇门，采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢； 
5、前后滑轮单向式双移门，趟门轨道，配中层板一块；
6、脚：配150mm不锈钢重力可调节脚。
	台
	8
	工业

	15
	四层平板货架（1.2m）
	长1200*宽500*高1800mm
1、采用304材质不锈钢制作；
2、层板采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
3、加强筋采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
4、立柱采用38*38mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢方管制作；
5、脚：配4套不锈钢子弹头调节脚。
	台
	4
	工业

	16
	单通移门碗柜（1m）
	1000*500*1800mm
1、采用304材不锈钢制造；
2、台面、侧板、层板、后背板采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
3、加强筋采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
4、配四扇门，采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢； 
5、前后滑轮单向式双移门，趟门轨道，配中层板一块；
6、脚：配150mm不锈钢重力可调节脚。
	台
	1
	工业

	17
	单通移门荷台柜（1.8m）
	1800*600*800mm
1、采用304材不锈钢制造；
2、台面、侧板、层板、后背板采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
3、加强筋采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
4、推拉门采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；                                                                                                     5、柜门采用双层底辘结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生、防虫防鼠，无死角设计；
6、脚：配150mm不锈钢重力可调节脚。
	台
	2
	工业

	18
	米面架
	1000*500*200mm
1、采用304材不锈钢制造；                                                             2、台面：采用304材质实际厚度≥1.08mm厚不锈钢板材制作；
3、腿、拉梁为50*50mm304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢方管。
	台
	1
	工业

	19
	高精度面团分块成型机
	1、整机采用食品级不锈钢一体化外壳结构，核心驱动单元搭载全纯铜绕组电机，设备配置高强度 ABS 工程等分模具，单次可完成 36 份面团精准均分，单份面团重量可调范围 30g～120g，有效提升烘焙预制工序自动化水平。                        
2、集成点触式安全联锁保护系统，当分块盘未就位、安装不到位时，设备触发电气锁定，禁止启动执行动作，杜绝误启动风险，防止设备冲击损坏与人员伤害；电气控制系统具备过载防护，保障操作人员与设备长期运行安全。                                        
3、额定电压：220V / 380V
4、额定功率：0.75kW
5、额定频率：50Hz
6、外形尺寸（宽 × 深 × 高）：500mm×600mm×1360mm。                                                                        
	台
	1
	工业

	20
	高效立式起酥成型机
	1、结构与卫生配置：电机外壳采用不锈钢材质，辊轴为不锈钢材质；所有与食材直接接触部位采用食品级不锈钢，表面光滑，便于清洁消杀，满足食品加工卫生规范。
2、工艺与操控性能：配备高精度刻度调节机构，可灵活调控压面厚度、压面力度，压面速度可控；采用手柄 + 脚踏板双模式双向操控，实现自动往返滚压作业，适配多层起酥面皮加工需求。
3、 动力与安全保障：搭载纯铜绕组驱动电机，动力输出稳定，可长时间连续作业；整机设置辊轴安全防护结构，电气系统具备过载保护，有效规避误操作风险，保障人员与设备运行安全。                       
4、尺寸：2430*880*1230mm
电压：220V/380
功率：0.75kw
频率：50HZ
压棍长度：520mm。                                                                        
	台
	1
	工业

	21
	台式单温龙头
	1、座台式安装，单孔单温；
2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理
3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄；
4、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。
	台
	1
	工业

	22
	单星盆水池
	1200*600*800mm 水池：500*410mm
1、采用304材质不锈钢制作；
2、台面采用304材质实厚≥1.08mm不锈钢；
3、水槽采用304材质实厚≥1.08mm不锈钢；
4、立柱采用38*38mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢方管制作；
5、其它管材采用38*25mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢管制作；
6、脚：采用不锈钢子弹可调节脚，配置渣滓隔栅、落水器；
	台
	1
	工业

	23
	二层四盘智能程控烘焙烤箱
	1、机身与腔体结构：整机采用不锈钢机身，满足食品卫生标准；炉膛采用镀铝板材质，搭配 360° 保温棉填充，蓄热性能优异；配置镀膜钢化玻璃视窗与耐高温照明，可实时观察烘焙状态；底部配备万向脚轮，设备移动便捷。
2、采用镍铬电热丝加热，排布科学稳定，上下火独立受热，减少烘烤水分流失；每层搭载独立智能控制系统，可单独设定上下火、喷雾、烘烤时长；配备手拉式排气阀门，可排出烘焙多余水蒸气，助力产品形成理想孔洞组织与松软内芯。
3、动力与安全保障：设有专用抽风口，开门时风机自动停机，降低热损耗，节约能耗；炉门采用石棉编织条密封，密封性强且便于更换；电气系统具备过热保护，整机安全防护完善。                                                                                                                            4、尺寸： 1310*1160*1800
5、机身：全钢
6、电压：380V
7、功率： 11kW
8、频率：50Hz
9、烤盘规格：400*600mm。                                                                      
	台
	3
	工业

	24
	扒炉连焗炉
	1、尺寸800×800×800mm
2、采用温控器调节温度，用以控制电热管的发热温度，从而保证扒板使用温度。
3、配置抽拉式活动的盛油盆，易于油脂收集及清洁。
4、内设置隔热板，提高热效率，防止外部过热
5、扒板中心温度最高在320度左右。
6、焗炉采用上下发热管加热，上下温度可单独控制。
7、焗炉可用平网或者1/1份数盘，可任意选用（产品配平网，需要更换为份数盘需要自行更换）。
8、温度范围:50℃～270℃
9、功率：13.8KW/380V, 三相五线制
	台
	1
	工业

	25
	饼盘车
	1、采用优质304不锈钢制作
2、台面1.2mm
3、支架、通脚为38*38不锈钢方管
4、配静音耐磨轮
5.车架尺寸：460*600*1640cm
6.可放盘尺寸：40*60cm
	台
	2
	工业

	26
	电饼铛
	1、采用不锈钢面板制作；
2、功率：5kW；
3、电压：380V/50Hz；
4、防水等级：IPX4；
5、铝制面锅表面经过纹路处理，受热均匀，不易粘连，锅口直径53cm；
6、采用旋钮控温装置，更加准确控制所需温度，温度范围：0-300℃。
	台
	1
	工业

	27
	高精度冷藏发酵箱
	发酵箱
1、机身与腔体结构：整机不锈钢柜体，双层发泡保温结构；配备加厚隔热钢化玻璃视窗，可实时观测面团发酵状态；采用插盘式结构，可拆卸插盘条，底部配置拆装式万向脚轮，设备转运、安装便捷。
2、温控与工艺性能：搭载微电脑智能控制系统，可实现 4℃~12℃冷藏模式自动切换发酵程序；内置循环风机形成热风循环，温场均匀稳定，有效规避面团过度发酵；具备自动补水功能，防止设备干烧，保障面团发酵环境稳定，提升成品品质。
3、动力与安全保障：电控模块运行稳定，程序可预设，自动完成冷藏转醒发工序，缩减人工工时；箱体保温密闭性优异，能耗更低；自带缺水防护，配合柜体可靠结构，满足食品加工设备安全卫生规范。
4、容量：18盘（横放）
5、电压：220V
6、功率： 1.6kW
7、频率：50Hz
8、外形尺寸(宽*深*高）mm：800*1030*2100H              9、烤盘规格：400*600
★10、所投产品采用的不锈钢板材具有耐腐蚀等级认证，依据GB/T6461-2002,GB/T10125-2021检测标准，通过96H的中性盐雾测试，耐腐蚀等级达到10级。
（投标文件内提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的合格检测（验）报告的扫描件。）
	台
	2
	工业

	28
	油网烟罩
	1、采用优质不锈钢材制作；
2、主材为1.0mm；
3、配滴油碗、虑油板。
	㎡
	7
	工业

	29
	四层平板货架（1.5m）
	1500*500*1800mm
1、采用304材质不锈钢制作；
2、层板采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
3、加强筋采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
4、立柱采用38*38mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢方管制作；
5、脚：配4套不锈钢子弹头调节脚。
	台
	4
	工业

	30
	单星工作台（右星1.5m）
	1500*700*800mm
1、采用304材质不锈钢制作；
2、台面采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢，下加加强筋加强；
3、水槽采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
4、立柱采用38*38mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢方管制作；
5、其它管材采用38*25mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢管制作；
6、脚：采用不锈钢子弹可调节脚，配置渣滓隔栅、落水器。
	台
	1
	工业

	31
	台式单温龙头
	1、座台式安装，单孔单温；
2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理
3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄；
4、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹             
	台
	1
	工业

	32
	压面机
	长度1100mm、宽度600mm、高度1000mm
1、电压：380V；
2、功率：3kW；
3、生产能力：≥500kg/h；
4、面团输送、折叠、揉压自动连续完成，无须人工参与；
5、手轮调整面片厚度，不锈钢外壳。配自动启停功能
	台
	1
	工业

	33
	面粉车
	长度500mm、宽度500mm、高度500mm
1、采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；                                                           2、配静音耐磨轮。
	台
	4
	工业

	34
	木案工作台
	1800*800*800mm
1、台面板为防腐蚀木面材料；
2、立柱为φ51不锈钢管；
3、配φ51不锈钢子弹调节脚。
	台
	4
	工业

	35
	单星工作台（左星1.8m）
	1800*700*800mm
1、采用304材质不锈钢制作；
2、台面采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢，下加加强筋加强；
3、水槽采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
4、立柱采用38*38mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢方管制作；
5、其它管材采用38*25mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢管制作；
6、脚：采用不锈钢子弹可调节脚，配置渣滓隔栅、落水器。
	台
	2
	工业

	36
	台式单温龙头
	1、座台式安装，单孔单温；
2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理
3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄；
4、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹           
	台
	2
	工业

	37
	单星工作台（右星1.8m）
	1800*700*800mm
1、采用304材质不锈钢制作；
2、台面采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢，下加加强筋加强；
3、水槽采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
4、立柱采用38*38mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢方管制作；
5、其它管材采用38*25mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢管制作；
6、脚：采用不锈钢子弹可调节脚，配置渣滓隔栅、落水器。
	台
	2
	工业

	38
	台式单温龙头
	1、座台式安装，单孔单温；
2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理
3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄；
4、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹          
	台
	2
	工业

	39
	立式电炸炉
	1、采用温控器调节温度，用以控制电热管的发热温度，从而保证油温。
2、加热速度快
3、带限温装置，超温保护功能，手动复位，安全可靠。
4、内设置隔热板，禁止手触摸电热管和油，以免造成烫伤。
	台
	1
	工业

	40
	多功能搅拌机
	长度450mm、宽度550mm、高度750mm
1、电压：220V；
2、功率：1.5kW；
3、容量：≥20L；
4、搅拌转速：三档可调，电脑板变频搅拌机采用微电脑板和变频器控制；仍然延续了三种搅拌速度，并配有钢丝打蛋器、拍型搅拌器及螺旋形和面钩；变频软启动，延长设备使用寿命，噪声低。标配耐油插头电源线和防护网安全防护装置。配自动启停功能
	台
	1
	工业

	41
	智能和面机
	1、智能控制系统：搭载数码管智能控制系统，支持自动 / 手动双模式程序控制；具备快速、慢速、正转、反转独立调节，附带点动控制功能，采用倒计时计时显示；和面桶低速运行状态下，可手动切换正反转，适配多阶段和面工艺。
2、传动与动力性能：采用广角带传动结构，配套品牌驱动电机，传动平稳，运行噪音低，设备故障率低。
3、安全防护配置：配置独立过载保护开关，当负载异常时自动触发保护，避免电机烧毁；整机电气防护完善，符合商用食品机械设备安全规范，保障操作人员与设备运行安全。                                        4、和面量：12.5kg/半包粉
5、电压：380v
6、功率：3.6kW
7、频率：50Hz
8、搅拌转速： 135/265r/min
9、外形尺寸(宽*深*高）mm：580*880*1170mm。                                                 
	台
	1
	工业

	42
	单通移门荷台柜（1.5m）
	1500*600*800mm
1、采用304材质不锈钢制造；
2、台面：采用304材质实际厚度≥1.08mm厚不锈钢板材制作，下加加强筋加强；
3、层板、底板、侧板、后背板：采用304材质实际厚度≥1.08mm厚不锈钢板制作；
4、推拉门：采用304材质实际厚度≥1.08mm厚不锈钢板制作；
5、柜门采用双层底辘结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生、防虫防鼠，无死角设计；
6、脚：配150mm不锈钢重力可调节脚。
	台
	1
	工业

	43
	电脑按键版万能蒸烤箱
	万能蒸烤箱
1、尺寸:970*800*800mm，机身整体用不锈钢，炉膛有优质的304材质。
2、额定功率/电压：9.37kW380V3N~
3、容量:6*1/1GN（烤盘：530mm×325mm）
4、内部安装有LED灯，可观看食材的烹饪过程的变化，蒸烤熟度
5、三层玻璃有效隔热，降低能耗，同时便于清洁，
6、可实现蒸、烤、炖、焖、煎、扣等多种烹饪功能。
7、可设置99个菜单，自定义菜谱，分段时间、温度、功率控制，最多设置5个工作步骤
8、显示屏有7个功能，蒸、烤、蒸烤、菜谱、清洗、帮助和账号功能。
9、层架模式，6层，食物之间不串味。
10、带锅炉，蒸汽量大，蒸：温度30~130℃可调。
11、260°C动态涡流热风烤，30°C-260℃精准控温。
12、带测温肉针，精准控温，标准化出餐
13、电源按键启动；（长按3秒，防误触）门开关控制，开门急停；
14、热风循环加热，温度均匀。
15、自动清洗模式，炉膛清洁（轻/中/重三种模式）。
16、配送2个烤架+4个烤盘+水枪
★17、所投万能蒸烤箱整机检验依据GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》，显示功能蒸，烤，蒸烤，菜单5段控制；轻中高三档炉膛清洗功能；水位传感器功能：缺水停机、报警；开门急停功能：门开关触发，立即停止加热、停止风机运行。按标准 GB/T 4208-2017第14.2.8条的试验设备及条件，对样品进行持续浸水试验。使用潜水箱，样品全部浸入水中，水面在外壳顶部以上至少 0.2m，外壳底面在水面下至少1.1m，试验持续时间1h。检测结果：无水进入，设备能正常工作，判定合格。（投标文件内提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的合格检测（验）报告的扫描件。）
★18、所投万能蒸烤箱通用水泵检验依据GB/T 2423.34-2024 标准进行温度/湿度组合循环试验，试验后，样品不应有明显的机械损伤，外观无明显锈蚀。检测结果：符合，单项判定：合格。（投标文件内提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的合格检测（验）报告的扫描件。）
	台
	2
	工业

	44
	电脑控温五盘热风炉
	1、尺寸:900*1120*960mm                         
2、电压:380V50HZ                                     
3、功率: 7.5kw 
4、容积:5*(400*600mm)                                 
5、材质:内外材质为不锈钢201 
6、温度 : 室内温度.~400℃                   
	台
	2
	工业

	45
	普通式油网烟罩
	10000*1100*670mm
1、采用304不锈钢材制作；
2、主材为1.0mm；
3、配滴油碗、虑油板。
	㎡
	7.8
	工业

	46
	单通移门荷台柜（1.8m）
	1800*600*800mm
1、采用304材质不锈钢制造；
2、台面：采用304材质实际厚度≥1.08mm厚不锈钢板材制作，下加加强筋加强；
3、层板、底板、侧板、后背板：采用304材质实际厚度≥1.08mm厚不锈钢板制作；
4、推拉门：采用304材质实际厚度≥1.08mm厚不锈钢板制作；
5、柜门采用双层底辘结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生、防虫防鼠，无死角设计；
6、脚：配150mm不锈钢重力可调节脚。
	台
	3
	工业

	47
	电磁双头小炒灶
	1、规格：1800*1100*（800+400）mm
2、电压/功率：380V/15kW*2
3、材质:不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用，面板厚1.20mm，侧板厚1.0mm
4、锅外径Φ500mm，微晶玻璃凹面Φ400mm，
5、面板为一次性折弯无焊接,防水防污垢四面可直接喷淋,具备防护等级
6、机芯采用分层次散热结构,机芯外壳全密封设计,采用黑色汽车烤漆机箱达到绝缘效果
7、显示屏带有中文故障原因、显示用电量、实时功率、实时电压
8、配置8档磁控开关,每个档位有相对应的功率输出情况、更直观掌握火力调节
9、聚能线盘设计,无盲区线盘,均匀受热
10、三重立体防辐射外坑屏蔽设计,防止磁场泄露
11、漏电保护,过热保护,防干烧保护多重保护措施
★12、所投商用电磁炉通用档位开关、机芯依据GB/T 10125-2021标准进行中性盐雾试验，经≥460小时中性盐雾试验后，样品外观正常无明显腐蚀。单项评价合格。（投标文件内提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的合格检测（验）报告的扫描件。）
★13、所投商用电磁炉通用线圈盘依据GB/T 10125-2021标准进行中性盐雾试验，经≥460小时中性盐雾试验后，样品外观正常无明显腐蚀。单项评价合格。（投标文件内提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的合格检测（验）报告的扫描件。）                                                                         
	台
	4
	工业

	48
	单星盆水池
	1200*600*800mm 水池：500*410mm
1、采用304材质不锈钢制作；
2、台面采用304材质实厚≥1.08mm不锈钢；
3、水槽采用304材质实厚≥1.08mm不锈钢；
4、立柱采用38*38mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢方管制作；
5、其它管材采用38*25mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢管制作；
6、脚：采用不锈钢子弹可调节脚，配置渣滓隔栅、落水器。
	台
	6
	工业

	49
	台式单温龙头
	1、座台式安装，单孔单温；
2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理
3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄；
4、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。
	台
	6
	工业

	50
	单通移门荷台柜（1.5m）
	1500*600*800mm
1、采用304材质不锈钢制造；
2、台面：采用304材质实际厚度≥1.08mm厚不锈钢板材制作，下加加强筋加强；
3、层板、底板、侧板、后背板：采用304材质实际厚度≥1.08mm厚不锈钢板制作；
4、推拉门：采用304材质实际厚度≥1.08mm厚不锈钢板制作；
5、柜门采用双层底辘结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生、防虫防鼠，无死角设计；
6、脚：配150mm不锈钢重力可调节脚。
	台
	7
	工业

	51
	双层工作台（1.8m）
	长度1800mm、宽度800mm、高度800mm
1、采用304材质不锈钢制造；
2、台面采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢，下加加强筋加强；
3、下层板采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
4、立柱采用38*38mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢方管制作；
5、脚：配4套不锈钢子弹头调节脚。
	台
	12
	工业

	52
	四层平板货架（1.2m）
	长1200*宽500*高1800mm
1、采用304材质不锈钢制作；
2、层板采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
3、加强筋采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
4、立柱采用38*38mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢方管制作；
5、脚：配4套不锈钢子弹头调节脚。
	台
	5
	工业

	53
	双温四门高身柜
	1、内外箱均采用优质不锈钢板材
2、箱体门框，中柱内部的高效防凝露加热丝；
3、高效节能系统，导热好经久耐用
4、微电脑控制面板，一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用
5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡；
6、性能稳定，符合一级能效；
7、全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，制冷效果好
8、制冷方式直冷，温度：冷冻：-22~-15冷藏：-6~12。
	台
	4
	工业

	54
	机械静电光解复合式集烟罩
	烟罩一体油烟净化设备
1、尺寸：2000*1300*990mm；
2、处理风量：每米烟罩排烟量≥2000立方/小时；
3、电源三相五线制380V；功率： ≤3kw；
4、控制方式优势：面板带有智能LED液晶显示屏，挥手自动开关机，全程无需触碰，并可一键启停，智能诊断，工作状态显示。
5、电源配置优势：双驱智能物联电源，智能检测电场的清洁情况，设定最佳的高压电压电流，在确保设备运行的前提下尽量提高设备的除油烟效率，解决了油烟净化器由于电场的清洁度降低容易跳停的问题，大大延长了用户的清洗周期。
6、产品结构优势：全不锈钢电场，高压电场采用25mm宽极距、更耐脏，低压电场采用板式结构在次高压作用下达到深度净化。
7、安全措施优势：专利输出高压电压电流取样技术，电压电流双闭环控制，灭弧时间小于0.0001秒，杜绝火灾隐患。
8、电场配置优势：双模净化技术，不锈钢双高压电场+低压电场，净化效率≥98%。
★9、烟罩一体油烟净化设备不锈钢材质依据GB/T 2039-2024蠕变试验，试验应力MPa为150MPa，试验24H,总延伸率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%，实测结果：总延伸率≥0.06%，初始伸长率≥0.06%，弹性伸长率≥0.06%，符合要求。（投标文件内提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的合格检测（验）报告的扫描件。）
★10、烟罩一体油烟净化设备绝缘电缆符合GB/T 2951.11-2008和GB/T 2951.12-2008标准要求，绝缘老化后拉力试验和护套老化后拉力试验，抗张强度≥10.0N/mm²，断裂伸长率≥150%，结果合格。（投标文件内提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的合格检测（验）报告的扫描件。）
★11、烟罩一体油烟净化设备配件UV紫外线灯管符合GB/T4208-2017要求，防水防尘等级达到IPX9和IP6X等级。（投标文件内提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的合格检测（验）报告的扫描件。）
	㎡
	3.3
	工业

	55
	四层平板货架（1.2m）
	1、采用304材质不锈钢制作；
2、层板采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
3、加强筋采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
4、立柱采用38*38mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢方管制作；
5、脚：配4套不锈钢子弹头调节脚。
	台
	1
	工业

	56
	单通移门荷台柜（1.5m）
	1500*600*800mm
1、采用304材质不锈钢制造；
2、台面：采用304材质实际厚度≥1.08mm厚不锈钢板材制作，下加加强筋加强；
3、层板、底板、侧板、后背板：采用304材质实际厚度≥1.08mm厚不锈钢板制作；
4、推拉门：采用304材质实际厚度≥1.08mm厚不锈钢板制作；
5、柜门采用双层底辘结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生、防虫防鼠，无死角设计；
6、脚：配150mm不锈钢重力可调节脚。
	台
	2
	工业

	57
	台式单温龙头
	1、座台式安装，单孔单温；
2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理
3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄；
4、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹
	台
	1
	工业

	58
	单星盆水池
	1200*600*800mm 水池：500*410mm
1、采用304材质不锈钢制作；
2、台面采用304材质实厚≥1.08mm不锈钢；
3、水槽采用304材质实厚≥1.08mm不锈钢；
4、立柱采用38*38mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢方管制作；
5、其它管材采用38*25mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢管制作；
6、脚：采用不锈钢子弹可调节脚，配置渣滓隔栅、落水器。
	台
	1
	工业

	59
	炉拼台
	400*1100*800+450mm
1、采用304材质不锈钢制造；
2、台面：台面采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
3、加强筋采用304材质实厚≥1.08mm厚不锈钢；
4、配高背板、前挡板与炉灶连成整体；
5、立柱采用38*38mm、304材质实厚≥1.08mm不锈钢方管制作；
6、配4套不锈钢子弹头调节脚。
	台
	2
	工业

	60
	双头双尾小炒灶
	2000*1100*800+450mm
1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷35kW*2，额定功率：55W*2，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，排水管：DN25；
2、采用304不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚0.8mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板；
3、炉膛双层拉伸成型，内炉膛采购409不锈钢，厚度1.5外炉膛采用电解镀锌板，厚度1.5一次成型，内外炉膛中间采用40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料；
4、内外炉圈采用铸铁材质，配置全预混式节能炉头，采用无刷直流风机 ，具备一键启动功能；
5、内配铸铁反射体及厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；
6、产品额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±9%以内，能源合理利用效率54%以上；
7、产品核心部件燃气比例阀使用次数不低于10万次，产品核心部件火力大小调节开关使用次数不低于10万次；产品核心部件风机额定电压不高于36V，额定功率不高于45W；
8、设备有故障代码提示功能 ：设备出现故障时，会报警并且显示屏提示故障代码；设备有燃气泄漏模块功能 ：通过燃气泄漏模块检测漏气，检测到产品内部燃气泄漏后停止工作，电磁阀关闭。
	台
	1
	工业

	61
	教室桌椅
	1、 条桌：1400*500*750mm,拆装式钢木结构,主体采用50u*50mш*l.3mm圆管立脚,底钢板一次成型底脚配有内藏调节脚,配网学式书斗,前挡板,所有钢件酸洗磷化高温静电喷涂，桌面采用E1级25mm厚三聚氰胺贴面板,2mmPVC封边:喷涂颜色、桌面颜色可选。
2、 学生椅座规格:钢塑软包结合椅,椅架部分采用16omn直径壁厚1.5mm钢管焊接成型,表面酸洗磷化环保电镀工艺,软包部分采用高密度定型海绵,采用顾达面料,椅靠部分采用ABS注塑成型,造型美观整体色调可以
	套
	15
	工业

	62
	P1.86全彩屏
	净显示尺寸：宽3.2米，高1.76米
1、像素点间距：≤1.86mm；
2、单元板分辨率：≥12800 Dots
3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项
4、像素构成：1R、1G、1B
5、驱动方式：恒流驱动
6、控制方式：同步控制系统
7、维护方式：前后双向维护
8、整屏平整度≤0.04mm
9、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99%
10、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K"
11、水平视角≥170°；垂直视角≥170°
12、对比度≥8500：1
13、支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持联网一键下载程序文件和调试；支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口
14、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置
15、一键点屏：支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置15、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善
16、具有 SELV 电路,在 SELV 电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为:正常工作条件下，不超过 42.4V 交流峰值或 60V 直流值,单一故障条件下，在 200ms 后不超过 42.4V (30V 有效值)交流峰值或 60V 直流值，并且在 200ms 内其极限值不超过 71V (50V 有效值) 交流峰值或 120V直流值
17、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上
18、正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃
19、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²
20、防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备
21、支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45°的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落。
22、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能
23、智能控制：支持软件自定义修改分辨率，自定义分辨率，更加适合LED屏幕的使用；
支持分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加；支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键IP连接
24、为保证所提供产品来源正规，需提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等（承诺格式自拟）。
	㎡
	5.63
	工业

	63
	开关电源
	1、输入电压：Vac176-264VAC
2、输出电压：4.2-4.5Vdc/40A-50A
3、输入频率范围：47Hz/63Hz士5%
	套
	1
	工业

	64
	LED控制系统
	1、支持8bit色深视频源输入输出；
2、支持12路HUB75接口，直连LED模组；
3、支持最多32组并行RGB全彩数据或96组串行RGB数据；
4、支持市场主流芯片最大带载512×512；
5、支持静态到128扫之间的任意扫描类型；
	套
	1
	工业

	65
	信号发送处理一体机
	1、设备配备有真彩色 LCD 面板，可生动地显示设备状态信息。
2、支持 2 路 HDMI，1 路 DVI，1 路 USB 输入。
3、4路千兆网口最大支持 260万像素，最宽支持 4096 像素，最高支持 2048 像素； 
4、支持任意串线，网线带载不受矩形限制，提高带载利用率。
5、设备 HDMI 支持音频输入的同时具备独立的音频输入输出接口，音频输出信号可加嵌在网口输出信号当中进行传输，通过多功能卡可将音频解码。
6、LED 发送卡与视频处理器二合一，连线少，稳定性兼容性提升。
7、支持 USB 及串口控制，并支持中控控制。
8、支持 EDID 的读取，修改，自定义。
	台
	1
	工业

	66
	钢结构
	专用框架，现场钢结构定制
	㎡
	5.63
	/

	67
	网线
	超五类或以上网线
	套
	1
	/

	68
	辅助线材
	同批次2张备板、屏体内配套线材、电缆线、HDMI等。
	㎡
	5.63
	/

	69
	12寸主扩音箱
	1、产品名称：二分频单驱动单12寸音箱；                    
2、额定功率：350W；
3、最大输入功率：700W；
4、标称阻抗：8Ω；
5、频率响应：55Hz-18KHz；
6、高音单元：1×1.34〞（34芯）；
7、低音单元：1×12〞低音（156磁65芯）；
8、覆盖角度：80°（H）x60°（V）；
9、最大声压级：119dB；
10、灵敏度：95dB（1W/1m）；
11、箱体型式：前导相式；
13、吊挂硬件：8xM8吊点、底托；
14、连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS.  PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）；
	只
	2
	工业

	70
	专业功放2*800w
	1、全新电路安装设计
2、单声道、立体声和桥接三种工作模式选择;具有硬件压限功能，增大输入动态范围。
3、采用ON功率管做电流驱动，驱动力更强，声音表现更加通透有力.
4、采用纯模拟放大电路设计，音色柔美、清晰、耐听。
5、完善的输出保护电路，具有过热、欠压、软启动保护功能
6、输出功率 8Ω 800W 1KHz 0dB 输出4Ω  1400W 8Ω桥接  2800W 
7、信噪比 ＞100dB A计权 1KHz 0dB输入:
8、失真度 ＜0.1% A计权 1KHz 10V输出:
9、灵敏度 0.775V 、1V、1.5V三档 :
10、输入阻抗 20KΩ 平衡:
11、阻尼系数 ＞200/8Ω:
12、频率响应 20Hz-20KHz,±0.5dB :
13、通道分离度 ＞90dB:
14、冷却方式 无级变速风扇散热 :
15、功放保护 具有短路、过流、欠压、过压和过温:
16、重量 净重 10.57KG  11.42KG  13KG  13.5KG  
17、毛重 12.12KG  12.97KG  14.7KG  15.2KG  
18、电源 AC220V 50/60Hz 与 AC 110V 50/60Hz独立机型
19、包装尺寸  595*535*145mm
	台
	1
	工业

	71
	远距离无线一拖二手持
	主机参数:
1、主机工作电压：DC--12V—14V
2、工作电流：1000mA
3、功耗：12W
4、射频载波范围： 615~695MHZ
5、最大频道数：520
6、频率响应：80HZ ~ 15KHz (±3db)
7、动态范围：> 110db
8、系统失真/总谐波失真THD：< 0.5%
9、信噪比：S/N> 100db（A）
10、射频灵敏度： -100dbm for 30db S/N Ratio
11、镜像抑制：> 75db
12、输出接口： (XLRx1)/(1/4-inch connector×1)
13、接收灵敏度：-105dBM分集接收
14、失真度THD：<0.01%
15、接收机:44.4mm高*483mm宽185mm深
话筒参数：
1、拾音器类型：动圈式
2、咪芯指向性：心形指向
3、拾音灵敏度：>-20dBM（1V）
4、发射功率：>+20dBM(10mWH)
5、麦克风功耗：150mA
6、音频响应：50HZ—18KHZ
7、电源要求：1.5V*2(AA)
8、工作频率:610-780MHz
9、频率稳定度：±0.002%
10、FM最大调制频率偏: ±45KHz
11、增益：10db
	套
	1
	工业

	72
	效果器
	1、一款带处理器功能的全数字卡拉OK前级效果器，外观时尚简洁大方，简单易操作；
2、自带无线WIFI控制，外置天线，实现手机/平板(仅支持IOS系统)无线控制及电脑端无线调音；
3、采用法国DREAM高速DSP芯片，专业级255KHZ主频，48KHZ采样频率，24-Bit A/D 及D/A转换，32-Bit浮点运算，高速运算DSP处理器；
4、2寸LCD彩色液晶屏，中文菜单、动态指示灯显示，十字导航键操作，简单快捷；
5、麦克风输入端独设带通及参量均衡调节，有效防止破声，4级反馈抑制；
6、音乐13段PEQ，麦克风13段PEQ调节，外加噪声门，高低通调节；
7、效果输入通道独立设有高、低通，混响和回声分别设有3段参量均衡(PEQ)等功能；
8、效果界面设有独特回声混响扩展参数，给您专业级的体验；
9、主输出，中置，低音，输出通道分别设5段参量均衡(PEQ)，高低通，输入选择及混合比例，极性，延时，压限，增益功能；
10、支持USB连接电脑控制机器，配有专业PC设备管理控制软件及IOS系统的APP控制界面；
11、输入端特设光纤，同轴数字输入接口，音源输入可AUTO直通选择；
12、10组系统记忆功能，开机状态为最后一次机器保存数据；
13、2级设备锁定功能，可根据使用需要自行设定设备锁定级别，防止误操作；
	台
	1
	工业

	73
	电源时序器
	1、2寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；
2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单；
3、8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）；
4、10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；
5、特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率6000W，单路最大功率2000W；
6、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置；
7、配置RS232串口、TCP/IP网口，支持外部中央控制设备控制，波特率可选择；
8、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；
9、支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作；
	台
	1
	工业

	74
	音响壁挂架
	1、 专业音箱壁挂架，适配 12 寸主扩音箱，加厚钢板，额定承重≥30kg；
2、 倾角、水平角度可调，离墙距离可伸缩
	对
	2
	工业

	75
	音箱线
	1、 高纯度无氧铜导体，PVC 绝缘护套，低阻抗
2、 规格 2×2.5mm²
	m
	100
	工业

	76
	1米机柜
	1、 冷轧钢板，网孔前门，带锁，含固定托盘、理线件、脚轮支撑
2、 尺寸：600×600×1000mm
	台
	1
	工业

	77
	辅材
	6.5转6.5音频线1.5米：1根                                                                                                                                                                                                 
双卡侬头线（1.5米：2根                                                                                                                                                                                              双卡侬头线（5米）：1根
大四芯头：4个
三项插头：1个                                                                                                                                                                                                双莲花转双莲花音频线（5米）：1根
	批
	1
	/

	78
	存储单元
	6T机械硬盘
	块
	1
	工业

	79
	POE交换机
	(8个10/100/1000Base-T以太网端口,PoE+,交流供电)
	台
	1
	工业

	80
	高压排烟风机(炒灶实训室及中西点实训室）

	低噪音高压柜式风机
1、功率：约11KW，整机外壳采用双面烤漆板制作工艺。
2、根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作。
3、内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，能有效降低噪声并起到阻燃作用。
4、采用耐高温耐腐蚀风机专用轴承，精度高，抗磨损性好。
★5、所投低噪音高压柜式风机整机产品依据GB/T6461-2002、GB/T17897-2016认证标准，提供金属厨房用品防腐蚀性能认证证书，防腐蚀性能评级:10级；（提供金属厨房用品防腐蚀性能认证证书，证书封面具有可查询证书真伪的二维码；投标文件内提供证书的扫描件。）
★6、所投“低噪音高压柜式风机具有符合“GB/T1732-2020、QB/T3826-1999、GB/T6739-2022”执行标准检测报告，检测内容包含：①表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆（塑）涂层-冲击强度，冲击高度≥400mm，样品无剥落、裂纹、皱纹；②表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆（塑）涂层-附着力，附着力≥0级；③表面涂层/覆面材料理化性能-金属电镀层-抗盐雾，试验时间≥18h，0锈点；（投标文件内提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的合格检测（验）报告的扫描件。）
★7、所投风机紧固件依据GB/T 3098.1-2010标准，进行机加工试样拉伸：屈服强度≥1100MPa，断后伸长率≥8%，断面收缩率≥44%，楔负载测试（楔角4°）：极限拉伸载荷≥103000N，抗拉强度≥1220MPa，断裂位置符合标准要求；螺栓保载测试：在81800 N保证载荷下保载15s，测量误差不应超过±12.5μm，符合以上测试结果。（投标文件内提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的合格检测（验）报告的扫描件。）
	台
	3
	工业

	81
	高压排烟风机
（理论教室）
	低噪音高压柜式风机
1、功率：约7.5KW，整机外壳采用双面烤漆板制作工艺，不易褪色，防腐等级高，使用寿命长，外观大气美观。
2、根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作。
3、内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，能有效降低噪声并起到阻燃作用。
4、采用耐高温耐腐蚀风机专用轴承，精度高，抗磨损性好。
	台
	1
	工业

	82
	净化器
	油烟净化设备
1、处理风量:约12000m³/h
2、采用1.0mm不锈钢板制作，兼具高强度与耐腐蚀性，通过IPX6认证适用于户外及高湿度场景。
3、双区电离设计：高压放电区：电离段用锯齿放电，不易断裂，保证长久耐用，​低压集尘区：不锈刚材质，弯成型，耐腐蚀较普通电场提升50%，净化效率达95%以上。
4、集成软启动、过载/短路/开路保护，支持多次打火自恢复；灭弧功能可抑制异常放电，防结雾设计避免电场因湿度失效。自适应控制：内置 芯片实时监测油烟浓度，自动调节输出电压（10-12kV 动态范围），油烟激增时功率提升 20%，低负荷时节能 30%
5、模块化拼装设计，电场可整体拆卸，支持烧碱溶液浸泡清洗，维护后无需复杂校准。                                                                                                                                                                 
★6、所投油烟净化设备聚氯乙烯绝缘电缆检测标准依据 GB/T2951.12-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分:通用试验方法 热老化试验方法，经过温度 150℃，时间 168h 的老化试验，老化前后抗张强度变化率不应超过土5%。（投标文件内提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的合格检测（验）报告的扫描件。）
★7、所投油烟净化设备依据GB/T 39640-2020认证标准提供电器电磁辐射产品认证证书；（提供电器电磁辐射产品认证证书，证书封面具有可查询证书真伪的二维码；投标文件内提供证书的扫描件。）
★8、所投油烟净化设备整机产品依据GB/T6461-2002、GB/T20854-2025认证标准，提供金属厨房用品防腐蚀性能认证证书，防腐蚀性能评级:10级。（提供金属厨房用品防腐蚀性能认证证书，证书封面具有可查询证书真伪的二维码；投标文件内提供证书的扫描件。）
	台
	4
	工业

	83
	排烟管道
	1、采用优质不锈钢板材制作；
2、采用厚度1.0mm不锈钢制作；
3、五线压强筋处理，ACL压轧加强槽线；
4、采用新设备共板法兰技术，风管的卡条及法兰都是不锈钢材质，每节风管之间先用防渗油材料密封后再由人工由管道里面使用防腐胶进行二次密封；
	㎡
	450
	工业

	84
	弯头、变径
	1、采用优质不锈钢板材制作；
2、采用厚度1.0mm不锈钢制作；
3、五线压强筋处理，ACL压轧加强槽线；
4、采用新设备共板法兰技术，风管的卡条及法兰都是不锈钢材质，每节风管之间先用防渗油材料密封后再由人工由管道里面使用防腐胶进行二次密封；
	㎡
	180
	工业

	85
	风机保护启动器
	1、根据风机和电动机的工作特性设计生产,减少风机在起动时惯性对叶轮的冲击,和电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响；
2、并目对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等等保护作用,如遇上述任问一种情况都能自动切断电源,是目前对风机电动机保护较为理想的装置。
	台
	4
	工业

	86
	法兰、三角架
	1、 材质镀锌钢板，板材厚度≥1.5mm，法兰面平整，开孔规整；配套耐油橡胶密封垫、螺栓螺母，用于油烟净化器进出口与排烟管道对接，密封可靠，防止油烟泄漏
2、 采用∠40 角钢焊接成型，整体除锈防锈喷涂处理；承重满足净化器载荷，结构稳固；配套膨胀螺栓、调节脚垫，落地式支撑油烟净化器，便于设备调平、检修维护
	套
	4
	工业

	87
	五金配件
	1、设备配套
	套
	4
	工业

	88
	止回阀
	1、在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀
2、调节阀的气密性好，其相对漏风量在5％左右，调节性能好
	套
	4
	工业

	89
	防火阀
	1、手动开启，手动复位关闭。
	套
	4
	工业

	90
	减震
	1、本体材质为球状铸铁。
2、球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。
3、特殊结构设计，可利用螺栓依需要调整高度及水平
4、均经热处理，ED防锈，烤漆等程序处理。
	套
	4
	工业

	91
	软连接
	1、连接净化器，帆布制作
2、可降低振动及噪声
3、可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用
4、广泛应用于各种管道系统。
	套
	4
	工业


备注：
1.核心产品：双温四门高身柜
2.标有“★”的参数为关键性技术参数，必须无条件满足，如有一项不能满足，视为未实质性响应采购需求。
3.未标“★”的参数为非关键性技术参数，如三项及以上不满足，也视为未实质性响应采购需求。
4.无论招标文件中是否要求，供应商所投货物涉及国家强制性标准的参数，供应商应无条件满足，否则视为重大偏离。★条款供应商在成交后，签订合同前提供相对应的认证证明等材料，供业主备查。
5.采购需求中未设置偏离值的尺寸参数，可以偏离，偏离范围为±5%。采购需求中设置偏离值的尺寸参数，按采购需求约定。
[bookmark: _GoBack]6.采购需求中所属行业标注“/”的，中小企业声明函中无须列明。
三、报价要求
1、供应商的响应应包含但不限于安装过程所产生的耗材均包含在内，例如：所投货物包装、加工及加工损耗、运输、现场落地及安装、免费维保等工作所发生的一切应有费用。 
2、本采购清单所列设备、材料及服务为主要内容，成交供应商须充分理解项目整体使用需求。对于清单未列明，但为保证项目完整安装、正常运行、功能达标、整体交付所必需的全部设备、辅材、配件、线缆、调试及配套工作，均由成交供应商配齐、完成，相关费用已包含在总报价内。
四、其他要求
（一）本项目所有货物由成交人直接送达买方指定地址，所有产品供货时需采购方核对成交后的品牌、型号方可进行安装、调试。 
（二）合同签订后履约时，按采购人要求提供符合招标文件要求的证明材料。若成交人未在签订合同后履约时，提供采购文件中要求的证明资料或成交人提供的证明资料不能完全符合招标文件要求，则视为虚假响应，将上报监管部门处理，由此造成的一切损失由成交人承担（含社会负面影响）。 
（三）安装调试及售后要求： 
1、产品质保期内，成交人需要为采购人提供全天候(7*24 小时)售后维保服务，接到采购人售后服务通知后，应于 1 个工作日内安排售后服务人员上门服务。  
2、产品质保期内，如若产品出现非人为因素的质量问题，成交人需要及时上门维修，必要时，经采购人同意后，替换新的合格产品。 
3、产品供货完成，采购人将对所供货物进行抽样检查。如果核验不符合成交人响应文件中所响应的内容，采购人有权要求成交人进行更换，如成交人不能及时更换或经更换后，产品仍然不能满足要求，由此造成的一切损失，由成交人自行承担。 
4、设备整体免费质保期为验收合格之日起计算。在质量保证期内如果合同设备出现故障，成交供应商应免费提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。 
5、成交供应商供货及安装期间不得影响教学的开展，应有合理的质量管理体系与措施，合理安排施工供货及安装计划、人力、劳务资源、工具器械和吊装，有完善的售后服务保证措施等。施工完成后确保所有设备正常使用，如安装过程中需拆除或改动现场设施，需经采购人书面认可后方可施工。 
6、安装过程中应采用招采购人批准的方式安装。作业前成交人应编制专项施工方案和应急预案(应急处置措施)。成交人必须加强对安装工作的监督、管理，尤其是对安装过程中的安全管理，必须严格按照操作流程施工，严禁野蛮施工，安装过程中由成交人原因导致的一切安全问题应由成交人负全责。 
（四）安装施工安全要求 
施工安全过程中设备、人员安全责任由成交人负责，成交人负责劳动保护、风险等相关措施，费用包含在报价中；本项目施工地点在校园内，成交人须服从招标人管理、施工过程中确保师生人身安全、财产安全，成交人承担所有安全责任。 
（五）验收 
1、采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交人予以配合； 
2、货物在验收时，产品合格证书、装箱清单等；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由成交人提供的必要文件； 
3、采购人在项目完成且收到成交人验收申请后5个工作日内组织履约验收。
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